[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
nan=Budynk biurowy dla Oddziału IPN -KŚZpNP w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR10Technologia węzeła cieplnego	PRZEDMIAR10Technologia węzeła cieplnego
nfn="PODCZASZY" Pracownia Architektoniczna
afn=ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków
nb=Budynk biurowy dla Oddziału IPN -KŚZpNP w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy
ab= ul. Grudziądzka w Bydgoszczy
ni=Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwo Narodowi Polskiemu
ai=ul. Włowska7, 02-675 Warszawa
br=Technologia węzeła cieplnego
nk=Wiesława Lenart	
dt=luty 2018r.	0
kln=1.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółwego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310Uwagi dodatkowe1310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	
gm=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	
gs=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 4599]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3975
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 4602]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=0.0023
pr=	0	0	0	39116

[RMS ZEST 4608]
ty=M
na=drut ocynkowany 0,7 mm	0
id=knz1589	3
jm=kg	033
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.033
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122303

[RMS ZEST 4604]
ty=M
na=emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1523001	1
jm=dm3	066
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3755
pr=	0	0	0	1525041

[RMS ZEST 4600]
ty=M
na=farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C srebrzysto-szara	0
id=1523000	1
jm=dm3	066
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4089
pr=	0	0	0	1525241

[RMS ZEST 4614]
ty=M
na=kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 25-50 mm	0
id=knz1592	3
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.28

[RMS ZEST 4618]
ty=M
na=kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 50-80 mm	0
id=knz1596	3
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 4610]
ty=M
na=kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 mm	0
id=knz1591	3
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 4620]
ty=M
na=KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY1310PARAMETRY DOBORU:1310Parametry : woda sieciowa (MSC)09091310zima 130/60st.C1310lato  70/35stC1310wew. instalacja c.o.70/50stC1310wew. instalacja c.tech. 70/50stC1310wew. Instalacja ciepła klimakonwektorów 45/40stC1310wew. instalacja c.w.u. 55st.C1310wew. instalacja c.w.u. (dezynfekcja)70-800C091310Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.(inst. grzejnikowa):  Q = 8,5 kW1310Zapotrzebowanie ciepła na cele c.tech.(strona wodna):Q = 46,5 kW1310Zapotrzebowanie ciepła razem na cele c.o. i c.tech.:  Q = 55,0 kW1310Zapotrzebowanie ciepła na cele ciepła klimakonwektorów:Q = 76,0 kW1310Max. zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u..: Q =  16,0 kW1310Śr. zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u..:  Q =  5,0 kW1310Zapotrzebowanie ciepła =  Q = 147,0 kW 1310Węzeł cieplny - technologia1310Ilość Pozycja Typ Opis13101 INSU Izolacja węzła09.13101 WYM.1Wymiennik ciepła XB12L-1-20 G 5/4 (25mm)13101 WYM.1Podstawa montazowa09.13101 WYM.1 Izolacja09.13101 WYM.2 Wymiennik ciepła XB52M-1-6013101 WYM.2 Podstawa montazowa09.13101 WYM.2 Izolacja09.13101 WYM.3 Wymiennik ciepła XB12H-1-10 G 5/4 (25mm)13101 WYM.3 Podstawa montazowa09.13101 WYM.3 Izolacja09.1310Wysoki parametr13103 P1 Zawór spustowy, DN15, Gwint wewnętrzny13101 PP Połączenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany13102 S1 Zawór odcinający, DN32, Spawany13102 S2 Zawór odcinający, DN25, Spawany13102 S3 Zawór odcinający, DN25, Spawany13102 S4 Zawór odcinający, DN25, Spawany13102 T1 Termometr 150, 0-160°C13102 TE Czujnik temperatury licznika ciepła09.13101 DPV Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu Dostawa i montaż KPEC13101 FQQ Licznik ciepła Dostawa i montaż KPEC13102 PI1 Manometr, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"13102 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513101 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN32 13101 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnętrzny/welded, T handle13101 FOM1 Filtroodmulnik, FO2M, kvs 19.3, PN16, DN32, Temp. max 150°C, DN32, Kołnierz13101 FOM1 Zawór spustowy filtroodmulnika , 1 ", Gwint wewnętrzny13101 Tpco Czujnik kieszeniowy 100 St st13101 Tpct Czujnik kieszeniowy 100 St st13101 ZR1Sco Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V13101 ZR1Sco Zawór regulacyjny  2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnętrzny13101 ZR2Sct Zawór regulacyjny 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnętrzny13101 ZR2Sct Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V13101 ZR3Scw Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V13101 ZR3Scw Zawór regulacyjny 2, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnętrzny1310WYM.1 niskie parametry 13101 F2 Filtr  [280], 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny13101 G4 Zawór rozprężny nacyniia wzbiorczego, 120°C, Gwint wewnętrzny, 3/4 "13101 P2 Zawór spustowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 PO Pompa, 1*230V, P1=56W, 0.46A, 1 1/2 inch, PN10, 13101 T2 Termometr 150, 0-120°C13101 T2 Termometr150, 0-120°C13102 Z1 Zawór odcinający, 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny13101 NW1  Naczynie wzbiorcze V = 18, 6 bar13101 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13102 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513103 Pl2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513102 Pl2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 Pl2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 Tco Czujnik kieszeniowy  100 St st13101 ZBO Zawór bezpieczeństwa  DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 Trco Termostat , ST-11310WYM.2 niskie parametry 13101 F2 Filtr - [300], DN65, Kołnierz13101 G5 Zawór rozprężny , Gwint wewnętrzny, 1 "13101 P2 Zawór spustowy , 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 PT Pompa Grundfos, 1*230V P1=536W  2,37A13101 T3 Termometr 150, 0-120°C13101 T3 Termometr 150, 0-120°C13102 Z2 Zawór odcinający , 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 NW2 Naczynie wzbiorcze V=80, 6 bar13103 Pl2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13105 Pl2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513102 Pl2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"13101 Tct Czujnik kieszeniowy  100 St st13101 ZBT Zawór bezpieczeństwa  DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny1310WYM.3 niskie parametry 13101 F3 Filtr  [280], 1 ", Gwint wewnętrzny13101 F4 Filtr  [280], 1 ", Gwint wewnętrzny13102 G1 Zawór odcinający, 1 ", Gwint wewnętrzny13102 G2 Zawór odcinający, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 P4 Zawór spustowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 PC Pompa, 1*230V, 0.3A, DN25, PN1013102 T4 Termometr 150, 0-120°C13101 NW3 Naczynie wzbiorcze V=12, 10 bar13101 NW3 Zawór rozprężny , Zawór przepływowy , Gwint zewnętrzny, 3/4 "13104 PI3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13104 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN2513102 Pl3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13102 Pl3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN2513101 Tcw Czujnik kieszeniowy 100 St st13101 V01 Stabilizator CWU V=150, wersja S, Ocynkowany, PN1013103 V01 Zawór odcinający, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 V01 Izolacja Instalmet,  ZCW 15013101 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN2513101 V01.3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 V01.4 Termometr, 150, 0-120°C13101 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 V01.6 Zawór spustowy, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 ZZ1 Zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 ZZ2 Zawór zwrotny, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 Trcw Termostat STB Termostat bezpieczeństwa , ST-213101 ZBW1 Zawór bezpieczeństwa DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny + rura spustowa1310Układ regulacji elektronicznej13101 0 Dodatkowa funkcja Podział węzła na dwa moduły13101 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik13101 R Regulator pogodowy , 230V13101 R Klucz aplikacji 13101 Tzew Czujnik temp. zewnętrznej 1310Układ 1 stabilizująco-uzupełniający13101 F5 Filtr  [280], 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 G5 Zawór odcinający, 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 S5 Zawór odcinający, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany13101 W2 Licznik przepływu, Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.13101 ZZ5 Zawór zwrotny , DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ", Gwint wewnętrzny1310Układ 2 stabilizująco-uzupełniający13101 G3 Zawór odcinający, 1/2 ", Gwint wewnętrzny	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4624]
ty=M
na=Kurek manometryczny 3-drog PN25	0
id=5803399	2
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 4607]
ty=M
na=mankiet 20 mm o dł. 10 m	0
id=knz1588	3
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26

[RMS ZEST 4617]
ty=M
na=mankiet 40 mm o dł. 10 m	0
id=knz1595	3
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 4623]
ty=M
na=Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"	0
id=6140599	2
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 4609]
ty=M
na=nity plastikowe	0
id=knz1590	3
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6837999

[RMS ZEST 4616]
ty=M
na=osłony na zawory i zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 65 mm	0
id=knz1598	3
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 4612]
ty=M
na=otulina PUR o śr. 20 mm i gr. 30 mm	0
id=knz1558	3
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02

[RMS ZEST 4613]
ty=M
na=otulina PUR o śr. 40 mm i gr. 40 mm	0
id=knz1571	3
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02

[RMS ZEST 4619]
ty=M
na=otulina PUR o śr. 65 mm i gr. 60 mm	0
id=knz1579	3
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 4631]
ty=M
na=PCO Pompa obiegowa,  1*230V, 0.75A	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4595]
ty=M
na=podparcia ślizgowe wspornikowe	0
id=6620099	2
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 4630]
ty=M
na=Pompa obiegowa,  1*230V, P1=536W  2,37A	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4603]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=0.0023
pr=	0	0	0	39611

[RMS ZEST 4621]
ty=M
na=Ręczny zawór równoważący DN20	0
id=5829599	0
jm=szt	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4622]
ty=M
na=Ręczny zawór równoważący DN40	0
id=5829599	0
jm=szt	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=robocizna	0
id=    999	0
jm=r-g	149
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=338.208

[RMS ZEST 814]
ty=R
na=Robocizna	0
id=402	3
jm=r-g	149
ce=0	1523619999
gr=1
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3410]
ty=R
na=robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4601]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0628
pr=	0	0	0	1530099

[RMS ZEST 4598]
ty=M
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.65mm	0
id=2150006	3
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 4592]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne bez szwu średnie czarne o śr. 20 mm	0
id=5020499	0
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 4594]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne bez szwu średnie czarne o śr. 40 mm	0
id=5020499	0
jm=m	040
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.48

[RMS ZEST 4579]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=0.46
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 4611]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=0.065
pr=	0	0	0	39521

[RMS ZEST 4597]
ty=S
na=spawarka elektryczna	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
il=2.16
pr=	0	0	0	72000

[RMS ZEST 4573]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.072
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 4606]
ty=M
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	0
id=knz1587	3
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22

[RMS ZEST 4590]
ty=M
na=Termometr 150, 0-120°C	0
id=6141099	2
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 4593]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600699	2
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.44
pr=	0	0	0	6601999

[RMS ZEST 4628]
ty=M
na=Zawór odcinający, 11/2 ", Gwint wewnętrzn	0
id=5820499	0
jm=szt	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 4629]
ty=M
na=Zawór odcinający, 3/4 ", Gwint wewnętrzny	0
id=5820499	0
jm=szt	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 4625]
ty=M
na=Zawór spustowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny	0
id=5820499	2
jm=szt.	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 4627]
ty=M
na=Zawór zwrotny, DN20, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny	0
id=5820499	0
jm=szt	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4626]
ty=M
na=Zawór zwrotny, DN40, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny	0
id=5820499	0
jm=szt	020
ce=0	1523619999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4572]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Technologia węzła cieplnego
wa=0
kn=0	0	0
id=5085
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=5768
pd=	KNR-W	2-15 0501-05	2-15	0501-05		0
na=KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY1310PARAMETRY DOBORU:1310Parametry : woda sieciowa (MSC)09091310zima 130/60st.C1310lato  70/35stC1310wew. instalacja c.o.70/50stC1310wew. instalacja c.tech. 70/50stC1310wew. Instalacja ciepła klimakonwektorów 45/40stC1310wew. instalacja c.w.u. 55st.C1310wew. instalacja c.w.u. (dezynfekcja)70-800C091310Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.(inst. grzejnikowa):  Q = 8,5 kW1310Zapotrzebowanie ciepła na cele c.tech.(strona wodna):Q = 46,5 kW1310Zapotrzebowanie ciepła razem na cele c.o. i c.tech.:  Q = 55,0 kW1310Zapotrzebowanie ciepła na cele ciepła klimakonwektorów:Q = 76,0 kW1310Max. zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u..: Q =  16,0 kW1310Śr. zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u..:  Q =  5,0 kW1310Zapotrzebowanie ciepła =  Q = 147,0 kW 1310Węzeł cieplny - technologia1310Ilość Pozycja Typ Opis13101 INSU Izolacja węzła09.13101 WYM.1Wymiennik ciepła XB12L-1-20 G 5/4 (25mm)13101 WYM.1Podstawa montazowa09.13101 WYM.1 Izolacja09.13101 WYM.2 Wymiennik ciepła XB52M-1-6013101 WYM.2 Podstawa montazowa09.13101 WYM.2 Izolacja09.13101 WYM.3 Wymiennik ciepła XB12H-1-10 G 5/4 (25mm)13101 WYM.3 Podstawa montazowa09.13101 WYM.3 Izolacja09.1310Wysoki parametr13103 P1 Zawór spustowy, DN15, Gwint wewnętrzny13101 PP Połączenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany13102 S1 Zawór odcinający, DN32, Spawany13102 S2 Zawór odcinający, DN25, Spawany13102 S3 Zawór odcinający, DN25, Spawany13102 S4 Zawór odcinający, DN25, Spawany13102 T1 Termometr 150, 0-160°C13102 TE Czujnik temperatury licznika ciepła09.13101 DPV Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu Dostawa i montaż KPEC13101 FQQ Licznik ciepła Dostawa i montaż KPEC13102 PI1 Manometr, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"13102 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513101 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN32 13101 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnętrzny/welded, T handle13101 FOM1 Filtroodmulnik, FO2M, kvs 19.3, PN16, DN32, Temp. max 150°C, DN32, Kołnierz13101 FOM1 Zawór spustowy filtroodmulnika , 1 ", Gwint wewnętrzny13101 Tpco Czujnik kieszeniowy 100 St st13101 Tpct Czujnik kieszeniowy 100 St st13101 ZR1Sco Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V13101 ZR1Sco Zawór regulacyjny  2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnętrzny13101 ZR2Sct Zawór regulacyjny 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnętrzny13101 ZR2Sct Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V13101 ZR3Scw Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V13101 ZR3Scw Zawór regulacyjny 2, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnętrzny1310WYM.1 niskie parametry 13101 F2 Filtr  [280], 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny13101 G4 Zawór rozprężny nacyniia wzbiorczego, 120°C, Gwint wewnętrzny, 3/4 "13101 P2 Zawór spustowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 PO Pompa, 1*230V, P1=56W, 0.46A, 1 1/2 inch, PN10, 13101 T2 Termometr 150, 0-120°C13101 T2 Termometr150, 0-120°C13102 Z1 Zawór odcinający, 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny13101 NW1  Naczynie wzbiorcze V = 18, 6 bar13101 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13102 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513103 Pl2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513102 Pl2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 Pl2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 Tco Czujnik kieszeniowy  100 St st13101 ZBO Zawór bezpieczeństwa  DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 Trco Termostat , ST-11310WYM.2 niskie parametry 13101 F2 Filtr - [300], DN65, Kołnierz13101 G5 Zawór rozprężny , Gwint wewnętrzny, 1 "13101 P2 Zawór spustowy , 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 PT Pompa Grundfos, 1*230V P1=536W  2,37A13101 T3 Termometr 150, 0-120°C13101 T3 Termometr 150, 0-120°C13102 Z2 Zawór odcinający , 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 NW2 Naczynie wzbiorcze V=80, 6 bar13103 Pl2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13105 Pl2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog  PN2513102 Pl2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"13101 Tct Czujnik kieszeniowy  100 St st13101 ZBT Zawór bezpieczeństwa  DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny1310WYM.3 niskie parametry 13101 F3 Filtr  [280], 1 ", Gwint wewnętrzny13101 F4 Filtr  [280], 1 ", Gwint wewnętrzny13102 G1 Zawór odcinający, 1 ", Gwint wewnętrzny13102 G2 Zawór odcinający, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 P4 Zawór spustowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 PC Pompa, 0,08m3/h, ?p=20kPa, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10013102 T4 Termometr 150, 0-120°C13101 NW3 Naczynie wzbiorcze V=12, 10 bar13101 NW3 Zawór rozprężny , Zawór przepływowy , Gwint zewnętrzny, 3/4 "13104 PI3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13104 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN2513102 Pl3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13102 Pl3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN2513101 Tcw Czujnik kieszeniowy 100 St st13101 V01 Stabilizator CWU V=150, wersja S, Ocynkowany, PN1013103 V01 Zawór odcinający, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 V01 Izolacja Instalmet,  ZCW 15013101 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN2513101 V01.3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"13101 V01.4 Termometr, 150, 0-120°C13101 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 V01.6 Zawór spustowy, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 ZZ1 Zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 ZZ2 Zawór zwrotny, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny13101 Trcw Termostat STB Termostat bezpieczeństwa , ST-213101 ZBW1 Zawór bezpieczeństwa DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny + rura spustowa1310Układ regulacji elektronicznej13101 0 Dodatkowa funkcja Podział węzła na dwa moduły13101 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik13101 R Regulator pogodowy , 230V13101 R Klucz aplikacji 13101 Tzew Czujnik temp. zewnętrznej 1310Układ 1 stabilizująco-uzupełniający13101 F5 Filtr  [280], 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 G5 Zawór odcinający, 1/2 ", Gwint wewnętrzny13101 S5 Zawór odcinający, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany13101 W2 Licznik przepływu, Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.13101 ZZ5 Zawór zwrotny , DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ", Gwint wewnętrzny1310Układ 2 stabilizująco-uzupełniający13101 G3 Zawór odcinający, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 4620]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5783
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-01	2-20	0401-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 127]
nz=0.5749	0	0.5749
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5992

[RMS 4592]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 4593]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=5784
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0401-03	2-20	0401-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 127]
nz=0.6656	0	0.6656
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6496

[RMS 4594]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 4595]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 4593]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=5785
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01	2-15	0513-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.65mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.08

[RMS 4598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 4597]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=5786
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	8*0.085+16*0,151						

[RMS 127]
nz=0.6818	0	0.6818
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1136

[POZYCJA]
id=5787
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-05	7-12	0103-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	1*0.239						

[RMS 127]
nz=0.396	0	0.396
np=1
wa=0
wb=0
il=0.095

[POZYCJA]
id=5788
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.34	1	3,1+0,24						

[RMS 127]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1333

[RMS 4599]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3975

[RMS 4572]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5789
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 127]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7372

[RMS 4600]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3813

[RMS 4601]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0305

[RMS 4572]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4602]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 4603]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[POZYCJA]
id=5790
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-05	7-12	0207-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	0,24						

[RMS 127]
nz=0.1453	0	0.1453
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0349

[RMS 4600]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0276

[RMS 4601]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 4572]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4602]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 4603]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=5791
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 127]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6265

[RMS 4604]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3503

[RMS 4601]
nz=0.00904	0	0.00904
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 4572]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4602]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 4603]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=5792
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-05	7-12	0215-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	0,24						

[RMS 127]
nz=0.1239	0	0.1239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0297

[RMS 4604]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 4601]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 4572]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4602]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 4603]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=5794
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 26-03	15	26-03		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.374

[RMS 4612]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 4606]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[RMS 4607]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 4608]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 4609]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4610]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 4611]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[POZYCJA]
id=5795
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 29-04	15	29-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 4613]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 4606]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[RMS 4607]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 4608]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 4609]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 4614]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 4611]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[POZYCJA]
id=5796
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 31-04	15	31-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.195	0	0.195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 4619]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4616]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 4606]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 4617]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 4608]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 4609]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 4618]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 4611]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=5772
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0412-01	2-20	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający, 3/4 ", Gwint wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 4629]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=5773
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0412-03	2-20	0412-03		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający, 11/2 ", Gwint wewnętrzn
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 127]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 4628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=5774
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0412-01	2-20	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotny, DN20, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 4627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=5775
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0412-03	2-20	0412-03		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotny, DN40, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 4626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=5776
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=_1211
na=Ręczny zawór równoważący DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 4621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4572]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4579]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=5777
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=_1211
na=Ręczny zawór równoważący DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 4622]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4572]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4579]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=5778
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0412-01	2-20	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawór spustowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 4625]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=5779
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa obiegowa,  1*230V, P1=536W  2,37A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 4630]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4579]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=5780
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=PCO Pompa obiegowa,  1*230V, 0.75A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 4631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4579]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=5781
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0312-03	2-20	0312-03		1
mpn=1211
na=Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2"1310Kurek manometryczny 3-drog PN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 127]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 4623]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=5782
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0312-02	2-20	0312-02		1
mpn=1211
na=Termometr 150, 0-120°C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 127]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.86

[RMS 4590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4572]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4573]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=5770
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0403-03	2-20	0403-03		1
mpn=1211
na=Próby i uruchomienie węzłów cieplnych wymiennikowych na zimno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[POZYCJA]
id=5771
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0404-01	2-20	0404-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie węzłów wodnych c.o.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.węzłów 	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
nz=145.16	0	145.16
np=1
wa=0
wb=0
il=145.16

[SUMA KONTROLNA]
5818a3945443ee87c232aa7d6985378e