[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
nan=Wewnętrzne instalacje sanitarne
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=Wewnętrzne instalacje sanitarne	PRZEDMIAR
nfn=Podczaszy Pracownia Projektowa 30-003 Kraków ul.Lubelska 24/7
nb=Budowa budynku biurowego dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy
ab=Bydgoszcz ul. Grudziądzka dz. nr 67/21, obręb nr 0096 , gm. Bydgoszcz woj. Kujawsko - Pomorskie.
ni=Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 02-675 Warszawa ul.Wołoska 7
dt=2018-02-12	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Acetylen techniczny - rozpuszczony	0
id=1121477270	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=131.17

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=Adsorpcyjny osuszacz powietrza w wbudowaną pompą ciepła - wydajnośc 20kg/h , powietrze suche 3100m3/h , powietrze wilgotne 1800-5200 m3/h	0
id=430852596	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Agregat wody lodowej 215 kW	0
id=287589180	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Agregaty centrala	0
id=63848214	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-150x150/SR-b100-P	0
id=1684240348	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-150x150/SR-b125-P	0
id=1623591209	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=115

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-205x205/SR-b125-P	0
id=589906237	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-205x205/SR-b160-P	0
id=1038228430	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-261x261/SR-b160-P	0
id=383733074	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=40

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-317x317/SR-b160-P	0
id=1230697190	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-317x317/SR-b200-P	0
id=2110477861	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Anemostat wirowy okrągłydn.250 mm + Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)	0
id=1753727808	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=19

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Automatyka central	0
id=621592233	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Automatyka centrali wentylacyjnej	0
id=482592609	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany	0
id=1760210642	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=114

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	0
id=1267379332	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=2.03

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm	0
id=1058178284	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm dla niepełnosprawnych termostatyczna	0
id=921849428	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Bateria wannowa ścienna mosiężna chromowana standardowa M1325 z natryskiem przesuwnym, Fi 15 mm	0
id=1937495163	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa dn.15 mm stojąca	0
id=2015142631	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana St0S 50x5 mm (kotwy)	0
id=871682657	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.25

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji	0
id=1820446920	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=137.7544

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu	0
id=102169964	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=11.5002

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Benzyna do lakierów	0
id=960185246	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=9.2608

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=808332833	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.7

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	0
id=194683286	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.96

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)	0
id=1088970023	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Blacha aluminiowa walcowana na zimno grubości 0.8 mm	0
id=1368043852	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=86.4

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Blacha aluminiowa walcowana na zimno grubości 1.0 mm	0
id=1030535789	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=111.6

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Brodzik prysznicowy kwadratowy o wymiarach 90 x 90 cm, biały, wysokość rantu brodzika 3 cm, biały	0
id=1960025726	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	0
id=1758173670	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=839.2

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150	0
id=1233962842	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=208

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna N1W1	0
id=1171786748	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna N2W2	0
id=1992498528	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna N3W3	0
id=296891112	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna N4W4	0
id=1298309380	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	0
id=962122666	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=11.12

[RMS ZEST 531]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=964762320	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0565

[RMS ZEST 219]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	0
id=1871905617	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.6

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)	0
id=152170787	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0149

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Czyszczak HDPE, Fi 110 mm	0
id=1746593356	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Czyszczak HDPE, Fi 160 mm	0
id=1190559335	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=Czyszczak HDPE, Fi 200 mm	0
id=2060403440	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Czyszczak HDPE, Fi 90 mm	0
id=657070153	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm	0
id=1067071630	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane	0
id=908723607	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=59.2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Deska sedesowa twarda antybakteryjna wolnoopadająca	0
id=1019878937	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Deska sedesowa wolnopadająca dla niepełnosprawnych	0
id=630549062	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II	0
id=533478030	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	0
id=960166412	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.48

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Drut stalowy do spawania niepokryty	0
id=2088300550	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=122.898

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	0
id=1611539722	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 200x250 mm	0
id=273026905	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=230

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Ekologiczna miska ustępowa, wisząca, ceramiczna, dostosowana do spłukiwania 6/3l raz 4/2l, wymiary: 54x35cm  waga: 21 kg,	0
id=268573823	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi 3.25 mm	0
id=2048107325	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=42

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 2.50 mm, ER346	0
id=1425670970	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=135.52

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm	0
id=2011426006	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.038

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm, ER446	0
id=1823678302	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=357.08

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV	0
id=1716068694	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=409.74

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Elektromufa HDPE fi.160 mm	0
id=1505686952	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 110 mm	0
id=564357419	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=133

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 160 mm	0
id=719182728	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 40 mm	0
id=538255369	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=23

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 50 mm	0
id=1313955248	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 56 mm	0
id=1279043530	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=324

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 63mm	0
id=975027590	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 75 mm	0
id=1494288849	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=Elektromufa HDPE, Fi 90 mm	0
id=1018717148	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Element łączący profile montażowe	0
id=1069091602	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=21.94

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=Element montażowy (stelaż) do pisuaru	0
id=282583474	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Element montażowy do miski ustępowej	0
id=457508659	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=Element montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	0
id=1436402129	3
jm=kpL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Element montażowy do umywalki	0
id=22170004	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Element montażowy do umywalki dla niepełnosprawnych	0
id=1035719314	3
jm=kpL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	0
id=1799796559	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=180.2368

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Etykietowanie instalacji wody lodowej	0
id=715147419	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=148564110	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=6.5968

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%	0
id=2027165595	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1185832343	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=130.8088

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna (do 400°C) "Silumin I" - szara srebrzysta	0
id=32389777	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=7.428

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Filtr siatkowy Dn 20 mm	0
id=582658088	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Filtr siatkowy Dn 25 mm	0
id=502674251	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Folia aluminiowa	0
id=508595792	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Glikol etylenowy 30%	0
id=346129059	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=Głowica termostatyczna , z zabezpieczeniem przed kradzieżą , czujn. wbudowany.	0
id=1292272598	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Grzejniki łazienkowe drabinkowe wys. 500 mm / 1500 mm	0
id=1995969613	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe kompaktowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 400 mm	0
id=820831007	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 400 mm	0
id=2084926449	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 500 mm	0
id=357155178	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 500 mm	0
id=1895675091	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe zaworowe wysokość 900 mm, długość 600 mm	0
id=208872083	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Haki do muru	0
id=394890848	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=Hydrant z wężem półsztywnym typ HP-25, DN25 z szafką hydrantową	0
id=1426195191	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=Izolarze grupa II	0
id=437253964	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=897.8632

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna ścienna	0
id=875333109	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna	0
id=1079542104	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Kabina prysznicowa 90 x 90 cm, drzwi składane otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, wykonane z 8 mm szkła hartowanego, system mocowania do ściany przy pomocy wahadłowych zawiasów przyściennych, powłoka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami i ułatwiająca utrzymanie kabiny w czystości	0
id=2117759054	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kausza stalowa ocynkowana	0
id=252282906	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=62.5

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Kielich kompensacyjny PE z pierścieniem uszczelniającym, Fi 63 mm	0
id=1525089636	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kielich kompensacyjny PE z pierścieniem uszczelniającym, Fi 75 mm	0
id=781585179	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Klej do izolacji	0
id=263000271	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=178.0466

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Klimakonwektor czterorurowy	0
id=1324783521	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=110

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Kliny montażowe	0
id=338577709	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=282.303

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=Klipsy montażowe	0
id=814839262	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=25948

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=Klipsy montażowe	0
id=814839294	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=20434

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 15/21,3 x 2,3 mm	0
id=223435981	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1760

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 20/26,9 x 2,3 mm	0
id=1884065582	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=944

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 25/33,3 x 2,6 mm	0
id=1223820932	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=376

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 25/33,7 x 2,6 mm	0
id=1643283192	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 32/42,4 x 3,2 mm	0
id=1416861506	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=332

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 80/88,9 x 4,0 mm	0
id=939578135	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=82

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90st. 40/48,3 x 2,6mm	0
id=1372773245	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=226

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90st. 50/60,3 x 4,0mm	0
id=493698228	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=154

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90st. 65/76,1 x 4,0mm	0
id=1789623029	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=140

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90st.125 mm	0
id=1720564403	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=48

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Kolektor słoneczny cieczowy płaski o pow. 2,02m2	0
id=761043529	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 125mm	0
id=465197241	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=68

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 20mm	0
id=1596838873	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 25mm	0
id=2088770942	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 32mm	0
id=778757678	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 40mm	0
id=911788579	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 80mm	0
id=82139527	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 80mm do wody	0
id=1794507347	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=Kołnierze mocujące	0
id=1778775021	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kołnierze przyłączeniowe	0
id=1785399566	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Kołnierze stalowe do przyspawania okrągłe z szyjką	0
id=1101275583	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Kołnierze uszczelniające stalowe	0
id=1676086956	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza	0
id=1161379344	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy	0
id=1712417805	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2831

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe STRSW-425x125/GA	0
id=1360994646	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 225*125 mm	0
id=657972215	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 325*125 mm	0
id=1404478036	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 425*125 mm	0
id=640487497	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 425*225 mm	0
id=1233494416	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 525*125 mm	0
id=542228390	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 525*225 mm	0
id=967206771	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 625*225 mm	0
id=176263086	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 625*325 mm	0
id=479276801	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000 mm	0
id=517228033	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Króciec amortyzacyjny brezentowy, Fi 200 mm	0
id=1222895169	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=Króciec przeciwdźwiękowy Fi 20 mm	0
id=2050457288	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Króciec przeciwdźwiękowy Fi 25 mm	0
id=257789803	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80	0
id=1351025879	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80 mm	0
id=1398020036	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Kształtka HDPE dn.160 mm	0
id=634506579	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 110 mm	0
id=210061643	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=67

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 160 mm	0
id=344098472	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 200 mm	0
id=2046920931	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 40 mm	0
id=608930985	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 50 mm	0
id=1788403280	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 56 mm	0
id=1753439850	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=166

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 63 mm	0
id=1449423910	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 75 mm	0
id=565487729	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=Kształtka HDPE, Fi 90 mm	0
id=110601212	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki miedziane Fi 10 mm	0
id=1263159065	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=224.64

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=Kształtki miedziane Fi 15 mm	0
id=1796667838	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=230.58

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Kształtki miedziane Fi 22 mm	0
id=2020478872	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=129.44

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Kształtki mosiężne do rur miedzianych, Fi 10 mm przejście	0
id=616905063	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Kształtki mosiężne do rur miedzianych, Fi 15 mm przejście	0
id=602685080	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Kształtki mosiężne do rur miedzianych, Fi 22 mm	0
id=1956957108	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400 mm	0
id=271394259	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=265.6233

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800 mm	0
id=655064651	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=275.0991

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1800-4400 mm	0
id=1884766052	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=161.1141

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi 125-200 mm	0
id=805123431	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=231.9206

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi 250-315 mm	0
id=1340949183	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=68.6627

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi 20 mm	0
id=2124633098	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 20 mm	0
id=2136783030	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=238.96

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 25 mm	0
id=379601617	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=208.8

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 32 mm	0
id=537521861	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=75.64

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 40 mm	0
id=1679786052	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=40.42

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 50 mm	0
id=2126885789	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=38.7

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 63 mm	0
id=1663397699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=29

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=Kształtki PP Fi 75 mm	0
id=1134349296	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16.2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kształtki PP gwintowane, Fi 20 mm	0
id=1735995397	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=Kształtki PP gwintowane, Fi 25 mm	0
id=577918194	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi 20 mm	0
id=778454448	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=1067559691	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=35.76

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	0
id=296994960	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm	0
id=435751921	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10.56

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi 20 mm	0
id=1261699467	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Kształtki zaciskowe dn.16 mm	0
id=1253160846	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=253.84

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Kształtki zaciskowe dn.20 mm	0
id=890679435	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=39.44

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Kształtki zaciskowe fi 25 mm	0
id=637591369	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=45

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco	0
id=17188834	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1050

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Kurki manometrowe	0
id=533660890	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna wraz ze sterowaniem	0
id=1385278400	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 5 mm	0
id=1477749731	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Lustro uchylne, prawe, regulacja kąt nachylenia 0°-22° wymiary: 45 x 60 cm +/-2%,	0
id=1393362557	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Łącznik ze stali węglowej ocynkowany , zaciskowy fi 15 mm	0
id=1486487103	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=220

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=445198273	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 15 mm	0
id=408088004	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=37.272

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	0
id=108927889	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.44

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 32 mm	0
id=1783998174	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=52.32

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 50 mm	0
id=2043261370	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=23.28

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 65 mm	0
id=701244202	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6.08

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 80 mm	0
id=1128956727	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=28.64

[RMS ZEST 318]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=1133439356	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=640.0021

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Manometr	0
id=1051622919	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=Mata z wełny min.1-str. folia Al, gr.30mm	0
id=1301948401	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=791.7804

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Mata z wełny min.1-str. folia Al, gr.50mm	0
id=1033661987	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=1486.242

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej na welonie szklanym	0
id=1402185462	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=73

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych wisząca, wymiary: 70x35,6x34 cm  waga: 21,0kg	0
id=1759228870	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=1331151696	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Mocowania systemowe	0
id=976730216	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 612]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=604.8

[RMS ZEST 511]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=1220941256	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1.56

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I	0
id=1203881550	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=597.1615

[RMS ZEST 525]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=349167821	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1695.1574

[RMS ZEST 608]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=1763517676	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1020.047

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV	0
id=1264117080	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=67.6331

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=2085643554	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=Naczynie wyrówn.ciśn.REFLEX N400	0
id=423078372	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe	0
id=1212200687	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=nawilżacz 20kg/h	0
id=2031059252	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=nawilżacz centrali 15kg/h	0
id=2043873604	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=nawilżacz centrali 5kg/h	0
id=2093871105	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 13 mm	0
id=1617482500	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.68

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Obudowy mrozoodporne	0
id=1541995055	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=Odgazowanie próżniowe	0
id=420944360	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=Odpowietrznik	0
id=1514539455	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=220

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe 700mm z rusztem ze stali nierdzewnej, przepływ wody 0,4l/s. Rynna odwodnienia z tworzywa sztucznego ABS, z syfonem	0
id=1106794473	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 110 mm	0
id=1125696877	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 40 mm	0
id=2041514063	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.772

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 50 mm	0
id=1278142214	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.584

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 56 mm	0
id=1642668372	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.796

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 63 mm	0
id=1627756	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6.842

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 75 mm	0
id=2124960963	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7.304

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna polietylenowa, Fi 90 mm	0
id=440797378	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.726

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Opłata za skladowisko gruzu	0
id=504403727	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.65

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=1335584030	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=5.4

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Osadnik żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi 125 mm	0
id=385845105	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=Osadnik żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi 40 mm	0
id=807237579	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Osadnik żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi 80 mm	0
id=2048078975	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.13 mm dn.15 mm	0
id=157868690	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
il=968

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.19 mm dn.20 mm	0
id=463090224	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=616

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.19 mm dn.25 mm	0
id=368283165	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=484

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.19 mm dn.32 mm	0
id=283578545	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=193.6

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.25 mm dn.40 mm	0
id=1246499429	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=368

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.32 mm dn.50 mm	0
id=508456490	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=322

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.32 mm dn.65 mm	0
id=1927159806	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=213.9

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Otulina chłodnicza gr.40 mm dn.80 mm	0
id=9232456	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=92

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=Otulina kauczukowa gr.13 mm	0
id=391802086	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=435.6

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=Otulina kauczukowa gr.40 mm dn.80 mm	0
id=211783102	3
jm=MB	000
ce=0
cw=0	PLN
il=142.6

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.13 mm dn.20 mm	0
id=2017044482	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=123.2

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.20 mm dn.15 mm	0
id=801450432	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=457.6

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.20 mm dn.20 mm	0
id=629769420	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=334.4

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.30 mm dn.20 mm	0
id=792695075	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=35.2

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.30 mm dn.25 mm	0
id=1354593900	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=237.6

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.30 mm dn.32 mm	0
id=1186677128	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=242

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.40 mm dn.40 mm	0
id=918795544	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=193.5

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.50 mm dn.50 mm	0
id=1597057838	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=126.5

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.60 mm dn.63 mm	0
id=2145795957	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=66.7

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.60 mm dn.65 mm	0
id=1987965515	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=18.4

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.70 mm dn.75 mm	0
id=1429025693	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=41.4

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=Otulina PE lambda40C=0,038W/mK  gr.80 mm dn.80 mm	0
id=253017512	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=55.2

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.20 mm dn.16 mm	0
id=1611059094	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=976.8

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.20 mm dn.22 mm	0
id=1233631869	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=616

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.30 mm dn.28 mm	0
id=98605016	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=484

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.30 mm dn.35 mm	0
id=1703094782	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=193.6

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.50 mm dn.40 mm	0
id=1858904694	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
il=368

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.60 mm dn.65 mm	0
id=1716083080	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=322

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.70 mm dn.65 mm	0
id=941283991	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
il=184

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Otulina PU lambda40C=0,035W/mK  gr.80 mm dn.80 mm	0
id=580681783	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=103.5

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Pisuar porcelanowy	0
id=814064177	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Płyn solarny	0
id=63012233	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15 mm	0
id=304394620	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.89

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5 mm	0
id=1817522379	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.36

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Płyty pomostowe długie	0
id=1181466921	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=22.3

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0
id=1793611349	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Podgrzewacz	0
id=322814242	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Podgrzewacze wpustów	0
id=1904037805	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1500 mm	0
id=354380574	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=48

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1600 mm	0
id=1437319871	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13.13

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800 mm	0
id=698940265	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 2000 mm	0
id=134060678	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=19.01

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 2600 mm	0
id=954121796	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 3600 mm	0
id=1453989129	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.02

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4000 mm	0
id=327095268	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400 mm	0
id=1800819432	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=41.0683

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4500 mm	0
id=70952295	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 800 mm	0
id=724533382	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3.03

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.1000-1800mm	0
id=1836597674	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=169.081

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 100 mm	0
id=868143513	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 200 mm	0
id=2085524644	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=255.9206

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 315 mm	0
id=1201946845	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=45.8675

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Podstawa dachowa prostokątna stalowa typ A, 400x630 mm	0
id=2085284355	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Podstawa dachowa prostokątna stalowa typ A, 630x630 mm	0
id=1401121558	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=Podstawa dachowa stalowa kołowa B/II, Fi 160 mm	0
id=1925798859	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Podstawa dachowa stalowa kołowa B/II, Fi 200 mm	0
id=2100214956	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Podstawa dachowa stalowa kołowa B/II, Fi 250 mm	0
id=1102393233	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Podstawa dachowa stalowa kołowa B/II, Fi 400 mm	0
id=1931334702	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Podwieszenia profilu montażowego Pluvia	0
id=2126466186	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=43.88

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=Podwójna grupa pompowa z separatorem powietrza	0
id=2093196495	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm	0
id=1147489446	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Pompa	0
id=973292379	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna c.w.u Q=0,5 m3/h i p=15 kPa	0
id=1305781482	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Pompa obiegowa	0
id=741351772	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pompa obiegu ct	0
id=941290005	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=Pompa zatapialna do ścieków Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O z wyposażeniem	0
id=501266904	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Drain TS 32/12-A	0
id=339769401	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Drain TS 40/14 z controlerem MS-L	0
id=1471514221	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=Profile montażowe Pluvia	0
id=1470168574	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=111.894

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wym.200*300 mm	0
id=189006932	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wym.300*600 mm	0
id=664849412	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=100 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=1001387290	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=125 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=1952172483	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=160 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=765527264	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=200 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=376335455	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=250 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=881143470	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 250x200 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=2140290238	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 300x250 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=859876173	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 400x200 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=1543359505	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 400x300 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=625027650	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 500x250 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=317703895	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 500x300 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=1687830705	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 600x350 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=417903065	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 600x400 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=359990413	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 800x400 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec	0
id=653908563	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 BX-2H, D=100 mm + Kołnierz montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C	0
id=1802498042	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Przegroda międzypisuarowa ceramiczna, wymiary: 70x40x10cm+/-2%, waga: 8,5kg	0
id=1519610154	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Przejścia p.pożarowe	0
id=2005270317	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Przejścia pożarowe na instalacji kanalizacyjnej	0
id=1488954666	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Przejścia ppoż	0
id=1016670573	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Przejście 16 mm	0
id=1639550889	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=97

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Przejście 20 mm	0
id=339195672	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Przejście 25 mm	0
id=183139419	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=39

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Przejście 32 mm	0
id=548796939	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Przejście 40 mm	0
id=1226870946	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Przejście 63 mm	0
id=1809511211	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Przejście ogniowe	0
id=1016911638	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Przejście Pe/stal	0
id=893505320	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Przejście szczelne	0
id=1446183938	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód 200*250 mm	0
id=63932867	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód 250*300 mm	0
id=895194464	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód 250*500 mm	0
id=2001075274	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód 300*500 mm	0
id=952683072	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa kołowa DR 100 mm	0
id=861911960	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa kołowa DR 125 mm	0
id=748801945	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa kołowa DR 160 mm	0
id=208036130	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa kołowa DR 200 mm	0
id=1188834061	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa kołowa DR 250 mm	0
id=1865058400	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 200*300 mm z siłownikiem	0
id=1483643822	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 400*600 mm	0
id=1100617088	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 125-200 mm	0
id=153796415	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=350.7092

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 250-315 mm	0
id=932937943	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=103.8314

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400 mm	0
id=757834006	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=276.0399

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800 mm	0
id=793748750	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=285.8873

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1800-4400 mm	0
id=979754557	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=167.4323

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej dla niepełnosprawnych	0
id=1245049733	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=Przycisk spłukujący do stelaża, z dwudzielnym spłukiwaniem, stal chromowa na, wymiary:15 x 24 cm	0
id=281781472	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3-5 t	0
id=195776570	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.6

[RMS ZEST 417]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3.5t	0
id=1426525859	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0714

[RMS ZEST 470]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=293754552	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=11.12

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne do armatury	0
id=483622769	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne do armatury w oplocie stalowym	0
id=1140800565	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=330

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=punkt stały z obejmami.fi25mm	0
id=1952694133	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=64

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=punkt stały z obejmami.fi32mm	0
id=1966068449	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=64

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=punkt stały z obejmami.fi40mm	0
id=2135715928	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=128

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=punkt stały z obejmami.fi50mm	0
id=1916483249	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=128

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=punkt stały z obejmami.fi65mm	0
id=1993378841	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=128

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=Regulator CAV 0 wy.200*300 mm	0
id=936439472	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Regulator CAV 0 wy.600*500 mm	0
id=1850024998	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=Regulator CAV dn.100 mm	0
id=753182896	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Regulator różnicy ciśnienia dn.15 mm	0
id=535802242	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Regulator VAV o wym.100*300 mm	0
id=1357342050	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Regulator VAV o wym.200*300 mm	0
id=881613439	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=Regulator VAV o wym.200*600 mm	0
id=688188092	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=860.6176

[RMS ZEST 564]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=20262.2647

[RMS ZEST 340]
ty=R
na=Robotnicy budowlani	0
id=1532177029	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=94.12

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=8561.2693

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=2084800305	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=16.2064

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	0
id=224645359	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5942

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych	0
id=973517893	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=1.0555

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	0
id=163141930	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=5.4

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	0
id=1910373838	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=9.92

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 110 mm	0
id=1722824578	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=130.725

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 160 mm	0
id=383793877	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=128.1

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 40 mm	0
id=1410011486	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=13.482

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 50 mm	0
id=1524729923	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=7.704

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 56 mm	0
id=1156019181	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=190.246

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 75 mm	0
id=1231972910	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=34.86

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=Rura HDPE, Fi 63 m	0
id=1149895344	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=33.277

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Rura HDPE, Fi 90 mm	0
id=707310987	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3.465

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm	0
id=1208117095	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.24

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=Rura miedziana miękka fi 22 x 1,0mm	0
id=594367689	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=116.48

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 10x 1,0mm	0
id=717081000	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=205.92

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm	0
id=1070913319	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=205.92

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=Rura PP Fi 20 mm	0
id=282671279	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=453.2

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=Rura PP Fi 25 mm	0
id=684644784	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=302.4

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=Rura PP Fi 32 mm	0
id=888882100	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=133.92

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Rura PP Fi 40 mm	0
id=1592190333	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=92.88

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Rura PP Fi 50 mm	0
id=1092960	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=92.88

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=Rura PP Fi 63 mm	0
id=1243907518	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=62.64

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Rura PP Fi 75 mm	0
id=1738994605	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=38.16

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110 mm niskoszumowa	0
id=897236433	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=20.64

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75 mm niskoszumowa	0
id=1922526399	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=11.4

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Rura stal,b/szwu fi 21,3/2,6mm	0
id=223675800	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=7.48

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 32 mm	0
id=1495493492	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=28.84

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 50 mm	0
id=607704096	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=24.48

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 65 mm	0
id=1306667068	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=16.32

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 80 mm	0
id=2020605617	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=48.96

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 133,3/4,0mm	0
id=1539897832	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=126.48

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 21.3/2,6 mm	0
id=466441958	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1947.16

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 26,9/2,6mm	0
id=1999556171	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1164.8

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 33,7/3,2mm	0
id=1415729464	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=955.84

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 42,3/3,2mm	0
id=1178418024	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=156.56

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 42,4/3,2 mm	0
id=1050257745	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=659.2

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 48,3/3,2mm	0
id=672945794	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=362.56

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 60,3/3,6mm	0
id=307762080	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=576.8

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 76,1/3,6mm	0
id=1831806653	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=352.92

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 88,9/4,0mm	0
id=967414339	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=173.4

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 21,3/2,6	0
id=1968984680	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=97.76

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 26,9/2,6	0
id=696724139	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=83.2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 15)	0
id=129603088	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.8

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa dn.16 mm	0
id=773812902	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=107.8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa dn.20 mm	0
id=1616564759	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=74.8

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160 mm	0
id=2022390874	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Rurki syfonowe do manometru	0
id=85576798	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe 110 mm	0
id=1104178979	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3.6

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe 75 mm	0
id=730415529	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8

[RMS ZEST 412]
ty=S
na=Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	0
id=1361250976	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=312

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=Rusztowania ramowe warszawskie	0
id=576857139	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=121.5

[RMS ZEST 598]
ty=S
na=Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m	0
id=1299871464	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=646.2

[RMS ZEST 349]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=1231363209	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.39

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0
id=815609347	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=223.0732

[RMS ZEST 578]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=1231928290	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.048

[RMS ZEST 501]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1)	0
id=1608533188	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=46.977

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	0
id=784054809	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.35

[RMS ZEST 462]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0
id=379068596	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.663

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Seperator zanieczyszczeń dn.125 mm	0
id=1953969947	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 565]
ty=M
na=Solarne naczynie wzbiorcze 35l  z elementami przyłączeniowymi	0
id=990394846	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
id=702401912	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=247.7281

[RMS ZEST 313]
ty=S
na=Spawarka	0
id=1489638778	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=12.54

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=874534966	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=117.7

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Spawarka elektryczna	0
id=270902306	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=129.88

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=844397373	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=525.34

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=Spirytus metylowy	0
id=1765730302	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=22.16

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Spust do brodzików natryskowych	0
id=925344594	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Stacja napełniająco - odpowietrzająca	0
id=1408217961	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Sterownik pomieszczeniowy dla klimakonwektorów	0
id=208936783	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=110

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Sterownik solarny	0
id=570191336	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych	0
id=400418710	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Syfon antyzapachowy	0
id=1976737989	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Syfon antyzapachowy tzw. "piłeczkowy" Dn:32 mm	0
id=1494059056	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=1928970825	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Syfony umywalkowe	0
id=1463152777	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=476255262	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=System przyłączeniowy dla 6 kolektorów	0
id=714835195	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=Systemowa kabina toaletowa, wys. 201 cm +/-2%, ścianki z płyt HPL, okucia aluminiowe, kolor zbliżony do RAL 9010, z funkcją samodomykania, montowane do wąskiej krawędzi płyty, rdzeń wsporników ze stali nierdzewnej, 7 sztuki	0
id=1039417793	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	0
id=971455469	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=11119.292

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	0
id=41381595	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=5923.6904

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Ścianka prysznicowa ze szkła hartowanego, na metalowym wsporniku, montowana na posadzce, wymiary: 100 x 195 cm	0
id=453269273	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=Ściągacze stalowe ocynkowane M16-A/0.63	0
id=1684544505	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3.12

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63	0
id=1816920559	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 397]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
id=708218265	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=96.4547

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M10x120 mm	0
id=2090448396	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.71

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160 mm	0
id=1232208202	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=27.28

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami	0
id=1245770985	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=115.9657

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne M12 z nakrętkami i podkładkami	0
id=952079559	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=19.7

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami	0
id=191933584	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=835.1312

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 113 x 160 cm	0
id=2040711967	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 150 x 160 cm	0
id=646619642	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 163 x 160 cm	0
id=329251188	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 210 x 160 cm	0
id=1150574263	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 267 x 160 cm	0
id=142958721	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 300 x 160 cm	0
id=790294565	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=taśma 3x50mm do otulin kauczukowych	0
id=331211495	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=39.7098

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=1687973922	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=5909.1993

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=taśma samoprzylepna 3x50mm do otulin kauczukowych	0
id=1395415734	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=23.1436

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=1359570674	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=642.7068

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Termometr przemysłowy	0
id=376649016	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Termomufa Geberit HDPE, Fi 200 mm	0
id=838177490	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Termostat	0
id=840186713	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1361954344	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=272.67

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.200*300 mm l=1000 mm	0
id=703927912	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.200*600 mm l=1500 mm	0
id=754928152	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.400*1000 mm l=1500 mm	0
id=1978700053	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.400*790 mm l=2000 mm	0
id=577475568	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.440*600 mm l=1500 mm	0
id=2005187830	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.500*1000 mm l=1750 mm	0
id=968718359	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.500*600 mm l=1500 mm	0
id=1529047453	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.600*600 mm l=1500 mm	0
id=92948972	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.800*1000 mm l=2000 mm	0
id=2107172721	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste Fi 125/1000 mm	0
id=1987356356	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste Fi do 100 mm	0
id=271709036	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy 160/1000 mm	0
id=978880474	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy 200/1000 mm	0
id=1516108023	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 657]
ty=S
na=Transport sprzętu(1)	0
id=	3
jm=	
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=Tuleja ogniowa	0
id=2144219071	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.fi 16mm z wkładką gumową	0
id=1422412350	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=704

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.fi 20mm z wkładką gumową	0
id=491350029	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=392

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.fi 25mm z wkładką gumową	0
id=1517911912	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=308

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.fi 32mm z wkładką gumową	0
id=293608016	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=105.6

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 110 mm	0
id=1860861834	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=134.8

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 16mm	0
id=1808416413	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=227.74

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm	0
id=519530916	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=714.4

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm	0
id=1346768591	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=389.8

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm	0
id=304674711	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=207.8

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 40mm	0
id=1637343126	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=86

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm	0
id=1529126847	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=297.48

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 63mm	0
id=1893703581	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=41.52

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 75mm	0
id=745760078	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=48.2

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 110 mm	0
id=1594774170	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.495

[RMS ZEST 585]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 40 mm	0
id=1828264422	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=17.388

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 50 mm	0
id=1517816943	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9.936

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 56 mm	0
id=670769297	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30.084

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 63 mm	0
id=921841965	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=42.918

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 75 mm	0
id=198355934	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=45.816

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Uchwyt do rur, Pluvia, Fi 90 mm	0
id=937468955	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.026

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Uchwyty dla niepełnosprawnych ( ustęp , umywalka )	0
id=2019404457	3
jm=kpL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Uchwyty do rur Fi 150 mm	0
id=66702486	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=66.78

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Uchwyty do rur Fi 200 mm	0
id=72907586	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 10 mm	0
id=1189391059	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22 mm (Dn 15)	0
id=2078133541	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	0
id=253700862	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=438.92

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Układ uzupełnienie	0
id=2112343260	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych z otworem, z przelewem, wymiary: 55 x 65 x 10 cm , montowana na wys. 70 cm od poziomu posadzki, waga: 18 kg,	0
id=582272283	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe	0
id=496827616	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=Urządzenie do przetłaczania ścieków RexaLift FIT L2-10/T-540-S3/AC	0
id=1497833451	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej HiSewlift 3-I35	0
id=766387513	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie	0
id=1404134881	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 125 mm	0
id=1203329574	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=62

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 20 mm	0
id=385753568	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 25 mm	0
id=732546883	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 32 mm	0
id=556097811	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 40 mm	0
id=1720279658	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 80 mm	0
id=2145989918	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  100 mm	0
id=1136735273	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160 mm	0
id=402159603	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=91.52

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200 mm	0
id=776448820	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1527.9766

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  250 mm	0
id=935203385	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315 mm	0
id=317328493	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=242.1992

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  400 mm	0
id=1878241206	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.06

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe do 300 mm	0
id=1483113104	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=66.56

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800 mm	0
id=1221305958	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=225.62

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1000-2500mm	0
id=1040516759	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm	0
id=1997409653	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=652.0443

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1500mm	0
id=766972542	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1600mm	0
id=701622815	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=26.78

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm	0
id=346227145	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=418.2716

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2000mm	0
id=1309489766	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=17.6

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2500-4500mm	0
id=759531569	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2600mm	0
id=1366816676	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 3600mm	0
id=1150502633	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4000mm	0
id=1405684164	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=130.4067

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 4500-7200mm	0
id=857972213	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=65.28

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5 mm	0
id=1996806256	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12.31

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Uzupełnienie zładu	0
id=1209168681	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Wentylator dachowy DAs - 160 standardowy	0
id=32906242	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Wentylator dachowy DAs - 250 standardowy	0
id=1505433544	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Wentylator dachowy garażowy	0
id=1770070848	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym DV 190 typ DV 190-2 E	0
id=701712444	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Wentylator kanałowy dn.100 mm	0
id=1886100970	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Wentylator kanałowy dn.125 mm	0
id=1349866077	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny typ ciężki	0
id=990251197	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej dn.50 mm Q=10m3/h	0
id=1451532482	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem mocującym d56 poziomy DAF	0
id=266735411	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Wpust kanalizacyjny fi 50mm z kratką nierdzewną	0
id=1713505562	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Wpust podłogowy Varino polietylenowy, Fi 110 mm	0
id=312428619	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=591500586	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	0
id=64733760	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do elementów podtynkowych	0
id=96081190	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Wymiennik ciepła 215 kW	0
id=2002074177	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Wymiennik ciepła 50 kW	0
id=1575644612	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa typ A o wym.600*600 mm	0
id=1509242032	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o Fi do 200 mm	0
id=1065869818	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie 500*500 mm	0
id=1711180567	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite:  50 x 230 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych	0
id=1839404747	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 40 x 100x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych	0
id=1766928164	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 40 x 150 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych	0
id=1911189077	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 40 x 163x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych	0
id=452212807	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 50 x 210 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych	0
id=889642249	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 90 x 163 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych	0
id=1072136514	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła	0
id=1326308236	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.921

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M7 (m.50)	0
id=204359507	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=3.31

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zasobniki solarny 500 l wyposażony w dwie węzownice i standardowo anody magnezowe	0
id=1406501913	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 567]
ty=M
na=Zasuwa pierścien.żel.kołn.1,6MPa, 80mm	0
id=252417502	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Zawieszenia do grzejników płytowych	0
id=1498250345	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=Zawieszenia do grzejników płytowych	0
id=1597636027	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=23

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Zaworki ćwierćobrotowe podumywalkowe	0
id=900509749	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Zaworki z filtrem dn.15 mm	0
id=1879876724	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=71

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Zawory regulacyjny Dn 125 mm	0
id=1946862181	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=Zawór 3-drogowy dn.20 mm z siłownikiem	0
id=912257016	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Zawór antyskazeniowy BA dn.80 mm	0
id=325581443	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=Zawór antyskazeniowy dn.15 mm	0
id=1251912150	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy EA Fi 80 mm	0
id=1818944659	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa Dn:125 mm ; ciś. otw. 25 bar	0
id=610965329	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa sprężynowy gwintowany, 1.6 MPa nr kat. 781 20 mm	0
id=1288371343	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa sprężynowy kątowy Fi 40 mm, żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa proporcjonalny nr kat. 773 (Si2501)	0
id=1119773820	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy powrotny fi 15 mm	0
id=1310079498	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny dn.15 mm	0
id=1101126301	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Zawór hydrantowy mosiężny 33 mm  z kompletną szafką	0
id=755260981	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Zawór hydrantowy mosiężny 52 mm z kompletną szafką	0
id=2089358132	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Zawór kul. stalowy kołn.1,6 MPa fi 80mm	0
id=1938287215	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Zawór kul. stalowy kołn.1,6MPa fi 125mm	0
id=706017633	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi15mm	0
id=280550025	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=110

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zawór nadmiarowo-upustowych dn.15 mm	0
id=428653639	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Zawór nadmiarowo-upustowych dn.20 mm	0
id=1211704587	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. dn.15 mm z zaworem	0
id=1930967570	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym Flexvent	0
id=1910820560	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa VV300 DN50	0
id=364931954	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 15 mm	0
id=42301711	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 20 mm	0
id=2819251	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=122

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 20 mm glikol	0
id=1776828115	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=220

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 25 mm	0
id=74573968	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 25 mm glikol	0
id=1280429180	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=48

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 32 mm	0
id=1789026044	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 40 mm	0
id=1096741865	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 40 mm glikol	0
id=2116696013	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 50 mm	0
id=159861136	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi 65 mm	0
id=284316801	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny Fi 65 mm glikol	0
id=1260198677	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=Zawór regulacyjny co ciepłej wody dn.15 mm	0
id=1014259154	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Zawór regulacyjny dn.15 mm	0
id=182594205	3
jm=szT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=220

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Zawór regulacyjny dn.32 mm	0
id=1732024146	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Zawór regulacyjny dn.40 mm	0
id=1326323215	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Zawór regulacyjny z kryzą pomiarową z nastawą wstępną z możliwością odcięcia, z pomiarem spadku ciśnienia i przepływu Tmax=130 oC, Pmax=20bar, typ STRÖMAX-M 4017 dn.15 mm	0
id=1139687250	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=220

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=Zawór regulacyjny, Fi˙20˙mm	0
id=2015901088	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=Zawór równoważący dn.20 mm	0
id=891047912	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Zawór równoważący dn.25 mm z odwieniem	0
id=1898862672	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny dn.100 mm	0
id=868161318	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 575]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny dn.125 mm	0
id=268213473	3
jm=kpL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny dn.160 mm	0
id=1096475434	3
jm=kpL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny dn.200 mm	0
id=710922215	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm	0
id=1197268679	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=240

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 15 mm	0
id=1397038992	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 20 mm	0
id=1518121700	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=60

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 25 mm	0
id=1364766735	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 32 mm	0
id=322569943	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 545]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 40 mm	0
id=488450262	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 50 mm	0
id=380233983	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 65 mm	0
id=1410571443	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 80 mm	0
id=144956146	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm	0
id=485427034	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13.128

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zawór zaporowy grzybkowy żeliwny z nasadką kozłową nr kat.215 1,6 MPa Fi 80 mm	0
id=70399311	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm	0
id=43646079	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13.128

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 80mm	0
id=2009056047	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Zestaw hydroforowy wspólny dla wody pitnej i ppoż. o parametrach Q=5 l/s i H=35m.	0
id=771328428	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Zestaw montażowy na dachu płaskim dla kolektorów	0
id=177589556	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zestaw podłączeniowy Herz-3000 kątowy dwururowy	0
id=323614234	3
jm=KPL	090
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=Zestaw uzupełniający tarasowy lekki (do 150 kG) Geberit Pluvia	0
id=872670690	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 403]
ty=S
na=Zgrzewarka "Media"	0
id=1049021852	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=267.2702

[RMS ZEST 495]
ty=S
na=Zgrzewarka "Universal"	0
id=1564422595	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=22.84

[RMS ZEST 619]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD	0
id=1285494768	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z płytą ociekową	0
id=1627128718	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm	0
id=376056492	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=Złączka zaciskowa gwintowana mosiężna, do rur miedzianych, Fi 22 mm	0
id=156413375	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=40

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=Złączki przejściowe mosiężne, Fi 22/15 mm	0
id=535542504	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.672

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=Zmywarka	0
id=1480306414	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Zwężka stalowa czarna symetryczna, Fi 125/100	0
id=947979019	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)	0
id=109395236	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=65.85

[RMS ZEST 504]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1)	0
id=837806788	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=72.79

[RMS ZEST 150]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 151]
ty=M	1
na=Materiały inne (Robocizna)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania - grzejnikowa
wa=0
kn=0	0	0
id=593
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=139	0	139
np=1
wa=0
wb=0
il=139

[RMS 245]
nz=208	0	208
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 358]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 150]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 138]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 277]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 138]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Przejscia p.pożarowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 331]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 578]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=20	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 578]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=7
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	4 0515-01	4	0515-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[RMS 564]
nz=0.529	0	0,529
np=1
wa=0
wb=0
il=49.726

[RMS 276]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=97.76

[RMS 406]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 0515-02	4	0515-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=0.586	0	0,586
np=1
wa=0
wb=0
il=28.128

[RMS 436]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 419]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 20 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 0518-01	4	0518-01		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, dp Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=32
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=17.92

[RMS 14]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 104]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 382]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 0411-0201	4	0411-02	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	4 0519-0101	4	0519-01	01	1
na=Regulator różnicy ciśnienia dn.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	4 0519-0201	4	0519-02	01	1
na=Zawór regulacyjny dn.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 438]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 0411-0101	4	0411-01	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawór czerpalny Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 0142-03	4	0142-03		1
na=Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	4 0406-0201	4	0406-02	01	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=142
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	94+48						

[RMS 564]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=14.484

[RMS 393]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.284

[RMS 505]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=142
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	94+48						

[RMS 564]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6856

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=17.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.04	1	142*0,12						

[RMS 138]
nz=1.0116	0	1,0116
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2377

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie, rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=17.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.04	1	17,04						

[RMS 138]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6799

[RMS 290]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0278

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	7-12 0207-0401	7-12	0207-04	01	1
na=Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi do 57 mm, farba poliwinylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=17.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17.04	1	17,04						

[RMS 318]
nz=0.2378	0	0,2378
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0521

[RMS 376]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.556

[RMS 618]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2045

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 417]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 0404-0101	4	0404-01	01	1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 564]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=25.16

[RMS 52]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=74.8

[RMS 356]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=39.44

[RMS 419]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=97.24

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 0404-0101	4	0404-01	01	1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 564]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=36.26

[RMS 423]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=107.8

[RMS 363]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=56.84

[RMS 406]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=140.14

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	68+98						

[RMS 564]
nz=0.0906	0	0,0906
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0396

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166						

[RMS 564]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2296

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 0428-0101	4	0428-01	01	1
na=Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników stalowych płytowych Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=11
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	10+1						

[RMS 564]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=0
wb=0
il=19.14

[RMS 438]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 0429-0101	4	0429-01	01	1
na=Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 16 mm - podłączenie dolne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=13
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	8+2+1+2						

[RMS 564]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=8.71

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe wysokość 600 mm, długość 400 mm - ( płytowe kompaktowe, z zaworem termostatycznym oraz powrotnym , dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 564]
nz=1.32	0	1,32
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 400 mm ( płytowe kompaktowe z płaską płytą frontową z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego, dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=1.32	0	1,32
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 625]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 500 mm  ( płytowe kompaktowe z płaską płytą frontową z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego, dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=1.32	0	1,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe zaworowe wysokość 600 mm, długość 500 mm  ( płytowe kompaktowe z płaską płytą frontową z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego, dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe zaworowe wysokość 900 mm, długość 600 mm  ( płytowe kompaktowe z płaską płytą frontową z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego, dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		1
na=Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość 500/1500 mm ( grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznym oraz powrotnym, dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0432-0301	4	0432-03	01	1
na=Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne), nr 3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=12.4	0	12,4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 491]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 490]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	7-08 0301-01	7-08	0301-01		1
na=Termostat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 237]
nz=45.14	0	45,14
np=1
wa=0
wb=0
il=45.14

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=3.15	0	3,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 161]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Zawory grzejnikowe , termostatyczne Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Zawory grzejnikowe , powrotne Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	11+13						

[RMS 564]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 546]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 0406-04	4	0406-04		1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.308	0	0,308
np=1
wa=0
wb=0
il=7.392

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=24
jm=urządze	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=8.568

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	94+98						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2208

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2208

[RMS 489]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=211.2

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0528

[RMS 627]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=18.816

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1152

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3936

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	68+48						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0084

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0084

[RMS 522]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=127.6

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8444

[RMS 627]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=11.368

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=696

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2378

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 0529-02	4	0529-02		1
na=Uruchomienie instalacji co
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331100-7 Instalacja ciepła technologicznego zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=594
nu=2

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 138]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 277]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 138]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=48
pd=						0
na=Przejscia p.pożarowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 331]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	4 0515-02	4	0515-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.586	0	0,586
np=1
wa=0
wb=0
il=18.752

[RMS 436]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 419]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	4 0515-03	4	0515-03		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=0.635	0	0,635
np=1
wa=0
wb=0
il=30.48

[RMS 149]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=49.44

[RMS 528]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	4 0515-04	4	0515-04		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=44.88

[RMS 275]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=67.98

[RMS 392]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	4 0515-04	4	0515-04		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=58.48

[RMS 275]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=88.58

[RMS 392]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 20 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 25 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 32 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	4 0518-01	4	0518-01		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, dp Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=112
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	32+32+24+24						

[RMS 564]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=62.72

[RMS 14]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 104]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 382]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	4 0411-0501	4	0411-05	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	4 0522-0501	4	0522-05	01	1
na=Zawór regulacyjny dn.40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=3.01	0	3,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	4 0522-0501	4	0522-05	01	1
na=Zawór regulacyjny dn.32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=3.01	0	3,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 126]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 42]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNR	4 0526-05	4	0526-05		1
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 521]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	4 0509-04	4	0509-04		1
na=Zawór 3-drogowy dn.20 mm z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=5.07	0	5,07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	4 2211-0301	4	2211-03	01	1
na=Połączenia kołnierzowe na rurociągach, dla ciśnień 0.6 MPa, Dn 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=2.17	0	2,17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.68

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	4 0501-0101	4	0501-01	01	1
na=Wymiennik ciepła 50 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=51.9	0	51,9
np=1
wa=0
wb=0
il=51.9

[RMS 502]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa obiegowa  ct
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 608]
nz=7.89	0	7,89
np=1
wa=0
wb=0
il=7.535

[RMS 525]
nz=7.64	0	7,64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2962

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	4 0525-05	4	0525-05		1
na=Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, 1,6 MPa, Dn 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		1
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 1,0 MPa, do 600 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=11.8	0	11,8
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	4 0531-04	4	0531-04		1
na=Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	4 0531-03	4	0531-03		1
na=Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	4 0501-0101	4	0501-01	01	1
na=Układ uzupełnienie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=51.9	0	51,9
np=1
wa=0
wb=0
il=51.9

[RMS 562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	4 0406-0201	4	0406-02	01	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=232
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=232	1	86+66+48+32						

[RMS 564]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=23.664

[RMS 393]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.464

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.464

[RMS 505]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.392

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=232
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=232	1	86+66+48+32						

[RMS 564]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=38.6976

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32.48	1	232*0,14						

[RMS 138]
nz=1.0116	0	1,0116
np=1
wa=0
wb=0
il=32.8568

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie, rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=32.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32.48	1	32,48						

[RMS 138]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=1.296

[RMS 290]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8651

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	7-12 0207-0401	7-12	0207-04	01	1
na=Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi do 57 mm, farba poliwinylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=32.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32.48	1	32,48						

[RMS 318]
nz=0.2378	0	0,2378
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7237

[RMS 376]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.872

[RMS 618]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3898

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[RMS 417]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	4 0129-01	4	0129-01		1
na=Przeciwdźwiękowe połączenia kołnierzowe rur, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[RMS 564]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	4 0129-01	4	0129-01		1
na=Przeciwdźwiękowe połączenia kołnierzowe rur, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[RMS 564]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	4 2211-0102	4	2211-01	02	1
na=Połączenia kołnierzowe na rurociągach, dla ciśnień 0.6 MPa, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[RMS 564]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.92

[RMS 556]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	4 2211-0201	4	2211-02	01	1
na=Połączenia kołnierzowe na rurociągach, dla ciśnień 0.6 MPa, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[RMS 564]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 324]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	4 0411-0301	4	0411-03	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	4 0411-0201	4	0411-02	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[RMS 564]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	4 0411-0301	4	0411-03	01	1
na=Filtr siatkowy dn.25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	4 0411-0201	4	0411-02	01	1
na=Filtr siatkowy dn.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	4 0132-0302	4	0132-03	02	1
na=Zawór równoważący gwintowany dn.25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	4 0132-0202	4	0132-02	02	1
na=Zawór równoważący gwintowany dn.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9168

[RMS 608]
nz=7.89	0	7,89
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1398

[RMS 525]
nz=7.64	0	7,64
np=1
wa=0
wb=0
il=29.1848

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 349]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
na=Podłączenie nagrzewnic
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=10.04

[RMS 151]
nz=25	0	25
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNR	4 0406-0301	4	0406-03	01	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania - nagrzewnice
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=7.08	0	7,08
np=1
wa=0
wb=0
il=28.32

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 438]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	4 0411-0101	4	0411-01	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawór czerpalny Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3728

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3728

[RMS 88]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8352

[RMS 592]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4304

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=192

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2256

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0592

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0592

[RMS 287]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2528

[RMS 592]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1456

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=288

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3384

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1672

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1672

[RMS 346]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=74.8

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7748

[RMS 592]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5396

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=408

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4794

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (S), rurociąg Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0644

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0644

[RMS 55]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=94.6

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2446

[RMS 592]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5942

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=516

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6063

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR-W	2-16 0308-0101	2-16	0308-01	01	1
na=Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej w 1-ej warstwie, grubości 40-50 mm, rurociąg í do 55 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 340]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=20.16

[RMS 634]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 435]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 470]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNR-W	2-16 0602-0102	2-16	0602-01	02	1
na=Płaszcz z blachy aluminiowej, rurociąg í do 55 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 340]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=30.4

[RMS 202]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=86.4

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 435]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 470]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	4 0529-02	4	0529-02		1
na=Uruchomienie instalacji ciepła technologicznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331210-1 Instalacja solarna
wa=0
kn=0	0	0
id=595
nu=3

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Kolektor słoneczny cieczowy płaski o pow. 2,02m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=16.1	0	16,1
np=1
wa=0
wb=0
il=96.6

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=						0
na=System przyłączeniowy dla 6 kolektorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=48	0	48
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 645]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Zestaw montażowy na dachu płaskim dla kolektorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=48	0	48
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR	7-07 0101-05	7-07	0101-05		1
na=Podwójna grupa pompowa z separatorem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 608]
nz=13.59	0	13,59
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9785

[RMS 525]
nz=12.87	0	12,87
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2909

[RMS 530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 504]
nz=12.13	0	12,13
np=1
wa=0
wb=0
il=12.13

[RMS 7]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	4 0511-0801	4	0511-08	01	1
na=Solarne naczynie wzbiorcze 35l  z elementami przyłączeniowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=7.46	0	7,46
np=1
wa=0
wb=0
il=7.46

[RMS 565]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	7-08 0204-03	7-08	0204-03		1
na=Układ regulacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 237]
nz=109.36	0	109,36
np=1
wa=0
wb=0
il=109.36

[RMS 597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=4.32	0	4,32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 161]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=105
pd=						0
na=Stacja napełniająco - odpowietrzająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=KPL	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=36	0	36
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNNR	4 0134-07	4	0134-07		1
na=Zawory bezpieczeństwa, sprężynowy, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Zasobniki solarny 500 l wyposażony w dwie węzownice i standardowo anody magnezowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=16.1	0	16,1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	7-28 0205-07	7-28	0205-07		1
na=Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 138]
nz=3.31	0	3,31
np=1
wa=0
wb=0
il=39.72

[RMS 227]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.348

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	7-24 0148-01	7-24	0148-01		1
na=Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 1 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=80
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 525]
nz=0.4991	0	0,4991
np=1
wa=0
wb=0
il=38.1313

[RMS 608]
nz=0.1664	0	0,1664
np=1
wa=0
wb=0
il=12.713

[RMS 312]
nz=0.1881	0	0,1881
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3709

[RMS 382]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 14]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 548]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 104]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 598]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 161]
nz=0.388	0	0,388
np=1
wa=0
wb=0
il=31.04

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNNR	4 0114-05	4	0114-05		1
na=Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[RMS 564]
nz=0.503	0	0,503
np=1
wa=0
wb=0
il=56.336

[RMS 516]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=116.48

[RMS 394]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=69.44

[RMS 651]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=62.72

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	4 0117-01	4	0117-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 564]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 394]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	4 0133-0202	4	0133-02	02	1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 564]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 487]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNNR	4 0126-0402	4	0126-04	02	1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[RMS 564]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 271]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 599]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
na=Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 12-22 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[RMS 204]
nz=0.0777	0	0,0777
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7024

[RMS 138]
nz=0.0776	0	0,0776
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6912

[RMS 6]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=123.2

[RMS 529]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.232

[RMS 627]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2656

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=672

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00135	0	0,00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1512

[POZYCJA]
id=115
pd=						0
na=Płyn solarny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	4 0529-01	4	0529-01		1
na=Uruchomienie i rozruch instalacji solarnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=146	0	146
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45332200-5 Instalacja wody lodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=596
nu=4

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	4 0502-0601	4	0502-06	01	1
na=Agregat wody lodowej 215 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=151	0	151
np=1
wa=0
wb=0
il=151

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	4 2211-05	4	2211-05		1
na=Połączenia kołnierzowe na rurociągach, dla ciśnień 0.6 MPa, Dn 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=3.08	0	3,08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.48

[RMS 471]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 313]
nz=2.09	0	2,09
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	4 0516-06	4	0516-06		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 125 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 564]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=85.56

[RMS 600]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=126.48

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	4 0517-06	4	0517-06		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 125 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=48
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=65.28

[RMS 461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNNR	4 0518-06	4	0518-06		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn 125 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=48
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=30.72

[RMS 155]
nz=1.32	0	1,32
np=1
wa=0
wb=0
il=63.36

[RMS 251]
nz=4.33	0	4,33
np=1
wa=0
wb=0
il=207.84

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=30.72

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNNR	4 0522-1001	4	0522-10	01	1
na=Zawory zaporowe staliwne, 4,0 MPa, Dn 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 564]
nz=5.59	0	5,59
np=1
wa=0
wb=0
il=100.62

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 471]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=16.56

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNNR	4 0525-09	4	0525-09		1
na=Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, 1,6 MPa, Dn 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=4.17	0	4,17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.34

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 471]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	4 0526-10	4	0526-10		1
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=2.93	0	2,93
np=1
wa=0
wb=0
il=11.72

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 471]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 532]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 438]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	4 0522-1001	4	0522-10	01	1
na=Zawory regulacyjny Dn 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=5.59	0	5,59
np=1
wa=0
wb=0
il=22.36

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 471]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	4 0527-06	4	0527-06		1
na=Seperator zanieczyszczeń dn.125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=4.78	0	4,78
np=1
wa=0
wb=0
il=9.56

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 22]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=1.75	0	1,75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	4 0501-0101	4	0501-01	01	1
na=Uzupełnienie zładu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=51.9	0	51,9
np=1
wa=0
wb=0
il=103.8

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	4 0511-15	4	0511-15		1
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 1,0 MPa, do 10000 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=29.8	0	29,8
np=1
wa=0
wb=0
il=59.6

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 617]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	4 0130-0102	4	0130-01	02	1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	4 0130-0202	4	0130-02	02	1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNNR	4 0130-0302	4	0130-03	02	1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	4 0130-0602	4	0130-06	02	1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 655]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	4 0502-0101	4	0502-01	01	1
na=Wymiennik ciepła 215 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=80.7	0	80,7
np=1
wa=0
wb=0
il=80.7

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNNR	4 0502-0301	4	0502-03	01	1
na=Odgazowanie próżniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=103	0	103
np=1
wa=0
wb=0
il=103

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	7-07 0101-16	7-07	0101-16		1
na=Pompa obiegowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=33.61	0	33,61
np=1
wa=0
wb=0
il=64.1951

[RMS 608]
nz=33.61	0	33,61
np=1
wa=0
wb=0
il=64.1951

[RMS 525]
nz=59.51	0	59,51
np=1
wa=0
wb=0
il=113.6641

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 504]
nz=30.33	0	30,33
np=1
wa=0
wb=0
il=60.66

[RMS 435]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 470]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	4 0126-0501	4	0126-05	01	1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 564]
nz=0.0937	0	0,0937
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6188

[RMS 38]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 373]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 564]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8944

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNR	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=47.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=47.12	1	124*0,38						

[RMS 138]
nz=0.5872	0	0,5872
np=1
wa=0
wb=0
il=27.6689

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie, rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=47.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=47.12	1	47,12						

[RMS 138]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8801

[RMS 290]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6073

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	7-12 0204-0501	7-12	0204-05	01	1
na=Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociągi, Fi 58-219 mm, farba ogólnego stosowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=47.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=47.12	1	47,12						

[RMS 318]
nz=0.1821	0	0,1821
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5806

[RMS 364]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5968

[RMS 184]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5277

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 531]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0377

[RMS 417]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0377

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	7-12 0213-0501	7-12	0213-05	01	1
na=Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociągi, Fi 58-219 mm, emalia ogólnego stosowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=47.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=47.12	1	47,12						

[RMS 318]
nz=0.1544	0	0,1544
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2753

[RMS 213]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5968

[RMS 184]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5277

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 531]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0188

[RMS 417]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0188

[POZYCJA]
id=143
pd=						0
na=Podłączenie do agregatu wody lodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=76
jm=rg	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=76

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 100 mm rurociąg Fi 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0216

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0092

[RMS 479]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=142.6

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2408

[RMS 83]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=33.79

[RMS 566]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=620

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3312

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNR-W	2-16 0308-0501	2-16	0308-05	01	1
na=Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej w 1-ej warstwie, grubości do 80 mm, rurociąg í 60-191 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 340]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 634]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 435]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 470]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR-W	2-16 0602-0203	2-16	0602-02	03	1
na=Płaszcz z blachy aluminiowej, rurociąg í 60-191 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 340]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=24.84

[RMS 294]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=111.6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 435]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 11]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 470]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=23.493

[RMS 525]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=23.493

[RMS 608]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=23.493

[RMS 382]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 539]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 388]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 82]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 104]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=11.6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=11.078

[RMS 525]
nz=11.6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=11.078

[RMS 608]
nz=11.6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=11.078

[RMS 388]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 653]
nz=1.89	0	1,89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=31.2	0	31,2
np=1
wa=0
wb=0
il=29.796

[RMS 525]
nz=31.2	0	31,2
np=1
wa=0
wb=0
il=29.796

[RMS 608]
nz=31.2	0	31,2
np=1
wa=0
wb=0
il=29.796

[RMS 388]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 653]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNNR	4 0529-02	4	0529-02		1
na=Uruchomienie instalacji wody lodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=uklład	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=151
pd=						0
na=Etykietowanie instalacji wody lodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=152
pd=						0
na=Mocowania systemowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 279]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania - obieg grzewczy klimakonwektorów
wa=0
kn=0	0	0
id=597
nu=5

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-02 1611-0101	2-02	1611-01	01	1
na=Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=kolumna	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 612]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4

[RMS 138]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 109]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 234]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 339]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 27]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 412]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNNR	7 0208-01	7	0208-01		1
na=Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 1 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 564]
nz=1100	0	1100
np=1
wa=0
wb=0
il=550

[RMS 577]
nz=1050	0	1050
np=1
wa=0
wb=0
il=525

[RMS 104]
nz=16.8	0	16,8
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 382]
nz=5.6	0	5,6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 162]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 401]
nz=21	0	21
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 150]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 145]
nz=114	0	114
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	4-02 0505-04	4-02	0505-04		1
na=Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 511]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 138]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 312]
nz=1.53	0	1,53
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 151]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNNR	4 0515-01	4	0515-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=880
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[RMS 564]
nz=0.529	0	0,529
np=1
wa=0
wb=0
il=465.52

[RMS 586]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=915.2

[RMS 164]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=352

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNNR	4 0515-02	4	0515-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 564]
nz=0.586	0	0,586
np=1
wa=0
wb=0
il=328.16

[RMS 200]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=582.4

[RMS 29]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=196

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNNR	4 0515-03	4	0515-03		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 564]
nz=0.635	0	0,635
np=1
wa=0
wb=0
il=279.4

[RMS 149]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=453.2

[RMS 278]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=154

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNNR	4 0515-04	4	0515-04		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=119.68

[RMS 335]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=181.28

[RMS 214]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNNR	4 0516-01	4	0516-01		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 564]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=118.4

[RMS 221]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=329.6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNNR	4 0516-02	4	0516-02		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=117.6

[RMS 413]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=288.4

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNNR	4 0516-03	4	0516-03		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 65 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 564]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 476]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=163.2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNNR	4 0516-04	4	0516-04		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 80 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 564]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=48.6

[RMS 179]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 15 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=880
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=369.6

[RMS 524]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=880

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 20 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=440
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=184.8

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=440

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 25 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=128
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=53.76

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=128

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 32 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=98
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=41.16

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=98

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=78
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=32.76

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	4 0517-02	4	0517-02		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=56
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 564]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	4 0517-03	4	0517-03		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 65 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=42
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 564]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=26.88

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	4 0517-04	4	0517-04		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 80 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=36
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 564]
nz=0.78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNNR	4 0518-01	4	0518-01		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 15-40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1624
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1624	1	880+440+128+98+78						

[RMS 564]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=909.44

[RMS 14]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=48.72

[RMS 104]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=48.72

[RMS 382]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.48

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNNR	4 0518-02	4	0518-02		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=56
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 564]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=35.84

[RMS 14]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 104]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 382]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNNR	4 0518-03	4	0518-03		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 65 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=42
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 564]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=31.08

[RMS 14]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 104]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 382]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR	4 0518-04	4	0518-04		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn 80 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=36
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 564]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 155]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=31.68

[RMS 251]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=65.52

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNNR	4 0409-05	4	0409-05		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[RMS 310]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNNR	4 0409-06	4	0409-06		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=12.64

[RMS 576]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNNR	4 0409-07	4	0409-07		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=28.48

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNNR	4 0409-08	4	0409-08		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=33.92

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=180
pd=	KNNR	4 0409-09	4	0409-09		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4

[RMS 61]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNNR	4 0411-0301	4	0411-03	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.84

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNNR	4 0411-0401	4	0411-04	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

[RMS 647]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=183
pd=	KNNR	4 0411-0501	4	0411-05	01	1
na=Zawór przelotowy prosty Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=26
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 564]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=15.34

[RMS 603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNNR	4 0411-0601	4	0411-06	01	1
na=Zawór przelotowy prosty Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=11.84

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNNR	4 0411-0701	4	0411-07	01	1
na=Zawór przelotowy prosty Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=11.28

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNNR	4 0521-0801	4	0521-08	01	1
na=Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 345]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNNR	4 0406-0201	4	0406-02	01	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2906
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2906	1	880+560+440+176+320+280+160+90						

[RMS 564]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=296.412

[RMS 586]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=58.12

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=5.812

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=5.812

[RMS 505]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=17.436

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2906
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=2906	1	880+560+440+176+320+280+160+90						

[RMS 564]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=323.1472

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNNR	4 0432-0301	4	0432-03	01	1
na=Klimakonwektor kanałowy czterorurowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=12.4	0	12,4
np=1
wa=0
wb=0
il=1364

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 30]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=1100

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNR	7-08 0101-01	7-08	0101-01		1
na=Sterownik pomieszczeniowy dla klimakonwektorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=110
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 237]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=0
wb=0
il=210.1

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=191
pd=	KNR	2-02 1611-0101	2-02	1611-01	01	1
na=Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=110
jm=kolumna	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 612]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=277.2

[RMS 138]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 109]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 234]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 339]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 27]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 412]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=143

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNNR	4 0406-0101	4	0406-01	01	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.319	0	0,319
np=1
wa=0
wb=0
il=35.09

[RMS 586]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 505]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNNR	4 0115-09	4	0115-09		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów Dn 15 mm, o połączeniu metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNNR	4 0520-01	4	0520-01		1
na=Zawór regulacyjny z kryzą pomiarową z nastawą wstępną z możliwością odcięcia, z pomiarem spadku ciśnienia i przepływu Tmax=130 oC, Pmax=20bar, typ STRÖMAX-M 4017 dn.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=220
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 564]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=310.2

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=195
pd=	KNNR	4 0411-0101	4	0411-01	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=196
pd=	KNNR	4 0411-0201	4	0411-02	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=39.6

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=197
pd=	KNNR	4 0509-04	4	0509-04		1
na=Zawór nadmiarowo-upustowych dn.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=5.07	0	5,07
np=1
wa=0
wb=0
il=30.42

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNNR	4 0509-04	4	0509-04		1
na=Zawór nadmiarowo-upustowych dn.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=5.07	0	5,07
np=1
wa=0
wb=0
il=30.42

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=34.1

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawór czerpalny Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=201
pd=	KNNR	4 0142-03	4	0142-03		1
na=Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=110
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=90.2

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=110
jm=urządze	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[POZYCJA]
id=203
pd=	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=581.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=581.2	1	2906*0,2						

[RMS 138]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=587.012

[RMS 151]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=581.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=581.2	1	581,2						

[RMS 138]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1899

[RMS 514]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=69.1628

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=	KNR-W	7-12 0201-0401	7-12	0201-04	01	1
na=Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=581.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=581.2	1	581,2						

[RMS 318]
nz=0.276	0	0,276
np=1
wa=0
wb=0
il=160.4112

[RMS 411]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6496

[RMS 390]
nz=0.113	0	0,113
np=1
wa=0
wb=0
il=65.6756

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.465

[POZYCJA]
id=206
pd=	KNR-W	7-12 0213-0401	7-12	0213-04	01	1
na=Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=581.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=581.2	1	581,2						

[RMS 318]
nz=0.253	0	0,253
np=1
wa=0
wb=0
il=147.0436

[RMS 213]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=87.18

[RMS 131]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1368

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2906

[POZYCJA]
id=207
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (P), rurociąg Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=888
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=888	1	888						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=84.2712

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=84.2712

[RMS 385]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=976.8

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1192

[RMS 83]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=87.024

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=5328

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8204

[POZYCJA]
id=208
pd=	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (P), rurociąg Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=59.024

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=59.024

[RMS 320]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=616

[RMS 529]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=10.416

[RMS 83]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=75.656

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=3360

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.632

[POZYCJA]
id=209
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (P), rurociąg Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=46.376

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=46.376

[RMS 553]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=484

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=11.484

[RMS 83]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=74.668

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=2640

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=3.102

[POZYCJA]
id=210
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (P), rurociąg Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5504

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5504

[RMS 650]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=193.6

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5936

[RMS 83]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=29.8672

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1056

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2408

[POZYCJA]
id=211
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=49.088

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=49.056

[RMS 311]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=368

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=10.944

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=87.2

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=1600

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=6.016

[POZYCJA]
id=212
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 60 mm (S), rurociąg Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=42.952

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=42.924

[RMS 347]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=322

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=9.576

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=76.3

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=1400

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=5.264

[POZYCJA]
id=213
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 70 mm (S), rurociąg Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=24.544

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=24.528

[RMS 391]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=184

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=5.472

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=43.6

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=800

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=3.008

[POZYCJA]
id=214
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 80 mm (S), rurociąg Fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=13.806

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=13.797

[RMS 146]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=103.5

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=3.078

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=24.525

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=450

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.692

[POZYCJA]
id=215
pd=	KNNR	4 0529-03	4	0529-03		1
na=Regulacja instalacji z protokołem odbioru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=76	0	76
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331220-4 Instalacja chłodnicza - obieg chłodniczy klimakonwektorów
wa=0
kn=0	0	0
id=598
nu=6

[POZYCJA]
id=216
pd=	KNR	2-02 1611-0101	2-02	1611-01	01	1
na=Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=110
jm=kolumna	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 612]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=277.2

[RMS 138]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 109]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 234]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 339]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 27]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 412]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=143

[POZYCJA]
id=217
pd=	KNNR	7 0208-01	7	0208-01		1
na=Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 1 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 564]
nz=1100	0	1100
np=1
wa=0
wb=0
il=550

[RMS 577]
nz=1050	0	1050
np=1
wa=0
wb=0
il=525

[RMS 104]
nz=16.8	0	16,8
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 382]
nz=5.6	0	5,6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 162]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 401]
nz=21	0	21
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 150]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 145]
nz=114	0	114
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[POZYCJA]
id=218
pd=	KNR	4-02 0505-04	4-02	0505-04		1
na=Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 511]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 138]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 312]
nz=1.53	0	1,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 151]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=219
pd=	KNNR	4 0515-01	4	0515-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=880
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[RMS 564]
nz=0.529	0	0,529
np=1
wa=0
wb=0
il=465.52

[RMS 586]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=915.2

[RMS 164]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=352

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=220
pd=	KNNR	4 0515-02	4	0515-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 564]
nz=0.586	0	0,586
np=1
wa=0
wb=0
il=328.16

[RMS 200]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=582.4

[RMS 29]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=196

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=221
pd=	KNNR	4 0515-03	4	0515-03		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 564]
nz=0.635	0	0,635
np=1
wa=0
wb=0
il=279.4

[RMS 149]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=453.2

[RMS 278]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=154

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=	KNNR	4 0515-04	4	0515-04		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=119.68

[RMS 335]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=181.28

[RMS 214]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=	KNNR	4 0516-01	4	0516-01		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 564]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=118.4

[RMS 221]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=329.6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=224
pd=	KNNR	4 0516-02	4	0516-02		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=117.6

[RMS 413]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=288.4

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=	KNNR	4 0516-03	4	0516-03		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 65 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=186
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	186						

[RMS 564]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=83.7

[RMS 476]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=189.72

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=226
pd=	KNNR	4 0516-04	4	0516-04		1
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn 80 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 564]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2

[RMS 179]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=81.6

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 15 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=880
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=369.6

[RMS 524]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=880

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=228
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 20 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=440
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=184.8

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=440

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=229
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 25 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=248
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=248	1	248						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=104.16

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=248

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=230
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 32 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=210
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=88.2

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=231
pd=	KNNR	4 0517-01	4	0517-01		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=124
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 564]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=52.08

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=124

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=232
pd=	KNNR	4 0517-02	4	0517-02		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=98
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 564]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=49.98

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=98

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=	KNNR	4 0517-03	4	0517-03		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 65 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=98
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 564]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=62.72

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=98

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=234
pd=	KNNR	4 0517-04	4	0517-04		1
na=Montaż kształtek stalowych, Dn 80 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=46
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 564]
nz=0.78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
il=35.88

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=235
pd=	KNNR	4 0518-01	4	0518-01		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 15-40 mm, grubość ścianki 3.2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1902
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1902	1	880+440+248+210+124						

[RMS 564]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=1065.12

[RMS 14]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=57.06

[RMS 104]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=57.06

[RMS 382]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=38.04

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=236
pd=	KNNR	4 0518-02	4	0518-02		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=98
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 564]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=62.72

[RMS 14]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 104]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 382]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=237
pd=	KNNR	4 0518-03	4	0518-03		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 65 mm, grubość ścianki 3.6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=98
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 564]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=72.52

[RMS 14]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 104]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 382]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=238
pd=	KNNR	4 0518-04	4	0518-04		1
na=Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn 80 mm, grubość ścianki 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=46
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 564]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 155]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=40.48

[RMS 251]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=83.72

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[POZYCJA]
id=239
pd=	KNNR	4 0409-05	4	0409-05		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[RMS 310]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=240
pd=	KNNR	4 0409-06	4	0409-06		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=12.64

[RMS 576]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=241
pd=	KNNR	4 0409-07	4	0409-07		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=28.48

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=242
pd=	KNNR	4 0409-08	4	0409-08		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=33.92

[RMS 455]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=243
pd=	KNNR	4 0409-09	4	0409-09		1
na=Punkty stałe na rurociągach , Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4

[RMS 61]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=244
pd=	KNNR	4 0406-0201	4	0406-02	01	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2822
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2822	1	880+460+440+176+320+280+186+80						

[RMS 564]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=287.844

[RMS 586]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=56.44

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=5.644

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=5.644

[RMS 505]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=16.932

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=245
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2822
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=2822	1	880+460+440+176+320+280+186+80						

[RMS 564]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=313.8064

[POZYCJA]
id=246
pd=	KNNR	4 0115-09	4	0115-09		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów Dn 15 mm, o połączeniu metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 166]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=247
pd=	KNNR	4 0411-0101	4	0411-01	01	1
na=Zawór regulacyjny dwudrogowy - sama robocizna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=220
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[POZYCJA]
id=248
pd=	KNNR	4 0520-01	4	0520-01		1
na=Zawór regulacyjny z kryzą pomiarową z nastawą wstępną dn.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=220
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 564]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=310.2

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=	KNNR	4 0411-0201	4	0411-02	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=220
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 564]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=79.2

[RMS 541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=250
pd=	KNNR	4 0411-0301	4	0411-03	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=48
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19.68

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=251
pd=	KNNR	4 0411-0501	4	0411-05	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosięzny, Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=18.88

[RMS 523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=252
pd=	KNNR	4 0411-0701	4	0411-07	01	1
na=Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=22.56

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=253
pd=	KNNR	4 0521-0801	4	0521-08	01	1
na=Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 345]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[POZYCJA]
id=254
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=34.1

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=255
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawór czerpalny Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=110
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=256
pd=	KNNR	4 0142-03	4	0142-03		1
na=Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=110
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=90.2

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=257
pd=	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=110
jm=urządze	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 564]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[POZYCJA]
id=258
pd=	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=576.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=576.4	1	2882*0,2						

[RMS 138]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=582.164

[RMS 151]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=259
pd=	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=576.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=576.4	1	576,4						

[RMS 138]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9984

[RMS 514]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=68.5916

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=260
pd=	KNR-W	7-12 0201-0401	7-12	0201-04	01	1
na=Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=576.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=576.4	1	576,4						

[RMS 318]
nz=0.276	0	0,276
np=1
wa=0
wb=0
il=159.0864

[RMS 411]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6112

[RMS 390]
nz=0.113	0	0,113
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1332

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4611

[POZYCJA]
id=261
pd=	KNR-W	7-12 0213-0401	7-12	0213-04	01	1
na=Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=576.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=576.4	1	576,4						

[RMS 318]
nz=0.253	0	0,253
np=1
wa=0
wb=0
il=145.8292

[RMS 213]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=86.46

[RMS 131]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0696

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2882

[POZYCJA]
id=262
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (P), rurociąg Fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=880
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=83.512

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=83.512

[RMS 378]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=968

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=13.992

[RMS 83]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=86.24

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=5280

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.804

[POZYCJA]
id=263
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 19 mm (P), rurociąg Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=53.144

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=53.144

[RMS 129]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=616

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=8.904

[RMS 83]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=54.88

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=3360

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.148

[POZYCJA]
id=264
pd=	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 19 mm (P), rurociąg Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=46.376

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=46.376

[RMS 71]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=484

[RMS 529]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=8.184

[RMS 83]
nz=0.1351	0	0,1351
np=1
wa=0
wb=0
il=59.444

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=2640

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.068

[POZYCJA]
id=265
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 19 mm (P), rurociąg Fi 35 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5504

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5504

[RMS 454]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=193.6

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5936

[RMS 83]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=29.8672

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1056

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2408

[POZYCJA]
id=266
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P), rurociąg Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=44.16

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=44.16

[RMS 265]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=368

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=9.344

[RMS 627]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=66.88

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=1600

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=3.744

[POZYCJA]
id=267
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 32 mm (P), rurociąg Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=38.64

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=38.64

[RMS 113]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=322

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=8.176

[RMS 627]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=58.52

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=1400

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=3.276

[POZYCJA]
id=268
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 32 mm (P), rurociąg Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=186
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	186						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=25.668

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=25.668

[RMS 649]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=213.9

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4312

[RMS 627]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=38.874

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=930

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1762

[POZYCJA]
id=269
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (P), rurociąg Fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 188]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=92

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=2.336

[RMS 627]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=16.72

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=400

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.936

[POZYCJA]
id=270
pd=	KNNR	4 0529-03	4	0529-03		1
na=Regulacja instalacji z protokołem odbioru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=76	0	76
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=271
pd=						0
na=Glikol etylenowy 30%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[ELEMENT 1]
na=CPV 45322200-5 Instalacja hydrantowa
wa=0
kn=0	0	0
id=599
nu=7

[POZYCJA]
id=272
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 138]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=20.02

[POZYCJA]
id=273
pd=	KNR GEBERIT	215 0317-01	215	0317-01		1
na=Przegrody ogniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=274
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0,65						

[RMS 564]
nz=139	0	139
np=1
wa=0
wb=0
il=90.35

[RMS 588]
nz=208	0	208
np=1
wa=0
wb=0
il=135.2

[RMS 358]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.221

[RMS 150]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=275
pd=	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0,65						

[RMS 564]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9035

[RMS 462]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[POZYCJA]
id=276
pd=	KNR-W	4-01 0109-10	4-01	0109-10		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0,65						

[RMS 462]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[POZYCJA]
id=277
pd=						0
na=Opłata za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0,65						

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=278
pd=	KNNR	4 0130-0802	4	0130-08	02	1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=279
pd=	KNNR	4 0130-0803	4	0130-08	03	1
na=Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=280
pd=	KNNR	4 0130-0801	4	0130-08	01	1
na=Zawór antyskazeniowy dn.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=281
pd=	KNNR	4 0106-08	4	0106-08		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=0.801	0	0,801
np=1
wa=0
wb=0
il=38.448

[RMS 457]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=48.96

[RMS 147]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=20.64

[RMS 207]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=282
pd=	KNNR	4 0106-07	4	0106-07		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.678	0	0,678
np=1
wa=0
wb=0
il=10.848

[RMS 157]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 110]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 408]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=283
pd=	KNNR	4 0106-06	4	0106-06		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.582	0	0,582
np=1
wa=0
wb=0
il=13.968

[RMS 79]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 472]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=11.28

[RMS 486]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=284
pd=	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 564]
nz=0.474	0	0,474
np=1
wa=0
wb=0
il=13.272

[RMS 305]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 568]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=12.32

[RMS 392]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=285
pd=	KNNR	4 0115-04	4	0115-04		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 564]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 568]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=286
pd=	KNNR	4 0115-06	4	0115-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=2.37

[RMS 472]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=287
pd=	KNNR	4 0138-02	4	0138-02		1
na=Hydrant wewnętrzny nascienny dn.50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=288
pd=	KNNR	4 0138-02	4	0138-02		1
na=Hydrant wewnętrzny nascienny dn.32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=289
pd=	KNNR	4 0138-01	4	0138-01		1
na=Hydrant wewnętrzny nascienny dn.25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 564]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 636]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=290
pd=	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		1
na=Szafka hydrantowa naścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=13
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 564]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=14.17

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=291
pd=	KNNR	4 0126-0201	4	0126-02	01	1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	48+16+24+28						

[RMS 564]
nz=0.107	0	0,107
np=1
wa=0
wb=0
il=12.412

[RMS 38]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 243]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.232

[RMS 329]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.232

[RMS 373]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=292
pd=	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	48+16+24+28						

[RMS 564]
nz=0.0637	0	0,0637
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3892

[POZYCJA]
id=293
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 80 mm (S), rurociąg Fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=6.624

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=6.624

[RMS 426]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=55.2

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4016

[RMS 466]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=10.032

[RMS 566]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5616

[POZYCJA]
id=294
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 60 mm (S), rurociąg Fi 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=2.208

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=2.208

[RMS 201]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4672

[RMS 466]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=3.344

[RMS 566]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1872

[POZYCJA]
id=295
pd=	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 204]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=3.312

[RMS 138]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=3.312

[RMS 122]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=27.6

[RMS 529]
nz=0.0292	0	0,0292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7008

[RMS 466]
nz=0.209	0	0,209
np=1
wa=0
wb=0
il=5.016

[RMS 566]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2808

[POZYCJA]
id=296
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9512

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9512

[RMS 346]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7308

[RMS 466]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7516

[RMS 566]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1974

[ELEMENT 1]
na=CPV 45322200-5 Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=600
nu=8

[POZYCJA]
id=297
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=139	0	139
np=1
wa=0
wb=0
il=278

[RMS 588]
nz=208	0	208
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 358]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 150]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=298
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 138]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=31.46

[POZYCJA]
id=299
pd=						0
na=Przejścia p.pożarowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[POZYCJA]
id=300
pd=	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 277]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 138]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[POZYCJA]
id=301
pd=	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=36
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 277]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 138]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.058

[RMS 578]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.584

[POZYCJA]
id=303
pd=	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=20	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 578]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=304
pd=						0
na=Opłata za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=305
pd=	KNNR	4 1011-0301	4	1011-03	01	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 619]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=306
pd=	KNNR	4 0125-01	4	0125-01		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=7.12	0	7,12
np=1
wa=0
wb=0
il=14.24

[RMS 500]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 37]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 212]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 216]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=307
pd=	KNNR	4 0520-08	4	0520-08		1
na=Zasuwa kołnierzowa dn.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=2.73	0	2,73
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 226]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[POZYCJA]
id=308
pd=	KNNR	4 0520-08	4	0520-08		1
na=Zawór antyskażeniowy dn.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=2.73	0	2,73
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 226]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=309
pd=	KNNR	4 0141-01	4	0141-01		1
na=Wodomierze śrubowe, Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=0
wb=0
il=3.65

[RMS 494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=310
pd=	KNNR	4 0526-08	4	0526-08		1
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=2.54	0	2,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 345]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=311
pd=	KNNR	4 0144-14	4	0144-14		1
na=Zestaw hydroforowy wspólny dla wody pitnej i ppoż. o parametrach Q=5 l/s i H=35m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=48.5	0	48,5
np=1
wa=0
wb=0
il=48.5

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=	KNNR	4 0115-06	4	0115-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 147]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=313
pd=	KNR	7-08 0301-01	7-08	0301-01		1
na=Zawór elektromagnetyczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 237]
nz=45.14	0	45,14
np=1
wa=0
wb=0
il=45.14

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=3.15	0	3,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 161]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[POZYCJA]
id=314
pd=	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa cyrkulacyjna c.w.u Q=0,5 m3/h i p=15 kPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 608]
nz=7.89	0	7,89
np=1
wa=0
wb=0
il=7.535

[RMS 525]
nz=7.64	0	7,64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2962

[RMS 606]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=315
pd=	KNNR	4 0112-0701	4	0112-07	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 564]
nz=0.476	0	0,476
np=1
wa=0
wb=0
il=17.136

[RMS 442]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=38.16

[RMS 622]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 207]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=316
pd=	KNNR	4 0112-0601	4	0112-06	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[RMS 564]
nz=0.438	0	0,438
np=1
wa=0
wb=0
il=25.404

[RMS 478]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=62.64

[RMS 177]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[RMS 408]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=317
pd=	KNNR	4 0112-0501	4	0112-05	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 564]
nz=0.397	0	0,397
np=1
wa=0
wb=0
il=34.142

[RMS 258]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=92.88

[RMS 409]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=38.7

[RMS 486]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=77.4

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=318
pd=	KNNR	4 0112-0401	4	0112-04	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 564]
nz=0.368	0	0,368
np=1
wa=0
wb=0
il=31.648

[RMS 322]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=92.88

[RMS 182]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=40.42

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=86

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=319
pd=	KNNR	4 0112-0301	4	0112-03	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 564]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=42.78

[RMS 464]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=133.92

[RMS 507]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=75.64

[RMS 392]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=137.64

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=320
pd=	KNNR	4 0112-0201	4	0112-02	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=168
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=52.08

[RMS 452]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=181.44

[RMS 534]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=110.88

[RMS 528]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=321
pd=	KNNR	4 0112-0101	4	0112-01	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=188
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=188	1	188						

[RMS 564]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=53.956

[RMS 446]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=206.8

[RMS 468]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=109.04

[RMS 419]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=268.84

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=322
pd=	KNNR	4 0112-0101	4	0112-01	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=224
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	224						

[RMS 564]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=64.288

[RMS 446]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=246.4

[RMS 468]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=129.92

[RMS 419]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=320.32

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=323
pd=	KNNR	4 0132-0702	4	0132-07	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 118]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=324
pd=	KNNR	4 0132-0602	4	0132-06	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 655]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 431]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=325
pd=	KNNR	4 0132-0502	4	0132-05	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 416]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=326
pd=	KNNR	4 0132-0402	4	0132-04	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 25]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=327
pd=	KNNR	4 0132-0302	4	0132-03	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 247]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=328
pd=	KNNR	4 0132-0202	4	0132-02	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 56]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=329
pd=	KNNR	4 0132-0102	4	0132-01	02	1
na=Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 431]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=330
pd=	KNNR	4 0132-0102	4	0132-01	02	1
na=Zawór regulacyjny do ciepłej wody dn.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 537]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 431]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=331
pd=	KNNR	4 0116-0102	4	0116-01	02	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	2*25						

[RMS 564]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=332
pd=	KNNR	4 0116-0802	4	0116-08	02	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16 mm, o połączeniu metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=21
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 564]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=333
pd=	KNNR	4 0130-0101	4	0130-01	01	1
na=Zaworki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=71
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71						

[RMS 564]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=15.62

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=71

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=334
pd=	KNNR	4 0132-0101	4	0132-01	01	1
na=Zawór antyskażeniowy dn.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 547]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 449]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 21]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 355]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=335
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
na=Zawór czerpalny Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=336
pd=	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
na=Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=19.88

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=337
pd=	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=970
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=970	1	36+58+86+86+124+168+188+224						

[RMS 564]
nz=0.0745	0	0,0745
np=1
wa=0
wb=0
il=72.265

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=338
pd=	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=970
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=970	1	36+58+86+86+124+168+188+224						

[RMS 564]
nz=0.0637	0	0,0637
np=1
wa=0
wb=0
il=61.789

[POZYCJA]
id=339
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=224
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	224						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2576

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2576

[RMS 489]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=246.4

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5616

[RMS 627]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=21.952

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1344

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4592

[POZYCJA]
id=340
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=188
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=188	1	188						

[RMS 204]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8412

[RMS 138]
nz=0.0949	0	0,0949
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8412

[RMS 522]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=206.8

[RMS 529]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9892

[RMS 627]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=18.424

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1128

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3854

[POZYCJA]
id=341
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=168
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7072

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7072

[RMS 287]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=184.8

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3848

[RMS 627]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=28.5096

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1008

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1844

[POZYCJA]
id=342
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 204]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0696

[RMS 138]
nz=0.1054	0	0,1054
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0696

[RMS 346]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=136.4

[RMS 529]
nz=0.0261	0	0,0261
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2364

[RMS 627]
nz=0.1697	0	0,1697
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0428

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=744

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00705	0	0,00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8742

[POZYCJA]
id=343
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (S), rurociąg Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1924

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1838

[RMS 55]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=98.9

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9412

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=23.435

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=430

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6168

[POZYCJA]
id=344
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1924

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1838

[RMS 122]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=98.9

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9412

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=23.435

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=430

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6168

[POZYCJA]
id=345
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 60 mm (S), rurociąg Fi 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8972

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8914

[RMS 309]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=66.7

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9836

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=15.805

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=290

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0904

[POZYCJA]
id=346
pd=	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
na=Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 80 mm (S), rurociąg Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 204]
nz=0.1534	0	0,1534
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5224

[RMS 138]
nz=0.1533	0	0,1533
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5188

[RMS 405]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=41.4

[RMS 529]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2312

[RMS 627]
nz=0.2725	0	0,2725
np=1
wa=0
wb=0
il=9.81

[RMS 652]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0188	0	0,0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6768

[ELEMENT 1]
na=CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=601
nu=9

[POZYCJA]
id=347
pd=	KNNR	3 0101-05	3	0101-05		1
na=Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, głębokość do 1.5 m, w guncie kategorii IV suchym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 564]
nz=4.52	0	4,52
np=1
wa=0
wb=0
il=45.2

[POZYCJA]
id=348
pd=	KNR GEBERIT	215 0303-0103	215	0303-01	03	1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 56 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=156
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	156						

[RMS 564]
nz=0.699	0	0,699
np=1
wa=0
wb=0
il=109.044

[RMS 613]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=166.92

[RMS 486]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=195

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6

[POZYCJA]
id=349
pd=	KNR GEBERIT	215 0303-0301	215	0303-03	01	1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 110 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124						

[RMS 564]
nz=0.851	0	0,851
np=1
wa=0
wb=0
il=105.524

[RMS 334]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=130.2

[RMS 354]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=111.6

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.426	0	0,426
np=1
wa=0
wb=0
il=52.824

[POZYCJA]
id=350
pd=	KNR GEBERIT	215 0303-0401	215	0303-04	01	1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 160 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[RMS 564]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=0
wb=0
il=105.3

[RMS 544]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=81.9

[RMS 384]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=49.14

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=52.65

[POZYCJA]
id=351
pd=	KNR GEBERIT	215 0304-01	215	0304-01		1
na=Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=156
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	156						

[RMS 564]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 403]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=17.16

[POZYCJA]
id=352
pd=	KNR GEBERIT	215 0304-03	215	0304-03		1
na=Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=66
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 403]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[POZYCJA]
id=353
pd=	KNR GEBERIT	215 0304-04	215	0304-04		1
na=Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 403]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[POZYCJA]
id=354
pd=	KNR GEBERIT	215 0312-0102	215	0312-01	02	1
na=Połączenia elektromufami HDPE, Fi 56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=312
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=312	1	312						

[RMS 564]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=312

[POZYCJA]
id=355
pd=	KNR GEBERIT	215 0312-03	215	0312-03		1
na=Połączenia elektromufami HDPE, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=132
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=132

[POZYCJA]
id=356
pd=	KNR GEBERIT	215 0312-04	215	0312-04		1
na=Połączenia elektromufami HDPE, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 564]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[POZYCJA]
id=357
pd=	KNR GEBERIT	215 0305-0202	215	0305-02	02	1
na=Czyszczaki polietylenowe HDPE, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 403]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=358
pd=	KNR GEBERIT	215 0305-0302	215	0305-03	02	1
na=Czyszczaki polietylenowe HDPE, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 403]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=359
pd=	KNR GEBERIT	215 0306-0202	215	0306-02	02	1
na=Wpusty polietylenowe, podłogowy Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 564]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.35

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=360
pd=	KNNR	4 0224-0401	4	0224-04	01	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość do 1,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 564]
nz=18.8	0	18,8
np=1
wa=0
wb=0
il=94

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 387]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 80]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 588]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=361
pd=	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
na=Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Drain TS 40/14 z controlerem MS-L
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 608]
nz=5.35	0	5,35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1093

[RMS 525]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8705

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=362
pd=	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
na=Pompa zatapialna do ścieków Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4584

[RMS 608]
nz=5.35	0	5,35
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2185

[RMS 525]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.741

[RMS 554]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=363
pd=	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
na=Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Drain TS 32/12-A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4584

[RMS 608]
nz=5.35	0	5,35
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2185

[RMS 525]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.741

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=364
pd=	KNR	7-07 0107-01	7-07	0107-01		1
na=Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej1310HiSewlift 3-I35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 240]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 608]
nz=5.35	0	5,35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1093

[RMS 525]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8705

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=365
pd=	KNNR	4 1413-0501	4	1413-05	01	1
na=Urządzenie do przetłaczania ścieków RexaLift FIT L2-10/T-540-S3/AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 101]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 383]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 227]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 111]
nz=5.4	0	5,4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 527]
nz=9.92	0	9,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 150]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=2.84	0	2,84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 92]
nz=4.29	0	4,29
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=366
pd=	KNR-W	2-19 0217-08	2-19	0217-08		1
na=Przejście przez fundament
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=7.09	0	7,09
np=1
wa=0
wb=0
il=14.18

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 349]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=367
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=38
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 138]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=54.34

[POZYCJA]
id=368
pd=	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 277]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 138]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[POZYCJA]
id=369
pd=	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 277]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 138]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[POZYCJA]
id=370
pd=	KNR GEBERIT	215 0317-03	215	0317-03		1
na=Przejście ogniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=371
pd=	KNNR	3 0305-01	3	0305-01		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=139	0	139
np=1
wa=0
wb=0
il=278

[RMS 588]
nz=104	0	104
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 358]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 150]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=372
pd=	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.058

[RMS 578]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.584

[POZYCJA]
id=373
pd=	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=20	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 578]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=374
pd=						0
na=Opłata za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=375
pd=	KNNR	4 0207-03	4	0207-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.296	0	0,296
np=1
wa=0
wb=0
il=7.104

[RMS 535]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=20.64

[RMS 24]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=23.76

[RMS 87]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 354]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=376
pd=	KNNR	4 0207-02	4	0207-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.255	0	0,255
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 485]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4

[RMS 623]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 429]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 207]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=377
pd=	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=378
pd=	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 564]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=379
pd=	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 24]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=380
pd=	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 371]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=381
pd=	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=382
pd=	KNNR	4 0142-03	4	0142-03		1
na=Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=4.92

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=383
pd=	KNNR	4 0112-0201	4	0112-02	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 564]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.88

[RMS 452]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=51.84

[RMS 534]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=31.68

[RMS 528]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=384
pd=	KNNR	4 0116-0202	4	0116-02	02	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 534]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=385
pd=	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
na=Syfon antyzapachowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=386
pd=	KNNR	4 0235-01	4	0235-01		1
na=Odwodnienie liniowe 700mm z rusztem ze stali nierdzewnej, przepływ wody 0,4l/s. Rynna odwodnienia z tworzywa sztucznego ABS, z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=4.18	0	4,18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.18

[RMS 602]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=387
pd=						0
na=Przejścia pożarowe na instalacji kanalizacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=602
nu=10

[POZYCJA]
id=388
pd=	KNR GEBERIT	215 0303-0401	215	0303-04	01	1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 160 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 564]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8

[RMS 544]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[RMS 384]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=17.64

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[POZYCJA]
id=389
pd=	KNR GEBERIT	215 0303-0501	215	0303-05	01	1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 200 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 544]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 174]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 495]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[POZYCJA]
id=390
pd=	KNR GEBERIT	215 0304-05	215	0304-05		1
na=Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 495]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[POZYCJA]
id=391
pd=	KNR GEBERIT	215 0304-04	215	0304-04		1
na=Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 403]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[POZYCJA]
id=392
pd=	KNR GEBERIT	215 0312-05	215	0312-05		1
na=Połączenia elektromufami HDPE, Fi 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=393
pd=	KNR GEBERIT	215 0312-04	215	0312-04		1
na=Połączenia elektromufami HDPE, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 564]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=394
pd=	KNR GEBERIT	215 0305-0302	215	0305-03	02	1
na=Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 403]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=395
pd=	KNR GEBERIT	215 0305-04	215	0305-04		1
na=Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE, Fi 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 620]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 495]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=396
pd=	KNR-W	2-19 0217-08	2-19	0217-08		1
na=Przejście na zewnatrz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=7.09	0	7,09
np=1
wa=0
wb=0
il=7.09

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 349]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=397
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 138]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[POZYCJA]
id=398
pd=	KNR GEBERIT	215 0317-03	215	0317-03		1
na=Przejście ogniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=399
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0101	215	0402-01	01	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 40 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	12,6						

[RMS 564]
nz=0.722	0	0,722
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0972

[RMS 250]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=13.482

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.852

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 120]
nz=2.58	0	2,58
np=1
wa=0
wb=0
il=32.508

[RMS 585]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=17.388

[RMS 210]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.772

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.361	0	0,361
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5486

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0103	215	0402-01	03	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 50 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7,2						

[RMS 564]
nz=0.722	0	0,722
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1984

[RMS 178]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.704

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.344

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 120]
nz=2.58	0	2,58
np=1
wa=0
wb=0
il=18.576

[RMS 296]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.936

[RMS 13]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.584

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.361	0	0,361
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5992

[POZYCJA]
id=401
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0103	215	0402-01	03	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 56 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21.8	1	21,8						

[RMS 564]
nz=0.722	0	0,722
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7396

[RMS 613]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=23.326

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.236

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.36

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.72

[RMS 120]
nz=2.58	0	2,58
np=1
wa=0
wb=0
il=56.244

[RMS 374]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=30.084

[RMS 231]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.796

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.361	0	0,361
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8698

[POZYCJA]
id=402
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0201	215	0402-02	01	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 63 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=31.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31.1	1	31,1						

[RMS 564]
nz=0.775	0	0,775
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1025

[RMS 447]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=33.277

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=31.722

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.22

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.44

[RMS 120]
nz=2.58	0	2,58
np=1
wa=0
wb=0
il=80.238

[RMS 119]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=42.918

[RMS 288]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.842

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.388	0	0,388
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0668

[POZYCJA]
id=403
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0301	215	0402-03	01	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 75 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=33.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33.2	1	33,2						

[RMS 564]
nz=0.793	0	0,793
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3276

[RMS 123]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=34.86

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=33.864

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.64

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.28

[RMS 120]
nz=2.58	0	2,58
np=1
wa=0
wb=0
il=85.656

[RMS 569]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=45.816

[RMS 496]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.304

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.397	0	0,397
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1804

[POZYCJA]
id=404
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0401	215	0402-04	01	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 90 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3,3						

[RMS 564]
nz=0.825	0	0,825
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7225

[RMS 357]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.465

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.366

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 120]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.986

[RMS 69]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.026

[RMS 493]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.726

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.413	0	0,413
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3629

[POZYCJA]
id=405
pd=	KNR GEBERIT	215 0402-0501	215	0402-05	01	1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia, Fi 110 mm, na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 564]
nz=0.874	0	0,874
np=1
wa=0
wb=0
il=0.437

[RMS 334]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 654]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 40]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 353]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 120]
nz=2.19	0	2,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.095

[RMS 400]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[RMS 295]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 403]
nz=0.437	0	0,437
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2185

[POZYCJA]
id=406
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-0101	215	0403-01	01	1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 403]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=407
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-0102	215	0403-01	02	1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 564]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 403]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=408
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-0102	215	0403-01	02	1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 564]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 403]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=409
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-02	215	0403-02		1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 564]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=3.91

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 403]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[POZYCJA]
id=410
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-03	215	0403-03		1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 403]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=411
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-04	215	0403-04		1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 564]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 648]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 403]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=412
pd=	KNR GEBERIT	215 0403-05	215	0403-05		1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=413
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0101	215	0406-01	01	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 564]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[POZYCJA]
id=414
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0101	215	0406-01	01	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=415
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0101	215	0406-01	01	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 564]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=416
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0102	215	0406-01	02	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 564]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=417
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0102	215	0406-01	02	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=418
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0201	215	0406-02	01	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=419
pd=	KNR GEBERIT	215 0406-0202	215	0406-02	02	1
na=Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=420
pd=	KNR GEBERIT	215 0404-0201	215	0404-02	01	1
na=Połączenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 403]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=421
pd=	KNR GEBERIT	215 0404-0202	215	0404-02	02	1
na=Połączenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE, w systemie Geberit Pluvia, Fi 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 403]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=422
pd=	KNR GEBERIT	215 0305-0201	215	0305-02	01	1
na=Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE, Fi 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=423
pd=	KNR GEBERIT	215 0305-0202	215	0305-02	02	1
na=Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=424
pd=	KNR GEBERIT	215 0405-0102	215	0405-01	02	1
na=Wpusty dachowe Geberit Pluvia, pojedynczy, z podgrzewaczem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 441]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=425
pd=	KNR GEBERIT	215 0405-0101	215	0405-01	01	1
na=Zestaw uzupełniający tarasowy lekki (do 150 kG) Geberit Pluvia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 564]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=426
pd=						0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0
jm=???	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=427
pd=						0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0
jm=???	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331210-1 Wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=603
nu=11

[POZYCJA]
id=428
pd=	KNR	7-28 0205-07	7-28	0205-07		1
na=Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=48
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 138]
nz=3.31	0	3,31
np=1
wa=0
wb=0
il=158.88

[RMS 227]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=1.392

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=429
pd=	KNR	7-28 0205-09	7-28	0205-09		1
na=Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 2 ciegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=24
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 138]
nz=10.11	0	10,11
np=1
wa=0
wb=0
il=242.64

[RMS 227]
nz=0.048	0	0,048
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=430
pd=	KNR-W	2-02 1610-03	2-02	1610-03		1
na=Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 8 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50
jm=kolumna	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 564]
nz=8.59	0	8,59
np=1
wa=0
wb=0
il=429.5

[RMS 109]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 234]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 339]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 362]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 256]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 19]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 136]
nz=2.43	0	2,43
np=1
wa=0
wb=0
il=121.5

[POZYCJA]
id=431
pd=	KNR	7-24 0148-01	7-24	0148-01		1
na=Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 1 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1000
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 525]
nz=0.4991	0	0,4991
np=1
wa=0
wb=0
il=476.641

[RMS 608]
nz=0.1664	0	0,1664
np=1
wa=0
wb=0
il=158.912

[RMS 312]
nz=0.1881	0	0,1881
np=1
wa=0
wb=0
il=179.636

[RMS 382]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 14]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 548]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1000

[RMS 104]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 598]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=400

[RMS 161]
nz=0.388	0	0,388
np=1
wa=0
wb=0
il=388

[POZYCJA]
id=432
pd=	KNR	7-24 0148-03	7-24	0148-03		1
na=Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 10 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=550
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 525]
nz=0.1443	0	0,1443
np=1
wa=0
wb=0
il=75.7939

[RMS 608]
nz=0.0482	0	0,0482
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3171

[RMS 312]
nz=0.0506	0	0,0506
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5776

[RMS 382]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 14]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 548]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=550

[RMS 104]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 598]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 161]
nz=0.112	0	0,112
np=1
wa=0
wb=0
il=61.6

[POZYCJA]
id=433
pd=	KNR-W	2-17 0322-05	2-17	0322-05		1
na=Centrala wentylacyjna N1W1 z automatyką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=94.3	0	94,3
np=1
wa=0
wb=0
il=90.0565

[RMS 509]
nz=1.45	0	1,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 370]
nz=7.1	0	7,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[RMS 368]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 633]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 646]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 92]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=434
pd=	KNR-W	2-17 0322-05	2-17	0322-05		1
na=Centrala wentylacyjna N2W2 z automatyką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=94.3	0	94,3
np=1
wa=0
wb=0
il=90.0565

[RMS 509]
nz=1.45	0	1,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 370]
nz=7.1	0	7,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[RMS 368]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 633]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 92]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=435
pd=	KNR-W	2-17 0322-05	2-17	0322-05		1
na=Centrala wentylacyjna N3W3 z automatyką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=94.3	0	94,3
np=1
wa=0
wb=0
il=90.0565

[RMS 509]
nz=1.45	0	1,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 370]
nz=7.1	0	7,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[RMS 368]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 633]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 92]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=436
pd=	KNR-W	2-17 0322-05	2-17	0322-05		1
na=Centrala wentylacyjna N4W4 z automatyką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=94.3	0	94,3
np=1
wa=0
wb=0
il=90.0565

[RMS 509]
nz=1.45	0	1,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 370]
nz=7.1	0	7,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1

[RMS 368]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 633]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 92]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=437
pd=	KNR-W	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
na=Agregaty centrala
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=71.18	0	71,18
np=1
wa=0
wb=0
il=271.9076

[RMS 509]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 370]
nz=4.83	0	4,83
np=1
wa=0
wb=0
il=19.32

[RMS 368]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 633]
nz=6.12	0	6,12
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=438
pd=	KNR-W	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
na=Nawilżacz centrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=71.18	0	71,18
np=1
wa=0
wb=0
il=67.9769

[RMS 509]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 370]
nz=4.83	0	4,83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 368]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 633]
nz=6.12	0	6,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=439
pd=	KNR-W	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
na=Nawilżacz centrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=71.18	0	71,18
np=1
wa=0
wb=0
il=67.9769

[RMS 509]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 370]
nz=4.83	0	4,83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 368]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 633]
nz=6.12	0	6,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=440
pd=	KNR-W	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
na=Nawilżacz centrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=71.18	0	71,18
np=1
wa=0
wb=0
il=67.9769

[RMS 509]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 370]
nz=4.83	0	4,83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 368]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 633]
nz=6.12	0	6,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=441
pd=						0
na=Obudowy mrozoodporne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=36	0	36
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[TRANSPORT]
id=442
pd=					0
na=Praca dzwigu
ob=20
lp=2
op=0	0	S	0	0	0	0
wa=0
prn=0
nu=15

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 657]
nz=1	0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=443
pd=	KNR-W	2-17 0323-05	2-17	0323-05		1
na=Adsorpcyjny osuszacz powietrza w wbudowaną pompą ciepła - wydajnośc 14kg/h , powietrze suche 2000m3/h , powietrze wilgotne 1000-3600 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=136.65	0	136,65
np=1
wa=0
wb=0
il=130.5008

[RMS 509]
nz=2.35	0	2,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 370]
nz=10.65	0	10,65
np=1
wa=0
wb=0
il=10.65

[RMS 368]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 633]
nz=6.12	0	6,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 630]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.9	0	0,9
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.51

[RMS 92]
nz=1.94	0	1,94
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[POZYCJA]
id=444
pd=	KNR-W	2-17 0103-0601	2-17	0103-06	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=315.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=315.91	1	97,050+118,86+100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=316.7788

[RMS 264]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=161.1141

[RMS 596]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=41.0683

[RMS 163]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=167.4323

[RMS 604]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=85.2957

[RMS 499]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=116.8867

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2728

[POZYCJA]
id=445
pd=	KNR-W	2-17 0103-0501	2-17	0103-05	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=539.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=539.41	1	43,360+107,54+70+118,51+200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=690.283

[RMS 199]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=275.0991

[RMS 434]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=70.1233

[RMS 32]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=285.8873

[RMS 370]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=124.0643

[RMS 515]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=409.9516

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7587

[POZYCJA]
id=446
pd=	KNR-W	2-17 0103-0401	2-17	0103-04	01	1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1400 mm, ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=520.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=520.83	1	97,760+74,19+77,4+86,25+85,23+100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=875.4111

[RMS 540]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=265.6233

[RMS 434]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=98.9577

[RMS 48]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=276.0399

[RMS 370]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=187.4988

[RMS 308]
nz=1.21	0	1,21
np=1
wa=0
wb=0
il=630.2043

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2498

[POZYCJA]
id=447
pd=	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=167.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=167.47	1	167,47						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.49	0	1,49
np=1
wa=0
wb=0
il=238.3014

[RMS 484]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=68.6627

[RMS 563]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8675

[RMS 551]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=103.8314

[RMS 370]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=58.6145

[RMS 291]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=227.7592

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3976

[POZYCJA]
id=448
pd=	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=565.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=565.66	1	11,570+123,86+60+44,54+26,09+75,6+1,48+33,33+25,5+77,63+19,51+27,09+12,69+26,77						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1069.6065

[RMS 269]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=231.9206

[RMS 420]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=231.9206

[RMS 165]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=350.7092

[RMS 370]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=260.2036

[RMS 140]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=1419.8066

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=50.9094

[POZYCJA]
id=449
pd=	KNR-W	2-17 0146-0101	2-17	0146-01	01	1
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wym.200*300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4162

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=450
pd=	KNR-W	2-17 0146-0301	2-17	0146-03	01	1
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wym.300*600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.71	0	3,71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5431

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=451
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.200*300 mm l=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4464

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=452
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.200*600 mm l=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7232

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=453
pd=	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.400*790 mm l=2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=8.12	0	8,12
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5092

[RMS 183]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 421]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=454
pd=	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.440*600 mm l=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.449

[RMS 582]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 604]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 635]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 499]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 92]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=455
pd=	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.400*1000 mm l=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.898

[RMS 582]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 604]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 499]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 92]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=456
pd=	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.500*600 mm l=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=29.796

[RMS 582]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 604]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 499]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 92]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=457
pd=	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.500*1000 mm l=1750 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=22.347

[RMS 582]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 604]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 499]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 92]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=458
pd=	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.600*600 mm l=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=22.347

[RMS 582]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 604]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 609]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 499]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 92]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=459
pd=	KNR-W	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
na=Tłumik kanałowy prostokątny o wym.800*1000 mm l=2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=10.03	0	10,03
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7359

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 604]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.01

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 132]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 92]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[POZYCJA]
id=460
pd=	KNR-W	2-17 0155-01	2-17	0155-01		1
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4162

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=461
pd=	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.77	0	2,77
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6454

[RMS 420]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 503]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=462
pd=	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.77	0	2,77
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5814

[RMS 420]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 370]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=463
pd=	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.77	0	2,77
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6454

[RMS 420]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 638]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=464
pd=	KNR-W	2-17 0155-01	2-17	0155-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=100 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1,000+5+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7454

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 370]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[POZYCJA]
id=465
pd=	KNR-W	2-17 0155-01	2-17	0155-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=125 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1,000+1+1+2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4969

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 370]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=466
pd=	KNR-W	2-17 0155-01	2-17	0155-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=160 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5,000+1+3+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5776

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 370]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=467
pd=	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=200 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2,000+1+2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.77	0	2,77
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8721

[RMS 420]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 370]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=468
pd=	KNR-W	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 CX-5, D=250 mm , Stal ocynk. +  Siłownik AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.99	0	2,99
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7109

[RMS 563]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 443]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 291]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=469
pd=	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 800x400 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=8.12	0	8,12
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5092

[RMS 183]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 421]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=470
pd=	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 600x400 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.74	0	4,74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5267

[RMS 343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 267]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=471
pd=	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 600x350 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.74	0	4,74
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0534

[RMS 343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 555]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 267]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=472
pd=	KNR-W	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 500x300 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,000+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.35	0	4,35
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4628

[RMS 282]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 370]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 456]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 515]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[POZYCJA]
id=473
pd=	KNR-W	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 500x250 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,000+2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.35	0	4,35
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7713

[RMS 282]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 370]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 515]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[POZYCJA]
id=474
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 400x300 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3616

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=475
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 400x200 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=33.616

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=476
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 300x250 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3616

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=477
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LX-5G , 250x200 mm ,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +  Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1,000+2+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=16.808

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=478
pd=	KNR-W	2-17 0155-01	2-17	0155-01		1
na=Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 BX-2H, D=100 mm + Kołnierz montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0808

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 370]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=479
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny dn.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7536

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=5.13

[RMS 629]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=480
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny dn.125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3376

[RMS 575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 629]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=481
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny dn.160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=13.752

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 629]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=482
pd=	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny dn.200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1,000+1+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6672

[RMS 591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 629]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=483
pd=	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średnicach 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 291]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=484
pd=	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średnicach 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.483

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 291]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=485
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średnicach 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7328

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 370]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 140]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=486
pd=	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średnicach 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7328

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 370]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 140]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=487
pd=	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średnicach 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8964

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 107]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=488
pd=	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 200*250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6071

[RMS 342]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 497]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 370]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.77

[RMS 268]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=489
pd=	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 250*300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.292

[RMS 488]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 78]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=490
pd=	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 250*500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.168

[RMS 488]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.08

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 370]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 78]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=491
pd=	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 300*500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.438

[RMS 488]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 370]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 78]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=492
pd=	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 400*600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3561

[RMS 343]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 370]
nz=0.87	0	0,87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 267]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=493
pd=	KNR-W	2-17 0130-08	2-17	0130-08		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach 200*300 mm z siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1379

[RMS 16]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 604]
nz=2.83	0	2,83
np=1
wa=0
wb=0
il=5.66

[RMS 601]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=494
pd=	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-150x150/SR-b100-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=21
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	7+1+1+1+6+4+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.49	0	1,49
np=1
wa=0
wb=0
il=29.882

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=495
pd=	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-150x150/SR-b125-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=115
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	20+37+2+19+34+1+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.49	0	1,49
np=1
wa=0
wb=0
il=163.6393

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=115

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=21.85

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=119.6

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[POZYCJA]
id=496
pd=	KNR-W	2-17 0139-02	2-17	0139-02		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-205x205/SR-b125-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1+4+1+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0099

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=497
pd=	KNR-W	2-17 0139-02	2-17	0139-02		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-205x205/SR-b160-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=4.67

[RMS 526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=498
pd=	KNR-W	2-17 0139-02	2-17	0139-02		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-261x261/SR-b160-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=40
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	11+3+4+3+1+11+2+3+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=62.266

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=499
pd=	KNR-W	2-17 0139-02	2-17	0139-02		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-317x317/SR-b160-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1133

[RMS 589]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=500
pd=	KNR-W	2-17 0139-02	2-17	0139-02		1
na=Anemostat prostokątny+ Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) SDA-4-317x317/SR-b200-P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	2+2+1+2+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0099

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=501
pd=	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Anemostat wirowy okrągłydn.250 mm + Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	10,000+9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.13	0	1,13
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5039

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=19.76

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=502
pd=	KNR-W	2-17 0155-01	2-17	0155-01		1
na=Regulator CAV dn.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6646

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 370]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=503
pd=	KNR-W	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Regulator CAV o wym.200*300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.52	0	3,52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3616

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 323]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=504
pd=	KNR-W	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
na=Regulator CAV o wym.600*500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=10.03	0	10,03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5786

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 604]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.67

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 132]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 92]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=505
pd=	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
na=Regulator VAV o wym.100*300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.74	0	4,74
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0534

[RMS 343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 267]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=506
pd=	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
na=Regulator VAV o wym.200*300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.74	0	4,74
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0534

[RMS 343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 267]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=507
pd=	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
na=Regulator VAV o wym.200*600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.74	0	4,74
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0534

[RMS 343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 267]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=508
pd=	KNR-W	2-17 0138-0201	2-17	0138-02	01	1
na=Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe STRSW-425x125/GA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,000+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4694

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=509
pd=	KNR-W	2-17 0138-0101	2-17	0138-01	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 225*125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0424

[RMS 637]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=510
pd=	KNR-W	2-17 0138-0101	2-17	0138-01	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 325*125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6808

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 268]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=511
pd=	KNR-W	2-17 0138-0301	2-17	0138-03	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 425*125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2745

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 308]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=512
pd=	KNR-W	2-17 0138-0301	2-17	0138-03	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 425*225 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6549

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 308]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=513
pd=	KNR-W	2-17 0138-0301	2-17	0138-03	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 525*125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6549

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 308]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=514
pd=	KNR-W	2-17 0138-0301	2-17	0138-03	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 525*225 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9824

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 308]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=515
pd=	KNR-W	2-17 0138-0301	2-17	0138-03	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 625*225 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6549

[RMS 444]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 308]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=516
pd=	KNR-W	2-17 0138-0301	2-17	0138-03	01	1
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 625*325 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6549

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 308]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=517
pd=	KNR-W	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
na=Wentylator kanałowy dn.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,000+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.19	0	4,19
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0029

[RMS 316]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 26]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=518
pd=	KNR-W	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
na=Wentylator kanałowy dn.125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.19	0	4,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0015

[RMS 316]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 26]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=519
pd=	KNR-W	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,000+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0178

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 140]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=520
pd=	KNR-W	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym, o średnicy 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5089

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 140]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=521
pd=	KNR-W	2-17 0148-05	2-17	0148-05		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A, w układach kanałowych, o obwodach do 2060 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=8.68	0	8,68
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8682

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 194]
nz=3.33	0	3,33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.99

[RMS 370]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 267]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 298]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[POZYCJA]
id=522
pd=	KNR-W	2-17 0148-06	2-17	0148-06		1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A, w układach kanałowych, o obwodach do 2520 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=10.13	0	10,13
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6741

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 194]
nz=3.98	0	3,98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.98

[RMS 370]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 389]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 298]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=523
pd=	KNR-W	2-17 0143-0302	2-17	0143-03	02	1
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne, typ A i B, o obwodach 500*500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.55	0	4,55
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0358

[RMS 260]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 64]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5

[RMS 581]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 616]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 370]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 389]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=524
pd=	KNR-W	2-17 0143-0303	2-17	0143-03	03	1
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne, typ A i B, o obwodach 600*600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.55	0	4,55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3453

[RMS 260]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 64]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 581]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 616]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 370]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 389]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=525
pd=	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.29	0	3,29
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2839

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 629]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 298]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=526
pd=	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=3.29	0	3,29
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4259

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 194]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 629]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 298]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=527
pd=	KNR-W	2-17 0149-02	2-17	0149-02		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.022

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 152]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 298]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=528
pd=	KNR-W	2-17 0149-04	2-17	0149-04		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=6.86	0	6,86
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5513

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 194]
nz=2.66	0	2,66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 370]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 467]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 298]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[POZYCJA]
id=529
pd=	KNR-W	2-17 0145-0101	2-17	0145-01	01	1
na=Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=1.61	0	1,61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5376

[RMS 260]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 64]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 581]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 641]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 370]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 140]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=530
pd=	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących 160 mm i masie do 25 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.96	0	4,96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7368

[RMS 519]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 370]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=531
pd=	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym DV 190 typ DV 190-2 E
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=4.96	0	4,96
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2104

[RMS 519]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 370]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=532
pd=	KNR-W	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących 250 mm i masie do 42 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=5.47	0	5,47
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4477

[RMS 519]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 370]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=533
pd=	KNR-W	2-17 0208-03	2-17	0208-03		1
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących 400 mm i masie do 85 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 138]
nz=7.37	0	7,37
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0384

[RMS 519]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 370]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.8	0	0,8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=534
pd=	KNR	9-16 0201-01	9-16	0201-01		1
na=Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych prostokątnym matą lamelową Alu Lamella Mat gr.50 mm, mocowaną na szpilki samoprzylepne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1376.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1376.15	1	315,91+539,41+520,83						

[RMS 331]
nz=0.218	0	0,218
np=1
wa=0
wb=0
il=300.0007

[RMS 86]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1486.242

[RMS 83]
nz=2.56	0	2,56
np=1
wa=0
wb=0
il=3522.944

[RMS 611]
nz=8.08	0	8,08
np=1
wa=0
wb=0
il=11119.292

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7707

[POZYCJA]
id=535
pd=	KNR	9-16 0211-01	9-16	0211-01		1
na=Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową Alu Lamella Mat gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=733.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=733.13	1	167,47+565,66						

[RMS 331]
nz=0.245	0	0,245
np=1
wa=0
wb=0
il=179.6169

[RMS 624]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=791.7804

[RMS 83]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=1854.8189

[RMS 559]
nz=8.08	0	8,08
np=1
wa=0
wb=0
il=5923.6904

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1963

[POZYCJA]
id=536
pd=	KNR-W	2-15 0517-03	2-15	0517-03		1
na=Uruchomienie i rozruch centrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=76	0	76
np=1
wa=0
wb=0
il=304

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=537
pd=	KNR-W	2-15 0504-01	2-15	0504-01		1
na=Uruchomienie instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=317	0	317
np=1
wa=0
wb=0
il=1268

[RMS 151]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=8.29	0	8,29
np=1
wa=0
wb=0
il=33.16

[RMS 92]
nz=5.8	0	5,8
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2

[RMS 84]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[ELEMENT 1]
na=CPV 45331210-1 Klimatyzacja
wa=0
kn=0	0	0
id=604
nu=12

[POZYCJA]
id=538
pd=	KNR	7-28 0205-07	7-28	0205-07		1
na=Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 138]
nz=3.31	0	3,31
np=1
wa=0
wb=0
il=39.72

[RMS 227]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.348

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=539
pd=	KNR	7-24 0148-01	7-24	0148-01		1
na=Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 1 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=100
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 525]
nz=0.4991	0	0,4991
np=1
wa=0
wb=0
il=47.6641

[RMS 608]
nz=0.1664	0	0,1664
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8912

[RMS 312]
nz=0.1881	0	0,1881
np=1
wa=0
wb=0
il=17.9636

[RMS 382]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 14]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 548]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 104]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 598]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 161]
nz=0.388	0	0,388
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8

[POZYCJA]
id=540
pd=	KNR	7-24 0130-02	7-24	0130-02		1
na=Jednostka wewnętrzna ścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 525]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=134.464

[RMS 608]
nz=3.7	0	3,7
np=1
wa=0
wb=0
il=28.268

[RMS 632]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 598]
nz=6.7	0	6,7
np=1
wa=0
wb=0
il=53.6

[POZYCJA]
id=541
pd=	KNR	7-24 0130-03	7-24	0130-03		1
na=Jednostka zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 525]
nz=18.9	0	18,9
np=1
wa=0
wb=0
il=126.3465

[RMS 608]
nz=4.3	0	4,3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7455

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 219]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 156]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 598]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6

[RMS 92]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5

[POZYCJA]
id=542
pd=	KNR-W	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
na=Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=198
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198						

[RMS 564]
nz=0.361	0	0,361
np=1
wa=0
wb=0
il=71.478

[RMS 427]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=205.92

[RMS 58]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=134.64

[RMS 651]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=199.98

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5148

[POZYCJA]
id=543
pd=	KNR-W	2-15 0114-03	2-15	0114-03		1
na=Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=198
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198						

[RMS 564]
nz=0.422	0	0,422
np=1
wa=0
wb=0
il=83.556

[RMS 102]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=205.92

[RMS 480]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=140.58

[RMS 651]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=176.22

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0038	0	0,0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7524

[POZYCJA]
id=544
pd=	KNR-W	2-15 0117-01	2-15	0117-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 564]
nz=0.483	0	0,483
np=1
wa=0
wb=0
il=14.49

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=545
pd=	KNR-W	2-15 0117-01	2-15	0117-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 564]
nz=0.483	0	0,483
np=1
wa=0
wb=0
il=14.49

[RMS 480]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=546
pd=	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
na=Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 12-22 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=396
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	198+198						

[RMS 204]
nz=0.0777	0	0,0777
np=1
wa=0
wb=0
il=30.7692

[RMS 138]
nz=0.0776	0	0,0776
np=1
wa=0
wb=0
il=30.7296

[RMS 587]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=435.6

[RMS 529]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=4.356

[RMS 627]
nz=0.0738	0	0,0738
np=1
wa=0
wb=0
il=29.2248

[RMS 652]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=2376

[RMS 150]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.00135	0	0,00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5346

[POZYCJA]
id=547
pd=	KNR-W	2-15 0112-0201	2-15	0112-02	01	1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 564]
nz=0.285	0	0,285
np=1
wa=0
wb=0
il=18.24

[RMS 452]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=69.12

[RMS 534]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=42.24

[RMS 528]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1152

[POZYCJA]
id=548
pd=	KNR-W	2-15 0116-0202	2-15	0116-02	02	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 564]
nz=0.372	0	0,372
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 193]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=549
pd=	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
na=Syfon antyzapachowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 564]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 506]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 397]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=550
pd=	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		1
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 60,0 tys. kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=12.3	0	12,3
np=1
wa=0
wb=0
il=82.2255

[RMS 525]
nz=12.3	0	12,3
np=1
wa=0
wb=0
il=82.2255

[RMS 608]
nz=12.3	0	12,3
np=1
wa=0
wb=0
il=82.2255

[RMS 539]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[POZYCJA]
id=551
pd=	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 60,0 tys. kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=164.451

[RMS 525]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=164.451

[RMS 608]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=164.451

[RMS 382]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 539]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 388]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 82]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 104]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[POZYCJA]
id=552
pd=	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 60,0 tys. kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=11.6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=77.546

[RMS 525]
nz=11.6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=77.546

[RMS 608]
nz=11.6	0	11,6
np=1
wa=0
wb=0
il=77.546

[RMS 388]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 653]
nz=1.89	0	1,89
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[POZYCJA]
id=553
pd=	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 60,0 tys. kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 209]
nz=31.2	0	31,2
np=1
wa=0
wb=0
il=208.572

[RMS 525]
nz=31.2	0	31,2
np=1
wa=0
wb=0
il=208.572

[RMS 608]
nz=31.2	0	31,2
np=1
wa=0
wb=0
il=208.572

[RMS 388]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1

[RMS 653]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[ELEMENT 1]
na=CPV 45322200-5 Biały osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=605
nu=13

[POZYCJA]
id=554
pd=	KNNR	4 0230-0202	4	0230-02	02	1
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=555
pd=	KNNR	4 0229-0502	4	0229-05	02	1
na=Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=556
pd=	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 564]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 590]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=557
pd=	KNNR	4 0218-03	4	0218-03		1
na=Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=558
pd=	KNR GEBERIT	215 0102-01	215	0102-01		1
na=Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=13
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 564]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=559
pd=	KNR GEBERIT	215 0102-01	215	0102-01		1
na=Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=560
pd=	KNR GEBERIT	215 0102-02	215	0102-02		1
na=Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do pisuaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=561
pd=	KNR GEBERIT	215 0102-03	215	0102-03		1
na=Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=16
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=562
pd=	KNR GEBERIT	215 0102-03	215	0102-03		1
na=Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do umywalki dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=563
pd=	KNR GEBERIT	215 0104-01	215	0104-01		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 564]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=564
pd=	KNR GEBERIT	215 0104-01	215	0104-01		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 508]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=565
pd=	KNR GEBERIT	215 0104-02	215	0104-02		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=566
pd=	KNR GEBERIT	215 0104-03	215	0104-03		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=16
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=567
pd=	KNR GEBERIT	215 0104-03	215	0104-03		1
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=568
pd=	KNR GEBERIT	215 0105-02	215	0105-02		1
na=Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=569
pd=	KNR GEBERIT	215 0105-02	215	0105-02		1
na=Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=570
pd=						0
na=Uchwyty dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=kpL	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 331]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=571
pd=	KNNR	4 0137-03	4	0137-03		1
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 564]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=14.24

[RMS 610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 144]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=572
pd=	KNNR	4 0137-03	4	0137-03		1
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 564]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 144]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=573
pd=	KNNR	4 0232-0203	4	0232-02	03	1
na=Brodzik natryskowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=0.98	0	0,98
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=574
pd=	KNNR	4 0137-08	4	0137-08		1
na=Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 564]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=575
pd=						0
na=Kabina natryskowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpL	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=576
pd=	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		1
na=Zmywarka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 564]
nz=3.66	0	3,66
np=1
wa=0
wb=0
il=10.98

[RMS 615]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=577
pd=						0
na=Systemowa kabina toaletowa, wys. 201 cm +/-2%, ścianki z płyt HPL, okucia aluminiowe, kolor zbliżony do RAL 9010, z funkcją samodomykania, montowane do wąskiej krawędzi płyty, rdzeń wsporników ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 492]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=578
pd=						0
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 90 x 163 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=579
pd=						0
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 50 x 210 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=580
pd=						0
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite:  50 x 230 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=581
pd=						0
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 40 x 100x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=582
pd=						0
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 40 x 150 x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=583
pd=						0
na=Zabudowa pod umywalki z płyt z konglomeratu kwarcowego, na wymiar, wymiary całkowite: 40 x 163x 30 cm +/-2%,  kolor zbliżony do koloru okładzin ściennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1,000+1+1+1						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=584
pd=						0
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 113 x 160 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=585
pd=						0
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 150 x 160 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,000+1+1						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=586
pd=						0
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 163 x 160 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=587
pd=						0
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 210 x 160 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=588
pd=						0
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 267 x 160 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=589
pd=						0
na=Tafla lustra bez ramy, na wymiar, wklejane, zlicowane z płytkami, wymiary: 300 x 160 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=590
pd=						0
na=Lustro uchylne, prawe, regulacja kąt nachylenia 0°-22° wymiary: 45 x 60 cm +/-2%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=591
pd=						0
na=Przegroda międzypisuarowa ceramiczna, wymiary: 70x40x10cm+/-2%, waga: 8,5kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=592
pd=						0
na=Ścianka prysznicowa ze szkła hartowanego, na metalowym wsporniku, montowana na posadzce, wymiary: 100 x 195 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 331]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
6ec8 718ee a17 9cfc0 6d36f183bb3