[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	0	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=podczaszy pracownia architektury
afn=30-003 Kraków  ul. Lubelska 24/7
nb=BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 
ab=BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
ni=INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
ai=02-675 Warszawa; ul. Wołoska 7
br=DROGI I ZAGOSPODAROWANIE
dt=LUTY 2018	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=S
na=aplikator geowłókniny przyczepny	0
id=38600	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=2.4841

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 50 kg	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=6.0948

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2134
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=2.2707

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25 mm klasy III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=0.0156

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=442.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=3905099	2
jm=m2	050
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=586.0237

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=10.5661

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=kostka brukowa B2	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=155.4208

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste klasy II	0
id=2600901	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=0.0237

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=krawężnik granoitowy Kr-1	0
id=2223041	1
jm=szt	020
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	76.63
il=76.6326

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=szt	020
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.926

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kruszywo lekkie Keramzyt	0
id=1610306	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=24.5646

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2076

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7488

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=obrzeża betonowe 20x6 cm	0
id=2220803	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=164.4852
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223510

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=paliki drewniane iglaste do drzew	0
id=3951299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=442.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951299

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=papa asfaltowa izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=1.4427

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7579
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Piaski do betonów zwykłych naturalne	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=39.487

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=11.7195

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=płyty granotowe B1	0
id=2222101	1
jm=m2	050
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=325.0788

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=pospółka	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=46.5959

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=2116.8942

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=4.9893

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=98.442

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t''	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=206.7282

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=4.703

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=0.1255

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.26

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=szpilki do geowłókniny	0
id=1342001	2
jm=szt.	020
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.8742

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=482.6419

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=1.5798

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=42.87

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=60.9414

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.6252

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120.2529

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=zrywarka przyczepna 8 m2/h	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1533212444
cw=0	PLN
il=0.1255

[RMS ZEST 45]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WYKOPY I ROBOTY ROZBIÓRKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=198
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-06	2-01	0215-06		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=328.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=328.14	1	328,14						

[RMS 27]
nz=0.1075	0	0.1075
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2751

[RMS 10]
nz=0.0322	0	0.0322
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5661

[POZYCJA]
id=242
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06	4-01	0109-06		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=328.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=328.14	1	328,14						

[RMS 27]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=334.7028

[RMS 33]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=206.7282

[POZYCJA]
id=243
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=328.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=328.14	1	328,14						

[RMS 32]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=98.442

[POZYCJA]
id=492
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.88	1	15,88						

[RMS 27]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3856

[RMS 35]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1255

[RMS 44]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1255

[POZYCJA]
id=493
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=18.31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.31	1	18,31						

[RMS 27]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2461

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-01	2-31	0811-01		1
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.88	1	15,88						

[RMS 27]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3681

[POZYCJA]
id=495
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5.112
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.112	1	5,112						

[RMS 27]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1057

[RMS 34]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6806

[POZYCJA]
id=496
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-10	4-01	0109-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.112
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=5.112	1	5,112						

[RMS 34]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0224

[POZYCJA]
id=497
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=5.112
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5.112	1	5,112						

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=394
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m  - warstwa B1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=317.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=317.14	1	317,14						

[RMS 27]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5499

[RMS 9]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0
il=329.1913

[RMS 36]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0284

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3954

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3954

[POZYCJA]
id=407
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa B1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=317.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=317.14	1	317,14						

[RMS 27]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5608

[RMS 37]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=100.9139

[RMS 42]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7571

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8563

[RMS 40]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2733

[POZYCJA]
id=452
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - warstwa B1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=317.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=33	

[PRZEDMIAR]
wo=317.15	1	317,15						

[RMS 27]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5125

[RMS 37]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=221.8781

[RMS 42]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4659

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0932

[RMS 40]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6057

[POZYCJA]
id=467
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z płyt granitowych o wym. 80x200x6cm - warstwa B1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=317.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=317.15	1	317,15						

[RMS 27]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=391.4265

[RMS 25]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=325.0787

[RMS 23]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9914

[RMS 5]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7107

[RMS 42]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2459

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2295

[RMS 24]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9288

[POZYCJA]
id=468
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m  - warstwa pod stopnice schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=47.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.3	1	47,30						

[RMS 27]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8277

[RMS 9]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0
il=49.0974

[RMS 36]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.838

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2081

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2081

[POZYCJA]
id=469
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa pod stopnice schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=47.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.3	1	47,30						

[RMS 27]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5751

[RMS 37]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0509

[RMS 42]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7095

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1277

[RMS 40]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8305

[POZYCJA]
id=470
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - warstwa pod stopnice schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=47.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=47.3	1	47,30						

[RMS 27]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7804

[RMS 37]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0414

[RMS 42]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7095

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1419

[RMS 40]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9223

[POZYCJA]
id=472
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - warstwa pod stopnice schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=47.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.3	1	47,30						

[RMS 27]
nz=0.2608	0	0.2608
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3358

[RMS 12]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0236

[RMS 22]
nz=0.0305	0	0.0305
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4427

[RMS 42]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.473

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.1218	0	0.1218
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7611

[RMS 39]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9015

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-02	2-31	0109-02		1
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - warstwa pod stopnice schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=47.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-2	

[PRZEDMIAR]
wo=47.3	1	47,30						

[RMS 27]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=-1.6082

[RMS 16]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0
il=-0.9602

[RMS 39]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=-0.3216

[POZYCJA]
id=471
pd=						0
na=Dostawa i montaż stopnic schodowych S1-S4 wg projektu zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=47.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=47.3	1	47,30						

[POZYCJA]
id=474
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m  - warstwa B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=151.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=151.63	1	151,63						

[RMS 27]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6535

[RMS 9]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0
il=157.3919

[RMS 36]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0978

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6672

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6672

[POZYCJA]
id=475
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=151.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=151.63	1	151,63						

[RMS 27]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0493

[RMS 37]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=48.2487

[RMS 42]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2744

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4094

[RMS 40]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8681

[POZYCJA]
id=476
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - warstwa B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=151.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=151.63	1	151,63						

[RMS 27]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6679

[RMS 37]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1456

[RMS 42]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5163

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3033

[RMS 40]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9712

[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03		1
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - warstwa B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=151.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=151.63	1	151,63						

[RMS 27]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8499

[RMS 26]
nz=0.0982	0	0.0982
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8901

[RMS 42]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.213

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3487

[RMS 40]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9257

[POZYCJA]
id=479
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-04	2-31	0114-04		1
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - warstwa B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=151.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=17	

[PRZEDMIAR]
wo=151.63	1	151,63						

[RMS 27]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5155

[RMS 26]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7058

[RMS 42]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5777

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2578

[RMS 40]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5155

[POZYCJA]
id=480
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek 15cm - warstwa B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=22.745
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.745	1	151,63*0,15						

[RMS 27]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=98.2584

[RMS 15]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5646

[RMS 45]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=477
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki brukowej o wym. 24x16x8cm - warstwa B2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=151.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=151.63	1	151,63						

[RMS 27]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=197.6042

[RMS 11]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=155.4207

[RMS 23]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4033

[RMS 5]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7741

[RMS 42]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=4.094

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7119

[RMS 24]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7908

[POZYCJA]
id=481
pd=						0
na=Dostawa i montaż przekrycie wyłazu studni kanalizacyjnej podnoszone, płyta granitowa średnicy 100cm St-1
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=482
pd=						0
na=Dostawa i montaż przekrycie wyłazu studni kanalizacyjnej podnoszone, płyta granitowa średnicy 40cm St-3
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=629
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=48.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.5	1	48,50						

[RMS 27]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8488

[RMS 9]
nz=1.038	0	1.038
np=1
wa=0
wb=0
il=50.343

[RMS 36]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.91

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2134

[RMS 46]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2134

[POZYCJA]
id=636
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=48.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.5	1	48,50						

[RMS 27]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6151

[RMS 37]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4327

[RMS 42]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7275

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.131

[RMS 40]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8769

[POZYCJA]
id=643
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=48.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=33	

[PRZEDMIAR]
wo=48.5	1	48,50						

[RMS 27]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7605

[RMS 37]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=33.9306

[RMS 42]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6005

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3201

[RMS 40]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0806

[POZYCJA]
id=650
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
na=Dostawa i montaż ekokrat o wymiarach 537x521x40, parametry wg. projektu zagospodarowania terenu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=48.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.5	1	48,50						

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki io obrzeża betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.391
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.391	1	0,391						

[RMS 27]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5268

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 23]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1056

[RMS 42]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1838

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4066

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki granitowy wystające o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kr-1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=75.13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.13	1	75,13						

[RMS 27]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2308

[RMS 13]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=76.6326

[RMS 23]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9542

[RMS 5]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.293

[RMS 42]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3155

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=483
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowy wystające o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kr-2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=81.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.3	1	81,30						

[RMS 27]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8777

[RMS 14]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=82.926

[RMS 23]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0325

[RMS 5]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3171

[RMS 42]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3415

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża z tworzywa o wymiarach 100x8x4,5 cm, łączone P+W Ob-1- analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=161.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161.26	1	161,26						

[RMS 27]
nz=0.2037	0	0.2037
np=1
wa=0
wb=0
il=32.8487

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=164.4852

[RMS 48]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7579

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=669
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
na=Dostawa i montaż ekrany przeciwkorzenne 1000mm zintegrowane żebra chroniące zarówno nawierzchnie urtwardzane, ciany konstrukcuyjne jak i instalacje podziemne wg. zagospodarowania terenu- Ob.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=62.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.22	1	62,22						

[POZYCJA]
id=488
pd=						0
na=Dostawa i montaż kanał szczelinowy z ramą asymteryczną ze stali nierdzewnej Od-1 wg zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=14.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=14.85	1	14,85						

[POZYCJA]
id=489
pd=						0
na=Dostawa i montaż kanał szczelinowy z ramą asymteryczną ze stali nierdzewnej Od-2 wg zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=18.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=18.5	1	18,50						

[POZYCJA]
id=490
pd=						0
na=Dostawa i montaż kanał szczelinowy z ramą asymteryczną ze stali nierdzewnej Od-3 wg zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=18.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=18.55	1	18,55						

[POZYCJA]
id=491
pd=						0
na=Dostawa i montaż odwodnienie liniowe Od-4 wg zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,50						

[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=395.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=395.73	1	395,73						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=0.258	0	0.258
np=1
wa=0
wb=0
il=97.5039

[RMS 43]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=20.578

[RMS 18]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7488

[POZYCJA]
id=419
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-02	2-01	0510-02		1
na=Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=395.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=395.73	1	395,73						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=128.4935

[RMS 43]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=41.1559

[POZYCJA]
id=670
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0311-09	2-21	0311-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=421
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=421	1	421						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=1.628	0	1.628
np=1
wa=0
wb=0
il=654.5455

[RMS 43]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=58.519

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=442.05

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=442.05

[RMS 52]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=25.26

[RMS 42]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.42

[POZYCJA]
id=677
pd=						0
na=Wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew na działce zgodnie z opisem
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=ELEMNTY WYPOSAZENIA ZEW
wa=0
kn=0	0	0
id=225
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=226
pd=						0
na=Dostawa i montaż balustrada Bl-1 wg projektu zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=30.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=30.85	1	30,85						

[POZYCJA]
id=484
pd=						0
na=Dostawa i montaż balustrada Bl-2 wg projektu zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=2.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2.92	1	2,92						

[POZYCJA]
id=485
pd=						0
na=Dostawa i montaż balustrada Bl-3 wg projektu zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=2.51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2.51	1	2,51						

[POZYCJA]
id=486
pd=						0
na=Dostawa i montaż balustrada Bl-4 wg projektu zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=1.67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1.67	1	1,67						

[POZYCJA]
id=487
pd=						0
na=Dostawa i montaż balustrada Bl-5 wg projektu zagospodarowania terenu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=1.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1,25						

[POZYCJA]
id=464
pd=						0
na=Dostawa i montaż maszt stożkowy wg projektu technicznego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
1b5824213843b62a3e921965706e71a3