[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
nan=INSTALACJE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
pe=3
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=INSTALACJE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	PRZEDMIAR
nfn=Podczaszy - Pracownia Architektury, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 24/7
ab=Instytut Pamięci Narodowej - Bydgoszcz
ni=Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu1310ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
dt=2018-03-02	0
cpv=45300000-0	
cpv=45310000-3	
cpv=45311000-0	
cpv=45312000-7	
cpv=45314000-1	
cpv=45316000-5	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	0	0	Kalkulacja obejmuje: zasilanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z zestawu złączowo pomiarowego ZZP - dostawę i montaż rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych w obiekcie - przebieg wewnętrznych linii zasilających dla tych rozdzielnic - instalację odbiorczą siły i oświetlenia - instalację odgromową projektowanego budynku - instalację dla oświetlenia zewnętrznego na terenie objętym zakresem inwestycji.1310Z kalkulacji wyłączono automatykę went-klim i węzła cieplnego..1310Zasilanie instalacji elektrycznych obiektu wybudować z rozdzielnicy RG zasilanej kablem ziemnym z zestawu złączowo pomiarowego ZZP. Wyłączenie awaryjne zasilania obiektu przyciskiem zdalnym, działającym na wyłącznik główny rozdzielnicy RG. Wyłączenie centralnego UPS wyłącznikiem WP-UPS. Sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RG zasilać hydrofor THH przewidziany dla wspomagania instalacji hydrantowej budynku. 1310Instalacja wewnętrzna budynku zasilana z rozdzielnicy RG w piwnicy budynku. Bezpośrednio z rozdzielnicy RG zasilane będą - tablice bezpiecznikowe piętrowe dla odbiorników ogólnych i technologicznych z  wyłączeniem odbiorników wentylacyjnych zabudowanych na dachu budynku - rozdzielnica RUPS zasilająca tablicę serwerowni TS dla odbiorników sieci gwarantowanej zasilanych poprzez centralny UPS - rozdzielnice RW1 i RW2 dla odbiorników instalacji wentylacji zabudowane na dachu budynku - agregat wody lodowej instalacji klimatyzacji Ach - tablice bezpiecznikowe dźwigów TD1, TD2 - tablica wymiennikowni TW.1310Poszczególne tablice piętrowe instalacji siły i oświetlenia zabudować we wnękach ściennych parteru, pierwszego i drugiego piętra oraz jako naścienne na poziomie piwnicy. Wyprowadzenie wlz z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w piwnicy szachem międzykondygnacyjnym, a następnie  trasami kablowymi poszczególnych kondygnacji razem z instalacją siły i oświetlenia obiektu. Przejścia przez ściany i stropy uszczelniać ogniowo. 1310Oświetlenie ogólne - obejmie instalację oświetleniową wszystkich pomieszczeń obiektu. W zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia dobrano oprawy oświetleniowe pod względem zarówno typu jak i ilości, wynikających z wymaganego normatywnie natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. Zasilanie instalacji z przynależnych tablic bezpiecznikowych piętrowych. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych razem z instalacją siły oraz na uchwytach dystansowych. Dla oświetlenia klatek schodowych i korytarzy parteru, I i II piętra wybudować system ?corridor function? współpracujący z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w odpowiednie stateczniki. Po wzbudzeniu czujnika ruchu załączone zostaje oświetlenie danego ciągu komunikacyjnego, po czasie nastawionym na czujniku ruchu natężenie oświetlenia spada do poziomu 10% natężenia nominalnego na czas 30 minut, a następnie przy braku wzbudzenia czujnika oświetlenie się wyłącza. W piwnicy w garażu i korytarzu przy magazynach oraz w toaletach na wszystkich kondygnacjach sterować oświetleniem z zastosowaniem standardowych czujników ruchu. W dużej sali konferencyjnej na parterze oświetlenie sterowane będzie poprzez magistralę DALI z systemu automatyki budynkowej BMS. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano tradycyjną instalację wykorzystaniem łączników oświetleniowych. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza korytkami instalację prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV. 1310Oświetlenie zewnętrzne - obejmuje zespół opraw oświetleniowych rozmieszczonych na obszarze wokół budynku. Zasilanie oświetlenia z tablicy TP.2 w garażu obok  pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - kablami prowadzonymi w ziemi. Kable prowadzone w rurach ochronnych izolacyjnych. Sterowanie oświetleniem poprzez system automatyki budynkowej BMS, umożliwiający dobór czasu świecenia poszczególnych grup opraw oświetleniowych do wymagań Użytkownika. Oświetlenie nocne wejścia głównego do budynku zasilane z tablicy T0.1 i sterowane z systemu automatyki budynkowej. Oświetlenie wnęk okiennych II piętra zasilać z tablic T2.1 i T2.2  sterowane z systemu automatyki budynkowej 1310Oświetlenie ewakuacyjne - awaryjnego obejmuje zespół opraw oświetleniowych awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych, wyposażonych we własne źródła zasilania z czasem podtrzymania 1h. Kalkuluje się system centralnego monitoringu opraw oświetleniowych awaryjnych pozwalający na szybką lokalizację uszkodzonej oprawy awaryjnej i bezzwłoczne usunięcie ewentualnych awarii. Monitoring z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej DALI i systemu automatyki budynkowej. Zasilanie instalacji z tablic bezpiecznikowych piętrowych. 1310Instalacja siły dla odbiorników technologicznych - obejmuje zasilanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, c.o., wod-kan oraz zasilanie wind. Odbiorniki instalacji wentylacji zabudowane na dachu zasilane z rozdzielnic RW1 i RW2, pozostałe odbiorniki technologiczne zasilane z tablic bezpiecznikowych piętrowych. Tablice wind TD1 i TD2 oraz tablica wymiennikowni zasilane bezpośrednio z rozdzielnicy RG. Tablica hydroforu instalacji hydrantowej zasilana sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RG kablem klasy E90. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza korytkami instalację prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV. Na dachu instalację prowadzić w korytkach kablowych perforowanych z pokrywami mocowanymi do płyty dachu lub konstrukcji wsporczych urządzeń technologicznych. 1310Instalacja siły dla odbiorników administracyjnych - obejmuje obwody gniazd wtyczkowych na poszczególnych kondygnacjach oraz pozostałe drobne odbiorniki. Zasilanie instalacji z tablic bezpiecznikowych piętrowych. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza korytkami instalację prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV. 1310Instalacja siły odbiorników sieci gwarantowanej - obejmuje zasilanie obwodów 1310gniazd wtyczkowych DATA oraz odbiorów serwerowni. Zasilanie odbiorników serwerowni oraz gniazd DATA w pomieszczeniu informatyka z tablicy serwerowni TS, zasilanie pozostałych obwodów gniazd DATA z tablic bezpiecznikowych piętrowych. Przewiduje się zastosowanie centralnego UPS pracującego w układzie ?true on line? gwarantującego bezprzerwowe zailanie odbiorników. Kalkuluje się zapewnienie zasilania tablicy serwerowni z zewnętrznego mobilnego agregatu prądotwórczego. Przełączenie zasilania tablicy TS na agregat odbywać się będzie ręcznie poprzez przełącznik zasilania zamontowany w rozdzielnicy RUPS. Przyłączenie agregatu mobilnego do instalacji zasilania serwerowni poprzez szafkę przyłączeniową QG na elewacji budynku. 1310Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych, a następnie w ścianach w wężach PCV. 1310Instalacja odgromowa - oparta o system zwodów pionowych w formie masztów stalowych h=6,1m na trójnogu z obciążnikami, rozmieszczonych w sposób pozwalający na objęcie strefą ochronną urządzeń zabudowanych na dachu budynku połączonych zwodami poziomymi niskimi. Budynek zakwalifikowano do klasy III  ochronności. Założony kąt ochrony dla zwodów pionowych 65o. Zwody niskie wykonane drutem FeZn ?8mm prowadzonym na uchwytach dystansowych klejonych do poszycia dachu. Połączenie elementów instalacji odgromowej na dachu z wykorzystaniem obróbek blacharskich biegnących dookoła dachu po jego obrysie. Złącza kontrolne zamontowane na dachu w punktach zejścia przewodów odprowadzających do uziomu otokowego. Przewody odprowadzające z dachu, wykonane taśmą FeZn 30x4, będą prowadzone w ścianach żelbetowych zewnętrznych konstrukcji nośnej budynku do uziomu otokowego. Uziom otokowy zostanie wykonany z taśmy FeZn 30x4 ułożonej na głębokości minimum 0,5m w odległości 1 m od ścian budynku. W stredach wejść do budynku uziom otokowy układać w rurach ochronnych izolacyjnych. Z uziomu otokowego należy wyprowadzić przewód uziemiający do głównej szyny wyrównawczej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. 1310System detekcji gazów w garażu - kalkuluje się detektory dwugazowe przewidziane do wykrywania przekroczenia bezpiecznego poziomu  CO i LPG. W warunkach bezpiecznego poziomu gazów wentylator wyciągowy jest wyłączony. Przekroczenie pierwszego poziomu alarmowego powoduje włączenie sygnalizacji optycznej i niższego biegu wentylatora. Przekroczenie drugiego poziomu alarmowego uruchamia dodatkowo sygnalizację dźwiękową oraz powoduje przełączenie wentylatora wyciągowego na pełną wydajność. Sygnały alarmowe przesyłane są do systemu automatyki budynkowej. 1310Ochrony przeciwporażeniowa -  sieć zasilająca w obrębie budynku typu TN-S.1310Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się szybkie wyłączenie napięcia zasilania. Metalowe elementy instalacji elektrycznych nie będące normalnie pod napięciem należy połączyć z przewodem ochronnym PE instalacji. Do głównej szyny wyrównawczej należy podłączyć: punkt rozdzielenia przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy głównej RG - przewód wyrównawczy wyprowadzony z węzła ciepłowniczego - przewód wyrównawczy wyprowadzony z szybów windowych - taśmę FeZn 25x3, malowaną w pasy żółto-zielone, prowadzoną w sposób ciągły wzdłuż tras korytek kablowych na każdej kondygnacji, a służącą do wykonania lokalnych połączeń wyrównawczych dla metalowych kanałów i rurociągów pozostałych mediów energetycznych na poszczególnych kondygnacjach 1310Lakuluje się wykonanie dwustopniowego systemu ochrony przepięciowej instalacji pozwalającego na ograniczenie impulsu przepięciowego do poziomu poniżej 1,5 kV. 1310System sygnalizacji pożaru i system oddymiania - centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń.  Na wypadek awarii zasilania głównego system należy wyposażyć  z akumulatorów. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h. Połączenia między czujkami należy wykonać kablem typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm2 w czerwonym kolorze izolacji. Przewody linii dozorowych należy układać w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji niskoprądowych , w rurach karbowanych pt. w pomieszczeniach gdzie brakuje stropu podwieszonego a charakter pomieszczeń nie pozwala prowadzenia kabli po wierzchu,  w rurach PCV  n/t w pomieszczeniach technicznych. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy poprowadzić w przepustach rurowych. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe w pionie i poziomie należy uszczelnić masą ognioochronną odpowiednią do odporności ogniowej ściany.1310Czujki pożarowe montować jak najbliżej centralnego punktu pomieszczenia. Należy zachować odległość czujki 50 cm od ścian, przegród i stałych elementów konstrukcyjnych. Dla czujek montowanych w przestrzeniach międzystropowych wskaźniki zadziałania montować na stropie podwieszonym bezpośrednio pod czujką lub jak najbliżej miejsca jej lokalizacji. Przyciski ROP montować natynkowo. Okablowanie dla sterowania klapami pożarowymi odcinającymi wykonać kablem HTKSH. Moduły sterujące wejścia/wyjścia  montowane na pętlach dozorowych wraz z czujkami i ROPami.1310System gaszenia gazem obojętnym IG-541 - Na system składają się: zbiorniki ze środkiem gaśniczym, zawory butlowe, aktywator pneumatyczny sterowany sygnałem centrali, rurarz, dysze gaśnicze, centralka wykrywczo ? gaśnicza.1310Pomieszczenie Serwerowni wyposażone w urządzenia komputerowe posiada podłogę podniesioną i sufit podwieszany, jest klimatyzowane. Butle ze środkiem gaśniczym oraz CSG montować w pomieszczeniu chronionym. Do butli gaśniczej przyłączyć rurociąg gaśniczy zakończony dyszami. Zawór butli otwierany poprzez wyzwalacz elektromagnetyczny po otrzymaniu sygnału z CSG. Po otwarciu zaworu na butli, gaz transportowany będzie rurociągiem gaśniczym do pomieszczenia serwerowni i przestrzeni pod pomostem technicznym oraz przestrzeni międzystropowej. 1310Sygnał o pożarze będzie przychodził do CSG z czujek dymu zainstalowanych w pomieszczeniu , pod podłogą techniczna oraz przestrzeni międzystropowej.  lub z przycisku START GASZENIA który nal.ezy wybudować przy wejściu do pomieszczenia serwerowni.1310Podanie sygnału z CSG do otwarcia butli z gazem następuje po zadziałaniu co najmniej dwóch czujek w chronionym obszarze (zasada koincydencji) lub po naciśnięciu przycisku START GASZENIA. Podanie takiego sygnału spowoduje uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej i akustycznej, sygnalizującej konieczność ewakuacji ludzi z pomieszczenia. Po czasie zwłoki (30 s) nastąpić ma automatyczne wyzwolenie gazu z butli do stref chronionych. 1310Wstrzymanie procedury gaśniczej jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku STOP GASZENIA umieszczonego przy wyjściu z pomieszczenia. Wstrzymanie  procedury gaszenia możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy przycisk STOP GASZENIA zostanie wciśnięty  w czasie zwłoki (30s), który jest przewidziany na ewakuację. Czas zwłoki jest czasem od momentu wystąpienia alarmu II stopnia (pożar z dwóch czujek lub wciśnięcie przycisku START GASZENIA) do momentu podania sygnału na wyzwalacz elektromagnetyczny na zaworze butli. Nadzór ciśnienia w butli odbywa się poprzez manometr i łącznik nadzoru ciśnienia przekazujący informację o ubytku gazu do CSG. Potwierdzenie gaszenia (wypływu gazu) odbywa się poprzez łącznik ciśnieniowy, który przekazuje informację o wyzwoleniu środka gaśniczego do CSG. Poza sterowaniem stałym urządzeniem gaśniczym, CSG ma realizować następujące funkcje: sterowanie sygnalizatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi - sterowanie klapą odciążającą - przekazanie sygnałów (alarm 1 stopnia, alarm 2 stopnia, uszkodzenie, wyzwolenie gazu) do nadrzędnego SSP. Uwaga: pomieszczenie chronione stanowi wydzieloną strefę gaśniczą. Należy zapewnić szczelność pomieszczenia pozwalającą utrzymać 85% stężenia projektowego przez co najmniej 10 minut. W tym celu na kanałach wentylacyjnych w miejscu przejścia przez przegrody strefy gaśniczej należy zainstalować klapy ppoż. Przyjęte maksymalne nadciśnienie dla chronionego pomieszczenia w trakcie wyładowywania gazu nie będzie przekraczać 200 Pa. Odciążenie pomieszczenia będzie realizowane poprzez otwór w ścianie pomieszczenia, zamykany klapą odciążającą o wymiarach 300x250 mm (szerokość x wysokość). Dla odciążenia przestrzeni podłogi podniesionej (technicznej) należy zapewnić perforacje w płytach podłogowych o minimalnej powierzchni 0,02 m2. Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny być zamknięte w trakcie wyzwalania gazu. Realizowane samozamykaczem. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Należy zapewnić możliwość otwarcia drzwi od środka pomieszczenia nawet, gdy zostały zamknięte (na klucz) od zewnątrz. Przejścia instalacyjne na granicy strefy chronionej gazem należy zabezpieczyć zgodnie z zasadami ochrony ppoż. w zakresie odporności ogniowej. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa personelu, który może znajdować się w strefie gaśniczej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, należy zapewnić: urządzenie zwłoki czasowej. Czas opóźnienia wyładowania środka gaśniczego powinien uwzględniać bezpieczną ewakuację personelu z chronionej strefy oraz czas potrzebny na przygotowanie pomieszczenia do wyładowania środka gaśniczego (wysterowanie urządzeń dodatkowych ? np. klap odcinających na kanałach wentylacji bytowej). Dla rozpatrywanego pomieszczenia przyjęto czas równy 30 s - drogi ewakuacyjne ze strefy gaśniczej powinny być właściwie oznakowane i oświetlone oraz wolne od przeszkód utrudniających poruszanie się - drzwi otwierane na zewnątrz chronionego pomieszczenia, wyposażone w urządzenia utrzymujące je w pozycji zamkniętej - ciągły alarm akustyczny i optyczny wewnątrz pomieszczenia oraz ciągły alarm optyczny na zewnątrz pomieszczenia. Urządzenia alarmowe należy umieszczać przy każdym wejściu do pomieszczenia - odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz instrukcje postępowania.1310System detekcji pożaru i sterowania gaszeniem kalkuluje się w oparciu o centralę która łączy w sobie funkcje centrali sygnalizacji pożarowej i uniwersalnego sterownika automatycznego gaszenia. Wyposażona jest w konwencjonalne linie dozorowe, wejścia nadzorowanych linii kontrolnych i sterujących, nadzorowane wyjścia sterujące obwodami sygnalizatorów i urządzeniami inicjującymi uwolnienie środka gaśniczego, zestaw przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi oraz zwiernymi przeznaczony do realizacji funkcji wykonawczych i monitorujących stany centrali. W części odpowiedzialnej za detekcję pożaru zastosować koincydencję dwuliniową jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów eliminacji fałszywych alarmów. Dodatkowym sposobem uodparniającym na fałszywe zadziałania czujek jest możliwość zaprogramowania wariantu ze wstępnym kasowaniem. W części sterowania gaszeniem, wyzwolenie środka gaśniczego możliwe jest po jednoczesnym pojawieniu się dwóch niezależnych sygnałów na wyjściach oddzielnych układów. Instalację wnętrzową wybudować przy zastosowaniu następujących materiałów: HTKSH1x2x0,8ekwFe/180/PH90 (linie dozorowe) - YnTKSYekw 1x2x0,8 mm (linie monitorujące: kontrola ciśnienia w butli, potwierdzenia gaszenia) - HTKSH 2x1 mm2 (obwody sterujące sygnalizatorów, przyciski START i STOP) - HTKSH 2x1,5 mm2 (obwód sterujący klapą odciążającą, wyzwalacz elektryczny, czujnik wypływu).1310Sposób prowadzenia instalacji: kable prowadzić do urządzeń w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych, - kable obwodów wymagających podtrzymania funkcji (zasilanie centrali  i sterowania) prowadzić trasami kablowymi o odporności ogniowej bądź montować bezpośrednio do stropu kołkami i obejmami metalowymi. Połączeń takich obwodów dokonywać w metalowych puszkach - przewody ekranowane uziemić w jednym punkcie - przejścia przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami ppoż. Instalacje rurowe - istalacji gaśniczej należy wykonać z rur stalowych ze szwem wg DIN 2448 ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek stalowych ocynkowanych zgodnych z EN 10242 z użyciem pasma włókien konopnych (pakuły). System rurowania powinien być zabezpieczony przed dopuszczalną siłą uderzenia środka gaszącego i wydłużeniem/skróceniem termicznym, oraz nie powinien być narażony mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozję lub inne uszkodzenia. 1310System sygnalizacji włamania i kontroli dostepu - ma uniemożliwić niezauważalne wejście do chronionych pomieszczeń - sygnalizować naruszenie chronionej strefy w sposób głośny - sterowanie systemem za pomocą klawiatur systemowych - będzie przystosowany do monitorowania przez zewnętrzną jednostkę  monitorowania alarmów - zapewni możliwość podziału na min 32 strefy - zapewni możliwość zdalnej obsługi poprzez podłączenie centrali do sieci Ethernet - zapewni powiadamianie za pośrednictwem sieci GSM o zdarzeniach alarmowych - skonfigurowany system będzie umożliwiał jego dalszą rozbudowę. Kalkuluje się, ze system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu będzie oparty  na centrali głównej i centralach lokalnych (moduły rozszerzeń i kontrolery przejścia) komunikujących się po magistrali RS 485. Należy zastosować dualne czujki ruchu PIR+MW zapewniające skuteczną detekcje ruchu przy jednoczesnej minimalizacji strefy martwej pod czujką. Pomieszczenia sekretariatów na II piętrze należy wyposażyć w piloty napadowe. Jako elementy sygnalizacyjne kalkjuluje się sygnalizatory akustyczne wewnętrzne instalowane na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz zewnętrzne montowane na elewacji obiektu. Elementy sterujące KD oparte na  kontrolerach przejścia wyposażonych w wejścia odbierania sygnałów z czujek i przycisków oraz wyjścia sterujące -  pracą rygla elektromagnetycznego. Wejścia do pomieszczeń wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych a drzwi do tych pomieszczeń w rygle elektromagnetyczne i czujniki magnetyczne. Czytniki montowane po obu stronach drzwi, od strony wyjścia pomieszczenia w kierunku ewakuacji zamontować przycisk ewakuacyjny. Oprogramowanie narzędziowe systemu ma umożliwić również uzbrojenie i rozbrojenie całego systemu lub danej strefy za pomocą samej karty. System ma umożliwić wykorzystanie  identyfikatorów ? kart zbliżeniowych typu UNIQUE 125kHz. Centrala główna zainstalowana w pomieszczeniu Dyżurki WSO. Kalkuluje się wydzielenie 7 stref dozorowych. Podłączenie czujek i sygnalizatorów wykonać kablem YTDY6x0,5. Magistralę sygnałową dla modułów rozszerzenia, kontrolerów wejść i klawiatur wykonać kablem YTDY8x0,5. Całość okablowania prowadzić w rurach instalacyjnych RVKL pt. oraz korytach kablowych metalowych w odległości nie mniejszej niż 30 cm od okablowania zasilania elektrycznego. Montaż nadajnika dla obsługi przez zewnętrzną stację monitorowania wynieść poza pomieszczenie teletechniczne. System SSWiN wykonać w stopniu zabezpieczenia min. GRADE 3, System KD wykonać w stopniu zabezpieczenia min. GRADE 2 w klasie dostępu B.1310Instalacja sieci teleinformatycznej - założenia i architektura rozwiązania: minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to kategoria 6 / Klasa E (wydajność   całego     systemu) to - środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy zostało sklasyfikowane jako    M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2007 - Okablowanie poziome zostało sprowadzone do głównego punktu dystrybucyjnego GPD ? pomieszczenie serwerowni - Główny punkt dystrybucyjny GPD oparty o szafy dystrybucyjne serwerowe 19? o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x100 [mm] - Okablowanie oraz elementy końcowe torów transmisyjnych  w kategorii 6U/UTP. Punkt  końcowy PEL (puszka podłogowa) wybudowana na płycie czołowej prostej 45x45mm , natomiast  punkt końcowy PEL( zestaw naścienny ) wybudowany na płycie czołowej skośnej. Płyta czołowa ma posiadać samozamykającą (po wyjęciu wtyku) klapkę przeciw kurzową, zaś w celach opisowych (w górnej części, widocznej dla Użytkownika)  otwór do zamontowania oznaczeń w postaci kolorowych ikon opisowych (z symbolami podłączonych urządzeń: komputer, telefon, fax, data, itp) oraz pole, pozwalające na wprowadzenie opisu modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie ? przy czym opis musi być zabezpieczony przeźroczystą pokrywą (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej łączników elektroinstalacyjnych dowolnego producenta. W opisaną płytę czołową należy zamontować dwa ekranowane moduły gniazd RJ45 Kat.6 . Wymaga się aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B. Gniazda są montowane podtynkowo lub w puszkach instalacyjnych podłogowych wraz z gniazdami elektrycznymi (specyfikacja w projekcie instalacji elektrycznych - sieci zasilającej dedykowanej). Punkt elektryczno logiczny PEL standardowo dla stanowiska biurowego  składa się z dwóch przyłączy sieci logicznej RJ45 i z dwóch gniazd dedykowanej instalacji zasilającej 230V/16A). Każdy 4 ? parowy kabel ma być w całości i trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym ? w tym przypadku na nieekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w zestawie instalacyjnym od strony Użytkownika oraz złączu  na panelu krosowym w szafie.  Instalacja ma być poprowadzona  kablem konstrukcji U/UTP kat.6 posiadającym osłonę zewnętrzną trudnopalną (LSZH, LS0H). Charakterystyka kabla kat.6 ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 250MHz. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach, muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych .Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować powtarzalność.  Okablowanie poziome: zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6 U/UTP (wymóg Użytkownika końcowego). Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 354  torów logicznych kat.6 rozmieszczonych na 4 kondygnacjach w budynku.  Okablowanie poziome rozprowadzać w korytach kablowych metalowych wraz z pozostałym okablowaniem instalacji teletechnicznych nad przestrzenią sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach okablowanie układać w rurach instalacyjnych p/t. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą), co najmniej 200 mm.  Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) szafy typu 42U 19? 800x1000, ustawione na cokołach o wysokości 100mm,. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wyposażenie GPD w sprzęt aktywny poza zakresem kalkulacji. 1310Instalacja CCTV - system zawiera grupę kamer zewnętrznych oraz grupę kamer wewnętrznych. Kamery IP z funkcją dzień/noc. Zapis obrazu na rejestratorze sieciowym z zainstalowanym oprogramowaniem ? systemem do zarządzania i rejestracji obrazów. Pojemność dysków ma gwarantować, ciągły zapis obrazów kolorowych w wysokiej rozdzielczości ze wszystkich kamer przez 24 godziny na dobę, przez okres nie krótszy niż 30 dni, przy prędkości zapisu obrazów z każdej kamery 15 klatek/s  ( efekt płynnego ruchu ). Należy wybudować kamery z wbudowanymi oświetlaczami podczerwieni zapewniają pracę w rozdzielczości poziomej 2MPX oraz wysokiej czułości 0,03 lx przy włączonym IR. Rejestrator montować w szafie rack GPD S2 w serwerowni. Realizacja zapisu odbywa się w trybie ? non-stop.? Operacje podglądu obrazu z  poszczególnych kamer jak i odczyt zarejestrowanych zdarzeń prowadzony będzie za pomocą stacji klienckiej  z odczytem na monitorze systemowym oraz w systemie BMS. Skonfigurowany system ma zapewnić możliwość jednoczesnego podglądu obrazu on - line jak i odczyt zapisanych danych w archiwum. Szkielet okablowania poziomego wraz z urządzeniami aktywnymi jak i połączenia zapewnia pełną uniwersalność systemu .Zasilanie kamer z przełącznika poprzez dedykowane wyjścia zasilające PoE+. Okablowanie sygnałowe wykonać przewodem  U/UTP4x2x0,5 kat 6. Kable prowadzić w korytach kablowych wraz z pozostałymi instalacjami teletechnicznymi oraz rurach instalacyjnych RVS. Całość okablowania sprowadzić do pomieszczenia teletechnicznego i zakończyć w szafie GPD S2 na panelu przyłączeniowym. Kamery zewnętrzne montować na wysokości ok. 3,5 m. Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej torów sygnałowych kamer zewnętrznych należy stosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe chroniące przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć od strony toru sygnałowego oraz zasilania. Zabezpieczenia  montować po obu stronach kabli sygnałowych.1310Instalacja AV Sali konferencyjnej - nagłośnienie sali realizowane będzie przez zestaw głośników sufitowych z podziałem na 2 strefy. Amplifikację zapewnia 4 kanałowy wzmacniacz linii 100V montowany w szafie AV.  System nagłośnienia będzie realizował funkcję emisji sygnałów zarówno mowy (z mikrofonów bezprzewodowych) jak i prezentacji (z urządzeń audio wideo i komputerów).  Z uwagi na możliwość podziału sali na dwie niezależne strefy konferencyjne ( ruchoma ścianka działowa ) zaprojektowane rozwiązanie zapewni podział nagłośnienia z możliwością jednoczesnego niezależnego działania  w podzielonych częściach z autonomicznych źródeł sygnału. System wizualizacji oparty będzie na projektorach multimedialnych montowanych pod sufitem. Obraz wyświetlany będzie na ekranie projekcyjnym. Projektory instalować na ruchomej windzie montowanej w przestrzeni miedzy stropowej. Dla potrzeb przyłączenia urządzeń AV należy wybudować puszki podłogowe wyposażonych w gniazda: : 1xHD15 + audio Jack 3,5 mm, 1x3RCA ,1xRCA composite video, 1xHDMI; Uwaga: sygnał HDMI z puszki podłogowej do projektora przekazywane będzie z wykorzystaniem extederów. Trasy kablowe prowadzone przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat 6. w trasach kablowych z gniazda DB15HD do projektora (analogowy sygnał komputerowy) połączone powinny być wszystkie piny w złączach (tzw pełny "pinout"). Trasy kablowe dla sygnałów wizyjnych prowadzona będą z  puszki podłogowej bezpośrednio do projektora. Sterowanie systemem AV za pomocą paneli przenośnych z naściennymi ramkami montażowymi z doprowadzonym zasilaniem wyposażone w system Android lub iOS z systemu BMS. 1310System depozytów kluczy - zapewnia pełen nadzór nad przechowywana zawartością. Użytkownik za pomocą indywidualnego kodu PIN może otworzyć drzwi do depozytu. Ponadto do identyfikacji użytkowników ma  zostać wykorzystany identyfikator zbliżeniowy ( karta ) dowolnego formatu. Pobranie i zdanie kluczy odbywa się po udanej identyfikacji za pomocą karty zbliżeniowej, kodu PIN. Przy każdorazowym pobraniu lub zdaniu klucza potwierdzone jest automatycznym raportem na serwerze klienta. Depozytor podłączony do systemu alarmowego w obiekcie oraz systemu BMS. Skrytki z pojemnikami 15 szt, Keyholdery 60 szt, Klucze z brelokami wiszące 40 szt1310System SMS/BMS - podstawową funkcją systemu BMS jest monitorowanie wyznaczonych podsystemów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie budynku. Użytkownik systemu BMS poprzez odpowiednie interfejsy powinien mieć dostęp do informacji na temat statusów funkcjonowania podsystemów oraz zgłaszanych przez nie alarmów/błędów. Elementy składowe systemu: centralna jednostka sterująca - lokalne jednostki sterujące - sterowanie redundantne (sterowniki magistrali SMS/BMS) - moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych - konwertery mediów i protokołów komunikacyjnych. Centralna jednostka sterująca oparta się na komputerze PC z 64-bitowym system operacyjnym wraz oprogramowaniem SMS/BMS. Jednostka centralna powinna być wyposażona w relacyjną bazę danych, na której będzie przechowywana zarówno konfiguracja systemu SMS/BMS jak również zarejestrowane dane i zdarzenia. Dane zbierane przez system ponadto muszą być przechowywane w plikowej bazie danych w celu zapewnienia wysokiej wydajności. Jednostka lokalna / stacja operatorska - to (operatorska) komputer klasy PC. Na komputerze powinien działać system operacyjny odpowiednio skonfigurowany przez dostawcę BMS zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności działania. Budowa systemu opartego na sterownikach magistrali BMS powinna między innymi zwiększyć wydajność instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu nowych sposobów komunikacji jednostki centralnej z urządzeniami. Powinno być możliwe podłączenie do niego co najmniej czterech niezależnych magistral o długości do 1km, z umożliwieniem pracy na każdej z nich co najmniej 32  urządzeń wejściowo/wyjściowych. Sterownik magistrali BMS powinien być wyposażony w interfejs komunikacyjny Ethernet. Umożliwi to elastyczne stosowanie rozwiązań światłowodowych, bezprzewodowych, a nawet połączeń na duże odległości za pomocą Internetu. Moduły wejść / wyjść cyfrowych /wyjść powinny być wyposażone w optoizolowane wejścia cyfrowe umożliwiając odczyt stanu logicznego reprezentowanego przez napięcie stałe z zakresu 0-24V. Wejścia powinny być wyposażone w galwaniczną izolację od linii zasilania i magistrali RS485, zapobiegając przepływowi prądów wyrównawczych chroniąc urządzenie przed przepięciem. Podstawowe funkcje systemu SMS / BMS: Monitorowane działania wybranych urządzeń w budynku jako systemu nadrzędnego wyznaczonych podsystemów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie budynku. Użytkownik systemu SMS/BMS poprzez odpowiednie interfejsy powinien mieć dostęp do informacji na temat statusów funkcjonowania podsystemów oraz zgłaszanych przez nie alarmów/błędów. Archiwizowanie i przeglądanie danych - wybrane dane zbierane przez system SMS/BMS powinny być archiwizowane na serwerze przez okres minimum 30 dni. Każda z informacji powinna posiadać stempel czasowy (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). System SMS/BMS powinien udostępniać możliwość przeglądania tych danych w postaci wykresów oraz eksportu danych do pliku .csv lub zgodnego z programem Microsoft Excel. Wykresy powinny również umożliwiać porównanie danych minimum dla dwóch wybranych okresów, np. dla roku aktualnego i poprzedniego. Powiadamianie użytkowników - system maowinien umożliwiać wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS z informacją o alarmach/błędach w momencie ich wystąpienia oraz z raportami statusowymi zgodnie z harmonogramem. Operator powinien być niezwłocznie poprzez wiadomość SMS poinformowany o: braku komunikacji pomiędzy centralną jednostką sterującą, a lokalną jednostką stacją operatorską (treść SMS'a powinna jednoznacznie identyfikować połączenie) - braku komunikacji pomiędzy centralną jednostką sterującą, a zainstalowanymi i zintegrowanymi z systemem SMS/BMS urządzeniami np. HVAC (treść SMS'a powinna jednoznacznie identyfikować połączenie) - zerwaniu komunikacji pomiędzy centralną jednostką sterującą, a systemami bezpieczeństwa (np. CCTV, SSWiN, KD, SSP itd.) - zgłoszeniu istotnej awarii przez system podrzędny. SMS powinien zawierać informację o kodzie błędu lub komunikat błędu - zaistnieniu sytuacji alarmowej na obiekcie zgłoszonej przez system SSP lub SSWiN. SMS powinien zawierać informacje o obiekcie oraz strefie w której doszło do sytuacji alarmowej - przekroczeniu przez system zadanego progu - przekroczeniach mocy czynnej oraz pogorszonych parametrach dostarczanej energii elektrycznej przez dostawcę.1310W toalecie dedykowanej dla niepełnosprawnych należy wybudować system przywoławczy.1310System ma zapewnic pomoc osobie niepełnosprawnej gdzy tego będzie potzrebowała. Alarm wywołuje łacznik pociagowy w toalecie i przeniesiony jest do dyzurki WSO. Alarm kasowany jest przez osobe udzielająca pomocy przyciskiem do tego celu wybudowanym.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68.5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=8	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=10
ns=1

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Aces Point 2x/3x 11acAP	0
id=1879221707	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.0001

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Adapter kamery scienny-sufitowy przeznaczony dla kamer IP	0
id=469204231	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Akumulator centrali SSP	0
id=1450643943	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Akumulator zasilacza buforowego	0
id=1924089712	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Antena do GSM	0
id=1252224781	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8333

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Bednarka Fe/Zn 25x3	0
id=392269622	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=300.0001

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Bednarka Fe/Zn 3x40	0
id=883502029	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=520

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji	0
id=1820446920	3
jm=dm3	066
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=50.92

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Buczek alarmowy systemu przyzywowego	0
id=1861722868	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	0
id=702406561	3
jm=t	034
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.0024

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Centrala automatycznego systemu gaszenia gazem	0
id=1515455222	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Centrala oddymiania	0
id=1822386221	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Centrala pożarowa kompletna wraz z pakietami rozszerzeń	0
id=2131162917	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Centrala włamania i kontroli dostępu	0
id=1004664742	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Ciągnik kołowy (1)	0
id=26782628	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6.744

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Czujka optyczna dymu	0
id=977483837	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=246.9837

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Czujka optyczno-temperaturowa dymu	0
id=121164354	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2872

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Czujka PIR + MW	0
id=778708108	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=56

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Czujnik deszczu i wiatru	0
id=538200213	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Czujnik ruchu	0
id=1133675923	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Czytnik kart zbliżeniowych	0
id=1009360979	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=53

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Drabinka kablowa 300; l=3 m	0
id=1081002276	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=18.4688

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Drabinka kablowa 600; l=3 m	0
id=19473397	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Drut odgromowy Fe/Zn fi 8	0
id=417551659	3
jm=mb	000
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=104

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Dysk twardy do rejestratora HDD SATA 4000 GB	0
id=701850531	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Ekspander 8 wejść + 8 wyjść z obudową	0
id=862159616	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Ekspander czytników	0
id=1439227664	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Ekspander wejść - 8 wejściowy	0
id=1483974339	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV	0
id=1716068694	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=479.25

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=2066489466	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=291.1891

[RMS ZEST 272]
ty=R
na=Elektromonter grupa IV	0
id=1390767614	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=3.0082

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Elektrozaczep w drzwiach rewersyjny	0
id=1634127424	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=25

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Extender HDMI	0
id=637217015	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego niebieska	0
id=1913687924	3
jm=rolka	000
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=37.3332

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Głośnik sufitowy	0
id=1556327324	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Gniazdo 2xRJ45, kat 6, nieekranowane	0
id=2112870650	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=177

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Gniazdo 3 x RCA	0
id=1088228735	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Gniazdo czujki pożarowej adresowalne	0
id=1018982212	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=273.9

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm	0
id=1316625962	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Gniazdo HDMI	0
id=1062547716	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Gniazdo RCA composite video	0
id=766780716	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe 3P+Z, 32 A z wyłącznikiem	0
id=1912542651	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe 3P+Z, 63 A z wyłącznikiem	0
id=475729341	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe hermetyczne	0
id=2022197691	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe MOSAIC	0
id=1475771157	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=340

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe natynkowe podwójne	0
id=1027137752	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe natynkowe pojedyncze	0
id=808115150	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z	0
id=887775806	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=61.2

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x10A 2P+Z podwójne	0
id=1776137153	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=270.4

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Kabel audio CMK 250 2x0,5	0
id=93483492	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=249.9997

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kabel głośnikowy 2x1,5 mm2; PROEL, HCP620	0
id=695734828	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=249.9997

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Kabel grzewczy samoregulujący 18 W/m	0
id=1963650190	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=104

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kabel HDGs 2x1	0
id=1902074424	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=29.999

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Kabel HDGs 2x1,5 Fe180/PH90	0
id=2089993799	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=119.9998

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Kabel HDGs 5x4 Fe180/PH90	0
id=132630086	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=60.3366

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kabel HTKSH Fe 180/PH90 2x1	0
id=832797212	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=79.9973

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Kabel HTKSH Fe 180/PH90 2x2,5	0
id=926642438	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1899.9954

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Kabel HTKSH Fe 180/PH90 4x2x0,5	0
id=814854384	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=239.9938

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kabel LIYC-P 2x0,5	0
id=1025641500	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1800

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kabel N2XH 2x1,5	0
id=1804192809	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1499.998

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Kabel N2XH 3x1,5	0
id=1896039114	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4679.9938

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kabel N2XH 3x2,5	0
id=730824735	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6299.9916

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Kabel N2XH 4x1,5	0
id=231679699	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=549.9934

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kabel N2XH 4x16	0
id=1853822528	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=10.0001

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kabel N2XH 5x1,5	0
id=1131608916	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=3500.0012

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Kabel N2XH 5x16	0
id=991244181	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=380

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kabel N2XH 5x2,5	0
id=1386236445	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=99.994

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Kabel N2XH 5x6	0
id=2092036026	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=149.9997

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kabel N2XH 7x1,5	0
id=1310749990	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=950.0046

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Kabel NKGs 2x1; FE180/E90	0
id=1840683999	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=949.9955

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Kabel RG-59	0
id=300653987	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=60.0001

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Kabel RGB PERCON VK520	0
id=723480033	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=35.0001

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Kabel U/UTP kat. 6, LSZH; l=305 m	0
id=1129350308	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.9998

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Kabel U/UTP kat. 6, LSZH; l=500 m	0
id=658492523	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=63.7623

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kabel XKXS 240 mm2	0
id=678588737	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=83.2

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Kabel XKXSżo 5x25 mm2	0
id=182456560	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=79.9999

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Kabel YKYżo 1x16	0
id=180904325	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=29.9995

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x2,5 mm2; 0,6/1kV	0
id=138857565	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=664.0003

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x6 mm2; 0,6/1kV	0
id=620726612	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=79.9999

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kabel YKYżo 5x70	0
id=292216917	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=59.9997

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kabel YnTKSY 2x2x0,8ˇmm	0
id=1781032283	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=479.9957

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kabel YnTKSYekw - 1x2x0,8	0
id=731130680	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=8599.9954

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Kabel YTKSY 2x2x0,5 mm2	0
id=1042685592	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Kabel YTKSY 3x2x0,5	0
id=1924828405	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Kable krosowe miedziane	0
id=695898489	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=709

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kamera IP stacjonarna 2 Mpx; f=2,8... 12 mm - kopułkowa	0
id=1467724168	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Kamera IP stacjonarna 2 Mpx; f=2,8... 12 mm - zewnetrzna kompletna	0
id=48815086	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Karta zblizeniowa - typ I; 125 kHz	0
id=1611911092	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=220.8334

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Kasownik systemu przyzywowego	0
id=555869595	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny"	0
id=1083171524	3
jm=kg	033
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Klucz sprzętowy	0
id=150022193	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8333

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Kołki rozporowe	0
id=1941742587	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=14852.8

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
id=1341060398	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=7658

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Komputer klasy PC, monitor LCD 22" + klawiatura i mysz	0
id=122059469	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Kontaktron	0
id=206926961	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=43

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Konwerter Modbus TCP/RTU	0
id=502839430	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Końcówka kablowa Cu	0
id=1445777675	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=636

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Końcówka kablowa Cu 240 mm2	0
id=1257064161	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Korek styropianowy	0
id=1743473854	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Korytko kablowe K-100, l=3 m	0
id=330443038	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=260.0009

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Korytko kablowe K-200; l=3 m	0
id=698181236	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=290.9998

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Korytko kablowe K-300; l=3 m	0
id=1800448441	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=327.9998

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Korytko kablowe K-50; l=3 m	0
id=959929635	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=110.0009

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=673977141	3
jm=kg	033
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.336

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=LED - linia świetlna - podświetlenie balustrad schodów głównych	0
id=1083654571	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Licencja stacji mobilnej na 100 jednoczesnych połaczeń	0
id=1051080174	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Licencja stacji operatorskiej na 4 komputery PC	0
id=2079055495	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Łączniki łukowe korytka kablowego	0
id=496182527	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=75

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Maryca dzwięku 8 x IN, 8 x OUT	0
id=1046430528	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Maszt ochrony odgromowej h=6 m - kompletny z obciąznikami	0
id=1623518908	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Mikrofon bezprzewodowy	0
id=476430940	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Modem GSM	0
id=380163321	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8333

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Moduł komunikacyjny do sieci ethernet	0
id=1104445558	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Moduł sterujący wejścia - wyjścia	0
id=581125377	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=145

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Monitor 24"  1920x1080 TFT	0
id=1135469605	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.1724

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=735.07

[RMS ZEST 219]
ty=R
na=Monter grupa III	0
id=2103884236	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=7896.4053

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=Monter grupa IV	0
id=530664056	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=3752.3669

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	0
id=917720670	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=46.914

[RMS ZEST 201]
ty=R
na=Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	0
id=790663101	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.612

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych I	0
id=939808730	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=10.1326

[RMS ZEST 228]
ty=R
na=Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II	0
id=1368830673	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=5.5868

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Obsługa e-maili	0
id=1731111611	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Obsługa protokołów modułów wejściowych i sterownika	0
id=38961822	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Obsługa protokołu MODBUS	0
id=1627425366	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Obsługa protokołu OPC DA	0
id=1295971453	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Obsługa protokołu TCP/IP	0
id=882349285	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Obsługa RS-232	0
id=847779246	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Obsługa SMS	0
id=1698044662	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Obudowa uniwersalna	0
id=361617320	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca - 350 ml	0
id=1630244078	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=25

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć torów sygnałowych	0
id=946908519	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=34

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Okno kamery	0
id=356158012	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	0
id=1575694588	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=288

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Operat geodezyjny trasowany i powykonawczy	0
id=883031105	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Oprawy oświetlenia wnętrz	0
id=1559210340	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.9994

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Osłony przewodów	0
id=1921189722	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Oznacznik izolacji ogniochronnej	0
id=1696367313	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=90

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Pakiet wsparcia On line	0
id=2081337781	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Panel dotykowy z pomiarem temperatuiry i wilgotnosci Modbus	0
id=1813085578	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Panel dotykowy z ramką montażową Wi-Fi	0
id=401578464	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.3809

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=10239965	3
jm=m3	060
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.004

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	0
id=828689011	3
jm=m3	060
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=63.84

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Płyta z wełny mineralnej	0
id=102092326	3
jm=m2	050
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Przewód HDGs 2x1/E90	0
id=714691222	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1130.0019

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Przewód HDGs 3x1,5/E90	0
id=718268614	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=30.0047

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Przewód LYd 450/750V 1x16ˇmm2	0
id=1909100119	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=29.9995

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Przewód LYd 450/750V 1x35	0
id=1882659704	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=9.9994

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Przewód LYd 450/750V 1x4ˇmm2	0
id=1467289240	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=199.9997

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Przewód OMY 2x1,5ˇmm2	0
id=1819759685	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=299.9988

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Przewód OMY 4x1ˇmm2	0
id=334082950	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=200.0056

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Przewód YDY 450/750V 2x1,5ˇmm2	0
id=1398162554	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=40

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Przewód YDY 450/750V 3x1,5ˇmm2	0
id=1836741427	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=29.999

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Przewód YDY 450/750V 3x2,5ˇmm2	0
id=1120469188	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=650.0019

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Przewód YDY 450/750V 4x2,5ˇmm2	0
id=1084686831	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=99.9966

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Przewód YnTKSY 1x2x0,8ekw	0
id=1150703530	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4500.004

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Przewód YnTKSY 2x2x0,8ekw	0
id=1647376837	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1199.9997

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Przewód YTDY 4x0,50ˇmm	0
id=452590699	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1250.0012

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Przewód YTDY 6x0,50ˇmm	0
id=1024160565	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2500.0024

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Przewód YTDY 8x0,50ˇmm	0
id=124943279	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1400.0025

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Przycisk oddymiania 3xLED	0
id=219708726	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Przycisk pociągowy systemu przywoławczego	0
id=777392045	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Przycisk przewietrzania LT	0
id=311808424	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Przycisk ROP - certyfikowany	0
id=341558176	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=32.16

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Przycisk uruchomienia	0
id=331369510	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Przycisk wstrzymania	0
id=1393000034	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli	0
id=767924062	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=7.344

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Puszka instalacyjna fi 60	0
id=1992937492	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna nt.	0
id=2021023074	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=459

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Puszka podłogowa 10 modułów	0
id=436020903	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Puszka podłogowa 16 modułów	0
id=1121846849	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.0777

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Puszka przyłączeniowa kabli grzewczych	0
id=364759196	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Puszka rozgałęźna 5x4 mm2	0
id=494940809	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=816

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Puszka rozgałęźna z zaciskami P-5	0
id=1896503546	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=408

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Radiolinia napadowa; 2 kanały + 2 piloty	0
id=1545698722	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Regulator wydajności wentylatora dwustopniowy transformatorowy	0
id=1229770374	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Rejestrator sieciowy - do 40 kanałów	0
id=1405873807	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.5667

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6319.7

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=23117.5456

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.57

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Rozdzielnia główna RG	0
id=1239328835	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Rozdzielnia RUPS	0
id=408680275	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Rozdzielnia RW 1	0
id=908938197	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Rozdzielnia RW 2	0
id=68775152	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47	0
id=240488261	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28	0
id=982902155	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=3556.8

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RVS 50	0
id=219106880	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=83.2

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG28	0
id=1228718180	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=11252.8

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23ˇmm	0
id=393976022	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=312

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23ˇmm odporna na UV	0
id=1209793219	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Rura kanalizacji kablowej HDPE 40/3,7	0
id=1216086482	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Rura osłonowa KR 50 niebieska	0
id=896030335	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=400

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Rura osłonowa SRS 160 niebieska	0
id=699288514	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Rura stalowa fi 120 czarna	0
id=202542274	3
jm=m	040
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9ˇt (1)	0
id=815609347	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=51.288

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5ˇt (1)	0
id=379068596	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.534

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Schwitch 24 potów	0
id=1197494241	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.5952

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Schwitch 24 potów PoE+	0
id=1605516412	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Serwer przemysłowy	0
id=1209661193	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8333

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30ˇcm	0
id=424189959	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste Fiˇ70ˇmm	0
id=710178865	3
jm=m3	060
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Spawarka	0
id=1489638778	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=38.874

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Spirytus denaturowy	0
id=573097344	3
jm=dm3	066
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=38.15

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem TLR-157	0
id=1252071965	3
jm=kg	033
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=7.58

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10ˇm3/min (1)	0
id=1930371727	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.52

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Stacja kliencka do 40 kanałów video i audio	0
id=719448789	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.5667

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Stacja pogodowa	0
id=1156881150	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Sterownik audio	0
id=2087964460	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.1905

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Sterownik centrali SAP	0
id=369770130	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.1905

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Sterownik IR (dwukanałowy) Modbus	0
id=415521664	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.0001

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Sterownik magistrali BMS	0
id=893463401	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Sterownik pomieszczeniowy klimakonwertorów	0
id=1276625275	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=75

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczny	0
id=1971954918	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Sygnalizator alarmu akustyczno-optyczny	0
id=1518650381	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Sygnalizator optyczny ewakuacyjny	0
id=149940764	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Sygnalizator optyczny wejsciowy	0
id=1451906681	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=System depozytorów kluczy	0
id=1207754188	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=System detekcji gazu - centralka z wyjsciem motbus, detektor gazu dualny 6 szt, sygnalizator dżwiekowo-optyczny 1 szt, okablowanie.	0
id=2025190226	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=System latarń oświetlenia parkowego (latarnie niskie)	0
id=183870817	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Szafa RACK 18U 600x600	0
id=1920628634	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Szafa RACK 42U z panelem wentylacyjnym 800x1000 + listwy zasilające	0
id=458071769	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Szafka sterownicza klimakonwektorów SSK.2	0
id=971636101	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Szafka sterownicza klimakonwektorów SSK.3	0
id=611465826	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Szafka sterownicza klimakonwektorów SSK.4	0
id=1201108423	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	0
id=79422681	3
jm=kg	033
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=30.06

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza 24xRJ45 nieekranowana wyposażona, kat 6	0
id=1778709164	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.5952

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza 24xRJ45 nieekranowana; kat. 6 - wyposażona	0
id=577967522	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza nieekranowana 24xRJ45; kat. 6 - wyposażona	0
id=436035514	3
jm=kpl	090
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=23

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Tablica T1.1	0
id=1473373822	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Tablica T1.2	0
id=1042253007	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Tablica T2.1	0
id=1423459547	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Tablica T2.2	0
id=1580915354	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Tablica TA	0
id=566948639	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Tablica TO.1	0
id=1522487176	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Tablica TO.2	0
id=251520589	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Tablica TP1	0
id=1842025953	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Tablica TP2	0
id=733420860	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Tablica TS	0
id=510826545	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1.2667

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Tablica TSK	0
id=1821926252	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Tablica z wieszakami 19" 1U	0
id=1686431945	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=22.3809

[RMS ZEST 223]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 50ˇkg	0
id=346829261	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=3.66

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Uchwyt odstępowy U-25 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	0
id=1734390684	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=12944.2

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	0
id=289615177	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=7182

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	0
id=686773548	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=168

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Uchwyty dystansowe D 110/4	0
id=189877599	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6.6

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16ˇmm2	0
id=941361775	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=56

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 400ˇmm2	0
id=650237644	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Uchwyty odgromowe - na blachę	0
id=707745032	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=UPS 30 kVA; podtrzymanie 25 min; 3f/3f	0
id=924870539	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=288963766	3
jm=kg	033
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6.76

[RMS ZEST 242]
ty=S
na=Wiertnica elektryczna (1)	0
id=1068014048	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Wskaźnik zadziałania	0
id=1531459200	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=78.2

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Wspornik drutu odgromowego - dachowy; klejony z podstawą	0
id=795753615	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=150

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Wspornik korytka kablowego	0
id=39040107	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=840

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Wsporniki korytka kablowego	0
id=213683724	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1536

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=977286117	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=14.88

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Wyłącznik 1-biegunowy	0
id=101558892	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=85

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Wyłącznik hermetyczny 1-biegunowy	0
id=1003486150	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Wyłącznik instalacyjny świecznikowy	0
id=1936839813	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=8.4082

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Wyłącznik schodowy	0
id=982124047	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=4.204

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Wzmacniacz akustyczny	0
id=1104399512	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Zaprawa ogniochronna op. 30 kg	0
id=532325723	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2.8

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zasilacz buforowy 12 V, DC/4A	0
id=636236928	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Zasilacz do serwera	0
id=1353013657	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=0.8333

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Zasilacz systemu przyzywowego	0
id=1251462303	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Zestaw rur butli i osprzetu	0
id=496960546	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Złącze kontrolne	0
id=807668494	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL23	0
id=63269309	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=143.5

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28	0
id=949494528	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=2017.2

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47	0
id=109620651	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=24.6

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa	0
id=527894143	3
jm=szt	020
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=6.4

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1)	0
id=802437828	3
jm=m-g	148
ce=0	1533208612
cw=0	PLN
il=20.514

[RMS ZEST 55]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	1
na=Materiały inne (Robocizna)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie + oświetlenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 46]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
na=Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=38.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	80*0,8*0,6						

[RMS 240]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=0
wb=0
il=140.16

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[RMS 240]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=53.76

[RMS 204]
nz=0.047619	0	0,0476190476190476
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 128]
nz=0.952381	0	0,952380952380952
np=1
wa=0
wb=0
il=400

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 209]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	5 0707-0401	5	0707-04	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 4XKXs 240
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 240]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=14.16

[RMS 67]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 191]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 271]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 113]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3334

[RMS 8]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.192

[RMS 93]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 176]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 209]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	5 0707-0101	5	0707-01	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKYżo 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[RMS 240]
nz=0.0461	0	0,0461
np=1
wa=0
wb=0
il=27.66

[RMS 91]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=624

[RMS 191]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 271]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 113]
nz=0.053333	0	0,0533333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9998

[RMS 8]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=8.94

[RMS 93]
nz=0.0053	0	0,0053
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 176]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 209]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6ˇm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[RMS 240]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=15.036

[RMS 111]
nz=0.076	0	0,076
np=1
wa=0
wb=0
il=63.84

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=0
wb=0
il=9.576

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	5 1007-02	5	1007-02		1
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=8
pd=						0
na=Montaz specjalizowanego oświetlenia balustrad przy schodach wejscia głownego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=45	0	45
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	5 0726-04	5	0726-04		1
na=Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy 240ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 240]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	5 0726-05	5	0726-05		1
na=Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy 2,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=28
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 240]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=53.76

[RMS 11]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=28
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 240]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=45.36

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 0702-03	5	0702-03		1
na=Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=38.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=1

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	38,4						

[RMS 240]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=57.6

[POZYCJA]
id=14
pd=						0
na=Uruchomienie zasilania elektrycznego obiektu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 56]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=152
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	5 1207-13	5	1207-13		1
na=Wykucie bruzd dla rur o średnicy RKLG23
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RMS 240]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 1209-0501	5	1209-05	01	1
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fiˇ25ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=160
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 240]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=63.04

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 1209-0505	5	1209-05	05	1
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fiˇ100ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=30
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 240]
nz=0.725	0	0,725
np=1
wa=0
wb=0
il=21.75

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	5 1209-1105	5	1209-11	05	1
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30ˇcm, Fiˇ100ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=18
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 240]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=0
wb=0
il=34.38

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 0103-0203	5	0103-02	03	1
na=Rury winidurowe układane na dachu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 240]
nz=0.365	0	0,365
np=1
wa=0
wb=0
il=18.25

[RMS 207]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 200]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5

[RMS 270]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 165]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 0103-0603	5	0103-06	03	1
na=Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RMS 240]
nz=0.318	0	0,318
np=1
wa=0
wb=0
il=95.4

[RMS 233]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=312

[RMS 200]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=123

[RMS 270]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=630

[RMS 165]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=630

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 0103-0604	5	0103-06	04	1
na=Rury winidurowe układane na ruszcie stropu i w bruzdach ścian Fiˇ28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[RMS 240]
nz=0.318	0	0,318
np=1
wa=0
wb=0
il=477

[RMS 100]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1560

[RMS 1]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=615

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		1
na=Montaż konstrukcji wsporczych pod drabinki i korytka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=840
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=840	1	840						

[RMS 240]
nz=0.368	0	0,368
np=1
wa=0
wb=0
il=309.12

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=840

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	5 1105-01	5	1105-01		1
na=Montaz korytek kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 240]
nz=0.141	0	0,141
np=1
wa=0
wb=0
il=12.69

[RMS 25]
nz=1.666667	0	1,66666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 112]
nz=0.788889	0	0,788888888888889
np=1
wa=0
wb=0
il=71

[RMS 192]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 1105-03	5	1105-03		1
na=Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 600ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 240]
nz=0.205	0	0,205
np=1
wa=0
wb=0
il=6.15

[RMS 262]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 1105-10	5	1105-10		1
na=Wykonanie łuków na korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=75
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 240]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Montaż magistrrali połaczeń wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1210	1	980+230						

[RMS 240]
nz=0.344	0	0,344
np=1
wa=0
wb=0
il=416.24

[RMS 53]
nz=0.247934	0	0,247933884297521
np=1
wa=0
wb=0
il=300.0001

[RMS 134]
nz=0.024793	0	0,0247933884297521
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9995

[RMS 115]
nz=0.008264	0	0,00826446280991736
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9994

[RMS 86]
nz=0.024793	0	0,0247933884297521
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9995

[RMS 157]
nz=0.165289	0	0,165289256198347
np=1
wa=0
wb=0
il=199.9997

[RMS 236]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=7.26

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 119]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=35.574

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	9-12 0401-04	9-12	0401-04		1
na=Izolacje ognioochronne przejść przez przegrody pożarowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=45
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 129]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=53.1

[RMS 35]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 255]
nz=0.555556	0	0,555555555555556
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 227]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 249]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1250
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1250	1	345+105+800						

[RMS 240]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=114.25

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=345
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=345	1	345						

[RMS 240]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=28.98

[RMS 97]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=351.9

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	5 0302-02	5	0302-02		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, podwójne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=105
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 240]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=10.605

[RMS 97]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
na=Montaz odgałeżników instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=800
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[RMS 240]
nz=0.431	0	0,431
np=1
wa=0
wb=0
il=344.8

[RMS 143]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=816

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
na=Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=760
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	760						

[RMS 240]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=155.04

[RMS 83]
nz=0.078947	0	0,0789473684210526
np=1
wa=0
wb=0
il=59.9997

[RMS 258]
nz=0.105263	0	0,105263157894737
np=1
wa=0
wb=0
il=79.9999

[RMS 154]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=380

[RMS 62]
nz=0.013158	0	0,0131578947368421
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0001

[RMS 194]
nz=0.197368	0	0,197368421052632
np=1
wa=0
wb=0
il=149.9997

[RMS 81]
nz=0.105263	0	0,105263157894737
np=1
wa=0
wb=0
il=79.9999

[RMS 91]
nz=0.052632	0	0,0526315789473684
np=1
wa=0
wb=0
il=40.0003

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=5.092

[RMS 93]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=3.344

[RMS 176]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=3.344

[RMS 209]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=3.344

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	5 0206-02	5	0206-02		1
na=Okablowanie przewodami o łacznym przekroju 7,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=17720
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=17720	1	40+6300+900+50+3500+400+150+4500+180+1500+200						

[RMS 240]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=7265.2

[RMS 24]
nz=0.005643	0	0,00564334085778781
np=1
wa=0
wb=0
il=99.994

[RMS 26]
nz=0.35553	0	0,355530474040632
np=1
wa=0
wb=0
il=6299.9916

[RMS 34]
nz=0.053612	0	0,0536117381489842
np=1
wa=0
wb=0
il=950.0046

[RMS 82]
nz=0.197517	0	0,197516930022573
np=1
wa=0
wb=0
il=3500.0012

[RMS 230]
nz=0.031038	0	0,031038374717833
np=1
wa=0
wb=0
il=549.9934

[RMS 217]
nz=0.264108	0	0,26410835214447
np=1
wa=0
wb=0
il=4679.9938

[RMS 36]
nz=0.08465	0	0,0846501128668172
np=1
wa=0
wb=0
il=1499.998

[RMS 75]
nz=0.006772	0	0,00677200902934537
np=1
wa=0
wb=0
il=119.9998

[RMS 74]
nz=0.003405	0	0,00340522133938706
np=1
wa=0
wb=0
il=60.3366

[RMS 137]
nz=0.011287	0	0,0112866817155756
np=1
wa=0
wb=0
il=200.0056

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	5 0726-06	5	0726-06		1
na=Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=78
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[RMS 240]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=241.8

[RMS 11]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=468

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	9-12 0401-02	9-12	0401-02		1
na=Izolacje ognioochronne przebić i przepustów przez przegrody pożarowe klasa F2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 129]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1

[RMS 89]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 249]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	5-14 0101-06	5-14	0101-06		1
na=Montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 120]
nz=13.04	0	13,04
np=1
wa=0
wb=0
il=236.6108

[RMS 70]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 80]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 231]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 259]
nz=0.052632	0	0,0526315789473684
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 244]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 58]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 141]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 77]
nz=0.105263	0	0,105263157894737
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 47]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 106]
nz=0.052632	0	0,0526315789473684
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 226]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 27]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 238]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 162]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 214]
nz=0.105263	0	0,105263157894737
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 96]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 136]
nz=0.066667	0	0,0666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2667

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=10.83

[RMS 209]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=10.83

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	5-04 0203-01	5-04	0203-01		1
na=Dostawa montaż i uruchomienie UPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 237]
nz=10.61	0	10,61
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1326

[RMS 228]
nz=5.85	0	5,85
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5868

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	5 0509-0301	5	0509-03	01	1
na=Montaż opraw oświetlkeniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1315
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1315	1	273+16+15+1+82+29+58+6+5+3+13+60+206+7+4+1+3+10+54+17+9+18+9+45+18+28+52+16+3+1+1+4+2+1+153+2+11+79						

[RMS 240]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1262.4

[RMS 99]
nz=0.00076	0	0,000760456273764259
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9994

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	5 0308-13	5	0308-13		1
na=Montaż gniazda siły z wyłacznikiem; gniazdo 3x63 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.542	0	0,542
np=1
wa=0
wb=0
il=0.542

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	5 0308-08	5	0308-08		1
na=Montaż gniazda siły z wyłacznikiem; gniazdo 3x32 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.307	0	0,307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.307

[RMS 199]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5ˇmm2 końcowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=60
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 240]
nz=0.179	0	0,179
np=1
wa=0
wb=0
il=10.74

[RMS 61]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=61.2

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5ˇmm2 przelotowe podwójne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=260
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[RMS 240]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=88.66

[RMS 203]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=270.4

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5ˇmm2 bryzgoszczelne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 240]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=5.26

[RMS 196]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe 10A 2,5ˇmm2 podwójne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 240]
nz=0.179	0	0,179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.358

[RMS 234]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe 10A 2,5ˇmm2 pojedyncze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 240]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[RMS 225]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	5 0308-12	5	0308-12		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe specjalne MOSAIC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=340
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340						

[RMS 240]
nz=0.485	0	0,485
np=1
wa=0
wb=0
il=164.9

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=340

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	5 0308-11	5	0308-11		1
na=Czujnik ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 240]
nz=0.443	0	0,443
np=1
wa=0
wb=0
il=22.15

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	5 1006-02	5	1006-02		1
na=Montaż regulatora wydajnosci wentylatora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=4.83	0	4,83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	7-08 0301-02	7-08	0301-02		1
na=Montaż pomieszczeniowego sterownika klimatyzacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=75
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 84]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=479.25

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[RMS 44]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=300

[RMS 55]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	5 0306-06	5	0306-06		1
na=Łącznik nt, na przygotowanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=103
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=103	1	85+6+8+4						

[RMS 240]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=28.119

[RMS 107]
nz=0.825243	0	0,825242718446602
np=1
wa=0
wb=0
il=85

[RMS 213]
nz=0.320388	0	0,320388349514563
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 135]
nz=0.081633	0	0,0816326530612245
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4082

[RMS 16]
nz=0.040816	0	0,0408163265306122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.204

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	5 0304-02	5	0304-02		1
na=Montaz odgałezników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=400
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[RMS 240]
nz=0.401	0	0,401
np=1
wa=0
wb=0
il=160.4

[RMS 268]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=408

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	5-06 1610-05	5-06	1610-05		1
na=Montaż przycisku pożarowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=2.53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8323

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	5 0715-05	5	0715-05		1
na=Układanie kabli grzewczych w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 240]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 148]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 166]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 93]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 176]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 209]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[ELEMENT 2]
na=System nonitorowania stężenia gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=54
pd=						0
na=Montaz systemu detekcji atmosfery w garażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=102	0	102
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Ochrona odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	5 0605-03	5	0605-03		1
na=Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6ˇm, grunt kategorii IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[RMS 240]
nz=1.46	0	1,46
np=1
wa=0
wb=0
il=730

[RMS 222]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=520

[RMS 15]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 87]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	5 0601-0102	5	0601-01	02	1
na=Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 240]
nz=0.312	0	0,312
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 38]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 150]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 9]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 55]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 119]
nz=0.033	0	0,033
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	5 0615-03	5	0615-03		1
na=Montaz masztów ochrony odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 240]
nz=2.09	0	2,09
np=1
wa=0
wb=0
il=8.36

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Uruchomienia i pomiary odbiorowe
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=208
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	208						

[RMS 240]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=270.4

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=49
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[RMS 240]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=86.24

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=37
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[RMS 240]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=66.6

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=207
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=207	1	207						

[RMS 240]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=86.94

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=48
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 240]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=27.84

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 240]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=620
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 240]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=173.6

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNP	1813 1301-03	1813	1301-03		1
na=Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 240]
nz=18.4	0	18,4
np=1
wa=0
wb=0
il=349.6

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=1.6
wn=	

[ELEMENT 3]
na=System sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
id=157
nu=1.6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	5-06 1601-19	5-06	1601-19		1
na=Montaz centrali pożarowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=35.2	0	35,2
np=1
wa=0
wb=0
il=33.616

[RMS 116]
nz=13.2	0	13,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.606

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 252]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 215]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 133]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=243
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	243						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=241.3476

[RMS 219]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=255.2715

[RMS 71]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=267.3

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=486

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
na=Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=242
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=242	1	242						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=374.3982

[RMS 60]
nz=0.995902	0	0,995901639344262
np=1
wa=0
wb=0
il=241.0083

[RMS 69]
nz=0.005319	0	0,00531914893617021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2872

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
na=Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, wskażnik wnętrzowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=76
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=10.887

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=76

[RMS 270]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=159.6

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	5-06 1612-07	5-06	1612-07		1
na=Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=29
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=29.0798

[RMS 169]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=30.16

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	5-06 1601-11	5-06	1601-11		1
na=Montaż elementów kontrolno-sterujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=145
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=33	0	33
np=1
wa=0
wb=0
il=4569.675

[RMS 116]
nz=16.5	0	16,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2284.8375

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=145

[RMS 215]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=39.15

[RMS 133]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=36.25

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=580

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	5-06 1602-03	5-06	1602-03		1
na=Montaż dzwiekowego alarmu o pożarze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=40.9695

[RMS 251]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 215]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 236]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	5-06 1601-07	5-06	1601-07		1
na=Montaż centralki oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=23.2	0	23,2
np=1
wa=0
wb=0
il=44.312

[RMS 116]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=21.01

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 215]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 133]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	5-06 1609-05	5-06	1609-05		1
na=Montaz przycisku oddymiania i przewietrzania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=2.37	0	2,37
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5801

[RMS 52]
nz=0.666667	0	0,666666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 179]
nz=0.333333	0	0,333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		1
na=Montaż zespołu czujników deszczu i wiatru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=6.05	0	6,05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5555

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 215]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 236]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10350	1	2800+150+4500+950+750+1200						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=420.21

[RMS 181]
nz=0.434783	0	0,434782608695652
np=1
wa=0
wb=0
il=4500.004

[RMS 211]
nz=0.115942	0	0,115942028985507
np=1
wa=0
wb=0
il=1199.9997

[RMS 260]
nz=0.011594	0	0,0115942028985507
np=1
wa=0
wb=0
il=119.9979

[RMS 212]
nz=0.002899	0	0,00289855072463768
np=1
wa=0
wb=0
il=30.0047

[RMS 156]
nz=0.072464	0	0,072463768115942
np=1
wa=0
wb=0
il=750.0024

[RMS 241]
nz=0.091787	0	0,0917874396135266
np=1
wa=0
wb=0
il=949.9954

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=						0
na=Montaż zestawu hydrauliki dla systemu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=220	0	220
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	5-06 1604-03	5-06	1604-03		1
na=Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant C, (alarm 2-stopniowy z współzależnością 2-liniową)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 116]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0479

[RMS 23]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=83
pd=						0
na=Uruchomienie- sprawdzenie czujek poprzez zadymienie, sprawdzenie oprogramowania i adresacji, wyposażenie centralki w dokumentację powykonawczą, pomiar prądu w pętlach dozorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=240	0	240
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[ELEMENT 3]
na=System gaszenia gazem - serwerownia
wa=0
kn=0	0	0
id=158
nu=1.6.2
wn=	

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	5-06 1601-19	5-06	1601-19		1
na=Montaz centrali automatycznego gaszenia gazem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=35.2	0	35,2
np=1
wa=0
wb=0
il=33.616

[RMS 116]
nz=13.2	0	13,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.606

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 252]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 215]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 133]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9592

[RMS 219]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.303

[RMS 71]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
na=Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2826

[RMS 60]
nz=0.995902	0	0,995901639344262
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9754

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
na=Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, wskażnik wnętrzowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2865

[RMS 131]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 270]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	5-06 1612-07	5-06	1612-07		1
na=Instalowanie - przycisków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0055

[RMS 33]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 98]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	5-06 1601-11	5-06	1601-11		1
na=Montaż elementów systemu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=33	0	33
np=1
wa=0
wb=0
il=94.545

[RMS 116]
nz=16.5	0	16,5
np=1
wa=0
wb=0
il=47.2725

[RMS 117]
nz=0.333333	0	0,333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 22]
nz=0.333333	0	0,333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 14]
nz=0.333333	0	0,333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 215]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 133]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	5 0103-04	5	0103-04		1
na=Rury instalacyjne na uchwytach fi 50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 240]
nz=0.397	0	0,397
np=1
wa=0
wb=0
il=31.76

[RMS 64]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 44]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 41]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	5 0103-0604	5	0103-06	04	1
na=Rury instalacyjne na uchwytach fi 28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2600	1	2600						

[RMS 240]
nz=0.318	0	0,318
np=1
wa=0
wb=0
il=826.8

[RMS 146]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2704

[RMS 1]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1066

[RMS 44]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5460

[RMS 76]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5460

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=11990
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11990	1	30+100+650+1900+120+8600+80+30+480						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=486.794

[RMS 48]
nz=0.002502	0	0,00250208507089241
np=1
wa=0
wb=0
il=29.999

[RMS 257]
nz=0.00834	0	0,00834028356964137
np=1
wa=0
wb=0
il=99.9966

[RMS 208]
nz=0.054212	0	0,0542118432026689
np=1
wa=0
wb=0
il=650.0019

[RMS 6]
nz=0.158465	0	0,158465387823186
np=1
wa=0
wb=0
il=1899.9953

[RMS 260]
nz=0.010008	0	0,0100083402835696
np=1
wa=0
wb=0
il=119.9959

[RMS 54]
nz=0.717264	0	0,717264386989158
np=1
wa=0
wb=0
il=8599.9954

[RMS 21]
nz=0.006672	0	0,00667222685571309
np=1
wa=0
wb=0
il=79.9973

[RMS 57]
nz=0.002502	0	0,00250208507089241
np=1
wa=0
wb=0
il=29.999

[RMS 88]
nz=0.040033	0	0,0400333611342786
np=1
wa=0
wb=0
il=479.9957

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	5-06 1604-03	5-06	1604-03		1
na=Programowanie linii dozorowych centralkach (alarm 2-stopniowy z współzależnością 2-liniową)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 116]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3493

[RMS 23]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=94
pd=						0
na=Uruchomienie- sprawdzenie czujek poprzez zadymienie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[ELEMENT 3]
na=System włamania i kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=159
nu=1.6.3
wn=	

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNR	5-06 1601-19	5-06	1601-19		1
na=Montaż centralki włamania i kontroli dostepu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=35.2	0	35,2
np=1
wa=0
wb=0
il=33.616

[RMS 116]
nz=13.2	0	13,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.606

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 215]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 133]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		1
na=Montaż ekspandera systemu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=39
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	6+6+27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=6.05	0	6,05
np=1
wa=0
wb=0
il=225.3323

[RMS 206]
nz=0.153846	0	0,153846153846154
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2]
nz=0.153846	0	0,153846153846154
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 17]
nz=0.692308	0	0,692307692307692
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 180]
nz=0.333333	0	0,333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 215]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 236]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNR	5-06 1602-01	5-06	1602-01		1
na=Montaż modułu komunikacyjnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=6.05	0	6,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7778

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 215]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 236]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNR	5-06 1703-04	5-06	1703-04		1
na=Montaż radiolinii w systemie napadu - łaczność pilota napadu z centralką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5785

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNR	5-06 1602-02	5-06	1602-02		1
na=Montaż czytników kart zbliżeniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=53
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.73	0	1,73
np=1
wa=0
wb=0
il=87.564

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=53

[RMS 189]
nz=4.166667	0	4,16666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=220.8334

[RMS 270]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=212

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNR	5-06 1611-05	5-06	1611-05		1
na=Montaż czujek PIR + MW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=56
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=71.6632

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNR	5-06 1602-08	5-06	1602-08		1
na=Zainstalowanie urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, bariera ochronna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=67
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	42+25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=46.0692

[RMS 110]
nz=0.641791	0	0,641791044776119
np=1
wa=0
wb=0
il=43

[RMS 65]
nz=0.373134	0	0,373134328358209
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		1
na=Montaż zasilacza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=5.5	0	5,5
np=1
wa=0
wb=0
il=141.8175

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 215]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 270]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	5 0103-0604	5	0103-06	04	1
na=Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fiˇ28
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=820
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=820	1	820						

[RMS 240]
nz=0.318	0	0,318
np=1
wa=0
wb=0
il=260.76

[RMS 146]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=852.8

[RMS 1]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=336.2

[RMS 44]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1722

[RMS 76]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1722

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5530
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5530	1	1400+2500+1250+380						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=224.518

[RMS 187]
nz=0.253165	0	0,253164556962025
np=1
wa=0
wb=0
il=1400.0025

[RMS 51]
nz=0.45208	0	0,452079566003617
np=1
wa=0
wb=0
il=2500.0024

[RMS 105]
nz=0.22604	0	0,226039783001808
np=1
wa=0
wb=0
il=1250.0012

[RMS 156]
nz=0.068716	0	0,0687160940325497
np=1
wa=0
wb=0
il=379.9995

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=						0
na=Uruchomienie - oprogramowanie - sprawdzenie poprawnosci działania systemu poprzez wzbudzenie z róznych punktów, sporawdzenie skuteczności przejść i ich blokowanie, sprawdzenie popradności rejestracji zdarzeń, sprawdzenie alarmów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=280	0	280
np=1
wa=0
wb=0
il=280

[ELEMENT 3]
na=Sieć teleinformatyczna
wa=0
kn=0	0	0
id=160
nu=1.6.4
wn=	

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNNR	5 0107-03	5	0107-03		1
na=Rury winidurowe układane w bruzdach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=7900	1	7900						

[RMS 240]
nz=0.455	0	0,455
np=1
wa=0
wb=0
il=3594.5

[RMS 100]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8216

[RMS 270]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=10349

[RMS 165]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=10349

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	5 1209-0502	5	1209-05	02	1
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=40
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 240]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Dostawa i montaż szafy rack 42 U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 240]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	5-14 0515-05	5-14	0515-05		1
na=Montaż wyposażenia szaf rack
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=41
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	23+18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 120]
nz=1.27	0	1,27
np=1
wa=0
wb=0
il=49.7268

[RMS 272]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7409

[RMS 193]
nz=0.560976	0	0,560975609756098
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 216]
nz=0.439024	0	0,439024390243902
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 118]
nz=17.292683	0	17,2926829268293
np=1
wa=0
wb=0
il=709

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	5-06 0705-04	5-06	0705-04		1
na=Montaż i podłaczenia gniazd RJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=177
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	177						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=1.37	0	1,37
np=1
wa=0
wb=0
il=231.5779

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=177

[RMS 55]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	5 0311-03	5	0311-03		1
na=Montaż puszek podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 240]
nz=0.506	0	0,506
np=1
wa=0
wb=0
il=14.168

[RMS 66]
nz=0.071429	0	0,0714285714285714
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 178]
nz=0.928571	0	0,928571428571429
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=27000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=27000	1	27000						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=1096.2

[RMS 104]
nz=0.00204	0	0,00204
np=1
wa=0
wb=0
il=55.08

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=113
pd=						0
na=Pomiary i sprawdzenia powykonawcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=380	0	380
np=1
wa=0
wb=0
il=380

[ELEMENT 3]
na=System Telewizji Dozorowej
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=1.6.5
wn=	

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNNR	5 0107-03	5	0107-03		1
na=Rury winidurowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						

[RMS 240]
nz=0.455	0	0,455
np=1
wa=0
wb=0
il=236.6

[RMS 100]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=540.8

[RMS 270]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=681.2

[RMS 165]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=681.2

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNNR	5 1209-0502	5	1209-05	02	1
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 240]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=0
wb=0
il=5.676

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNR	5-06 1708-01	5-06	1708-01		1
na=Montaż kamer na systemie dozorowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=46
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	16+15+15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=7.44	0	7,44
np=1
wa=0
wb=0
il=326.8392

[RMS 219]
nz=17.67	0	17,67
np=1
wa=0
wb=0
il=776.2431

[RMS 116]
nz=30.73	0	30,73
np=1
wa=0
wb=0
il=1349.9689

[RMS 142]
nz=0.347826	0	0,347826086956522
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 256]
nz=0.369565	0	0,369565217391304
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 7]
nz=0.326087	0	0,326086956521739
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 270]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=276

[RMS 23]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.98

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR	5-06 0103-03	5-06	0103-03		1
na=Dostawa i montaż urzadzeń systemowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	1+1+8+2+1+2+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=3.86	0	3,86
np=1
wa=0
wb=0
il=62.6671

[RMS 219]
nz=18.67	0	18,67
np=1
wa=0
wb=0
il=303.1075

[RMS 171]
nz=0.117647	0	0,117647058823529
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 216]
nz=0.117647	0	0,117647058823529
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 151]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5667

[RMS 232]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5667

[RMS 173]
nz=0.470588	0	0,470588235294118
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 123]
nz=0.117647	0	0,117647058823529
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 31]
nz=0.068966	0	0,0689655172413793
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1724

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2700	1	2700						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=109.62

[RMS 104]
nz=0.002105	0	0,00210526315789474
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6835

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=119
pd=						0
na=Uruchomienie - ustawienia kamer i wyostrzenie obrazu, oprogramowanie systemu, wykonanie pomniarów torów sygnałowych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=340	0	340
np=1
wa=0
wb=0
il=340

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja AV sal: sala konferencyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=162
nu=1.6.6
wn=	

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Dostawa i montaż szafy rack 18 U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	5-14 0515-05	5-14	0515-05		1
na=Montaż wyposażenia szaf rack
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 120]
nz=1.27	0	1,27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8514

[RMS 272]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 266]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 159]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 63]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 90]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	5-06 0804-06	5-06	0804-06		1
na=Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na suficie, moc głośnika 10ˇW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=0
wb=0
il=30.942

[RMS 219]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6468

[RMS 116]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0628

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNNR	5 0311-03	5	0311-03		1
na=Montaż puszek podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 240]
nz=0.506	0	0,506
np=1
wa=0
wb=0
il=1.012

[RMS 66]
nz=0.038835	0	0,0388349514563107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0777

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	5-06 0705-03	5-06	0705-03		1
na=Dostawa i montaż gnaizd specjalizowanych z podłaczeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.98	0	0,98
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4872

[RMS 127]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 37]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Montaż okablowania dla systemu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=745
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=745	1	35+250+150+250+60						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=30.247

[RMS 247]
nz=0.04698	0	0,0469798657718121
np=1
wa=0
wb=0
il=35.0001

[RMS 248]
nz=0.33557	0	0,335570469798658
np=1
wa=0
wb=0
il=249.9996

[RMS 175]
nz=0.001342	0	0,00134228187919463
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9998

[RMS 39]
nz=0.33557	0	0,335570469798658
np=1
wa=0
wb=0
il=249.9996

[RMS 174]
nz=0.080537	0	0,0805369127516778
np=1
wa=0
wb=0
il=60.0001

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=126
pd=						0
na=Uruchomienie - sprawdzenie poprawności nagłośnienia, sterowania projektowem, sporządzenie dokumentacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=410	0	410
np=1
wa=0
wb=0
il=410

[ELEMENT 3]
na=System BMS
wa=0
kn=0	0	0
id=163
nu=1.6.7
wn=	

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR	5-06 0402-03	5-06	0402-03		1
na=Instalowanie urządzeń aktuywnych systemu BMS w szafie rack
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1863

[RMS 184]
nz=0.02381	0	0,0238095238095238
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5953

[RMS 216]
nz=0.095238	0	0,0952380952380952
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3809

[RMS 10]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8333

[RMS 160]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8333

[RMS 267]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8333

[RMS 13]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8333

[RMS 45]
nz=0.033333	0	0,0333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8333

[RMS 152]
nz=0.047619	0	0,0476190476190476
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1905

[RMS 42]
nz=0.047619	0	0,0476190476190476
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1905

[RMS 138]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 243]
nz=0.095238	0	0,0952380952380952
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3809

[RMS 246]
nz=0.02381	0	0,0238095238095238
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5953

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	5-05 1006-02	5-05	1006-02		1
na=Dostawa i montaż na obiekcie elementów sterowania systemu BMS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=108
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=0.2871	0	0,2871
np=1
wa=0
wb=0
il=29.6115

[RMS 219]
nz=4.1234	0	4,1234
np=1
wa=0
wb=0
il=425.2875

[RMS 102]
nz=0.009259	0	0,00925925925925926
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 132]
nz=0.018519	0	0,0185185185185185
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0001

[RMS 218]
nz=0.018519	0	0,0185185185185185
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0001

[RMS 144]
nz=0.092593	0	0,0925925925925926
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 273]
nz=0.009259	0	0,00925925925925926
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 59]
nz=0.037037	0	0,037037037037037
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNR	5-05 0101-02	5-05	0101-02		1
na=Montaż elementów operatorskich systemu BMS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 253]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9387

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=130
pd=						0
na=Licencje i programy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 240]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=315

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNNR	5 0107-03	5	0107-03		1
na=Rury winidurowe układane w bruzdach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 240]
nz=0.455	0	0,455
np=1
wa=0
wb=0
il=409.5

[RMS 100]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 270]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1179

[RMS 165]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1179

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	5 1209-0502	5	1209-05	02	1
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 240]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3600	1	1800+300+1500						

[RMS 240]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=146.16

[RMS 20]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1800

[RMS 72]
nz=0.083333	0	0,0833333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=299.9988

[RMS 104]
nz=0.000833	0	0,000833333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9988

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=135
pd=						0
na=Uruchomienie systemu i oprogramowanie; regulacja elementów peryferyjnych i ich komunikacja z systemem, dokumentacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=4000	0	4000
np=1
wa=0
wb=0
il=4000

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=System przywoławczy z toalety dla niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=164
nu=1.6.8
wn=	

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe przekrój do 7,5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	40+30+50						

[RMS 240]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=4.224

[RMS 121]
nz=0.333333	0	0,333333333333333
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 158]
nz=0.416667	0	0,416666666666667
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 263]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod puszki instalacyjne, w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 240]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3656

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Montaż puszek instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 240]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 18]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej, tablica przyzywowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 185]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 44]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej, aparat odbiorczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 261]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 44]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=141
pd=						0
na=Uruchomienie systemu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=4.5	0	4,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=System depozytorów kluczy
wa=0
kn=0	0	0
id=165
nu=1.6.9
wn=	

[POZYCJA]
id=142
pd=						0
na=Dostawa, montaż i uruchomienie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 129]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=Elementy nośne i wsporcze dla okablowania
wa=0
kn=0	0	0
id=166
nu=1.6.10
wn=	

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane dla koryt kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1536
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1536	1	1920*0,8						

[RMS 240]
nz=0.368	0	0,368
np=1
wa=0
wb=0
il=565.248

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1536

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNNR	5 1105-02	5	1105-02		1
na=Montaż koryt kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1970
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1970	1	320+320+630+650+50						

[RMS 240]
nz=0.173	0	0,173
np=1
wa=0
wb=0
il=340.81

[RMS 29]
nz=0.055838	0	0,0558375634517767
np=1
wa=0
wb=0
il=110.0009

[RMS 25]
nz=0.055838	0	0,0558375634517767
np=1
wa=0
wb=0
il=110.0009

[RMS 112]
nz=0.111675	0	0,111675126903553
np=1
wa=0
wb=0
il=219.9998

[RMS 192]
nz=0.111675	0	0,111675126903553
np=1
wa=0
wb=0
il=219.9998

[RMS 30]
nz=0.009375	0	0,009375
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4688

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 240]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNNR	5 0101-04	5	0101-04		1
na=Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 240]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 73]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 183]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Wybudowanie kanalizacji dla przyłącza telekomunikacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=167
nu=1.6.11
wn=	

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	5-01 0107-02	5-01	0107-02		1
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 92]
nz=2.0782	0	2,0782
np=1
wa=0
wb=0
il=41.564

[RMS 201]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.612

[RMS 49]
nz=0.1285	0	0,1285
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 50]
nz=0.0168	0	0,0168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 229]
nz=2.04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 94]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 126]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0539	0	0,0539
np=1
wa=0
wb=0
il=1.078

[RMS 188]
nz=0.0267	0	0,0267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.534

[RMS 223]
nz=0.183	0	0,183
np=1
wa=0
wb=0
il=3.66

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNNRW	9 1104-04	9	1104-04		1
na=Wiercenie otworów w elementach z żelbetu o grubości do 40ˇcm, do Fiˇ110ˇmm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 240]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 242]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR	5-01 0119-02	5-01	0119-02		1
na=Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: cegła, 2 otwory wprowadzone do budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 92]
nz=5.35	0	5,35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.35

[RMS 170]
nz=0.0024	0	0,0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 210]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 202]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 239]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 205]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 55]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 149]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[SUMA KONTROLNA]
79aa2e47e18d9cd56518562711e45be1