[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
nan=Przyłącz wodno kanalizacyjny ( sanitarno - deszczowy )
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=Przyłącz wodno kanalizacyjny ( sanitarno - deszczowy )	PRZEDMIAR
nfn=Podczaszy Pracownia Projektowa 30-003 Kraków ul.Lubelska 24/7
nb=Budowa budynku biurowego dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy
ab=Bydgoszcz ul. Grudziądzka dz. nr 67/21, obręb nr 0096 , gm. Bydgoszcz woj. Kujawsko - Pomorskie.
ni=Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 02-675 Warszawa ul.Wołoska 7
dt=2018-02-13	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	0
id=1267379332	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.7569

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)	0
id=422097115	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=2.3562

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=808332833	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=3.6598

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	0
id=194683286	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=4.74

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)	0
id=1088970023	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=2.28

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Cement portlandzki "25" z dodatkami	0
id=1008866292	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.082

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t (1)	0
id=464926637	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0975

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm	0
id=1663600757	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	0
id=960166412	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0053

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	0
id=707238321	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0862

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Deski pomalowane farbą białą i czerwoną	0
id=2123856326	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=2.9

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple	0
id=1018453828	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.6359

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Dźwignik hydr.przenośny 20-30t	0
id=1737609691	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=169.28

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Folia aluminiowa	0
id=508595792	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2.88

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Kineta studzienki z PE	0
id=1995856139	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	0
id=21557810	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=90.992

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 160 mm	0
id=2008876583	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi 80 mm	0
id=605387368	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm	0
id=2081037649	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza	0
id=1161379344	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)	0
id=47309604	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=48.4501

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II	0
id=1692731018	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.025

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000 mm	0
id=517228033	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1200 mm	0
id=1335017195	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80	0
id=1351025879	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 100 mm	0
id=1226809895	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80 mm	0
id=1398020036	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80x1000 mm	0
id=1986172859	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi 160 mm	0
id=656413249	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi 315 mm	0
id=1334585067	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Kształtki HDPE do zgrzewania elektrooporowego 110 mm	0
id=1612183472	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 90 mm	0
id=203449145	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1306348820	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.32

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych dn.150 mm	0
id=134127908	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne	0
id=2058158252	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Maszyna do wierceń poziomych	0
id=57331089	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=22.82

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1886

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Nadstawka betonowa ściekowa Fi 500 długości 1 m	0
id=1888794611	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 80 mm	0
id=1181589877	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Obudowa żeliwna do zasuwy	0
id=230467185	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym	0
id=318497301	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=48.48

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno	0
id=1670038942	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.4805

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=10239965	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=1570965778	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	0
id=920464937	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Podchloryn sodowy	0
id=12159852	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=-0.52

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Pokrywa bet. Fi 425 mm z PVC typu WAVIN z wlazem	0
id=978337592	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm	0
id=1147489446	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1200 mm	0
id=572633832	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Pospółka	0
id=1605329679	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=129.5126

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu	0
id=245781572	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=6.675

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi 80 mm	0
id=2132113468	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Prościarka do rur PE	0
id=1164517475	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8125

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Przejście szczelne dn.110 mm	0
id=796146952	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=2744.1093

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=7.5

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	0
id=163141930	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=38.6

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	0
id=1910373838	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=70.84

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Rura HDPE Fi 110 mm	0
id=1722824578	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN dn 425 mm	0
id=1806724974	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rura PE100 dn.90/8,2 mm	0
id=228157242	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=39.78

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Rura polimerobetonowa dn.150 mm	0
id=614352144	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
il=46.92

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160 mm	0
id=705437926	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm  klasy S (SDR34, SN8)	0
id=1886632819	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=80.58

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200 mm  klasy S (SDR34, SN8)	0
id=309841064	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=43.86

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm  klasy S (SDR34, SN8)	0
id=1601424961	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=42.84

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50)	0
id=1215959797	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rura wywiewna PP 110 mm	0
id=1756590331	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe	0
id=2099494247	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=1231363209	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0275

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0
id=815609347	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.17

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=1473676224	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=100.3411

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1)	0
id=1608533188	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=45.8425

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw	0
id=1822982054	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną	0
id=1023921569	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=3.45

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne	0
id=42384719	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=66.9

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Stożek betonowy dn.425 mm	0
id=674369482	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
id=708218265	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.389

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Śruby stalowe ocynkowane M16 z nakrętkami i podkładkami	0
id=1480584222	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=3.21

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami	0
id=698531011	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=4.71

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	0
id=263390245	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=8.08

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Taśma PVC ostrzegawcza do oznakowania trasy gazociągu w ziemi	0
id=2041919952	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
il=27.5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Trójnik żeliwny 3-kielichowy do połączeń sztywnych MMB, 150x80x150 mm	0
id=915385151	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0 MPa (woda) 90/80 mm	0
id=939447665	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi 110 mm	0
id=1093827858	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg	0
id=1943490844	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=71.6098

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Uchwyty do rur PVC 160 mm	0
id=1218513651	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2.8

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150 mm	0
id=147569301	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80 mm	0
id=2054258455	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Uszczelki	0
id=1995898738	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny typ ciężki	0
id=990251197	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Woda	0
id=1401302050	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=-8.5

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Woda przemysłowa	0
id=472576535	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=14.83

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy JSw 40 mm	0
id=1260369698	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Wpust ściekowy wycieraczka	0
id=1578589999	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	0
id=1410039950	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=73.3851

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M7 (m.50)	0
id=204359507	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.45

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, Fi 80 mm	0
id=208599733	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Zawór antyskazeniowy EA dn.80 mm	0
id=2121477418	3
jm=SZT	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Zbiornik retencyjny prefabrykowany 9,5 m3	0
id=1526701367	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE	0
id=898249204	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.72

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD	0
id=1285494768	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.2

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)	0
id=109395236	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=33.3454

[RMS ZEST 35]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	1
na=Materiały inne (Robocizna)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 , 45231300-8 Przyłącz wodociagowy
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=28	0	28
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16.95	1	(2,0*3,0*2,20)+(1,0*1,5*2,5)	komory					

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8646

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5187

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=34.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	(2,0+2,0+3,0+3,0)*2,20	komory					
wo=12.5	1	(1,0+1,0+1,5+1,5)*2,5						

[RMS 93]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2875

[RMS 69]
nz=0.00068	0	0,00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 61]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0362

[RMS 44]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 31]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	4 1206-0201	4	1206-02	01	1
na=Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20 m, rurami Dn 90 mm, grunt kategorii III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 93]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=86.8

[RMS 38]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 35]
nz=3.5	0	3,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 65]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=22.82

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16.95	1	(2,0*3,0*2,20)+(1,0*1,5*2,5)						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8646

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5187

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=16.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16.95	1	16,95						

[RMS 93]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5595

[RMS 15]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.051

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50.6	1	(37-14)*1,1*2,0						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5222

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5484

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	(37-14)*2*2,0						

[RMS 93]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=62.1

[RMS 69]
nz=0.00068	0	0,00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0626

[RMS 61]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0966

[RMS 44]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[RMS 31]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	40+40						

[RMS 32]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.664

[RMS 85]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.464

[RMS 70]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.552

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.53	1	23*0,1*1,1						

[RMS 93]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.313

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0866

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9481

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 1701-03	4	1701-03		1
na=Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=4.21	0	4,21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.21

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 1012-0105	4	1012-01	05	1
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 90 mm, PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 16]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	4 1014-04	4	1014-04		1
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 23]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.38

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	4 1105-02	4	1105-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=3.8	0	3,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 82]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 46]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 2001-08	4	2001-08		1
na=Obetonowanie punktu stałego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0,15						

[RMS 93]
nz=11.1	0	11,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.665

[RMS 90]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.153

[RMS 43]
nz=44.5	0	44,5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.675

[RMS 5]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 11]
nz=8.8	0	8,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.279

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 1009-0301	4	1009-03	01	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 93]
nz=0.324	0	0,324
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[RMS 38]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.0178	0	0,0178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.445

[RMS 20]
nz=0.0222	0	0,0222
np=1
wa=0
wb=0
il=0.555

[RMS 49]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8125

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 1010-0301	4	1010-03	01	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 93]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.44

[RMS 36]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 1011-0301	4	1011-03	01	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 93]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 63]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 61]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 31]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 104]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 26]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 10]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 47]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 23]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 14]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 35]
nz=10	0	10
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	4 1692-0402	4	1692-04	02	1
na=Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500 m dla prób szczelności, Dn 100 mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=-17
jm=10 mb	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=-17	1	-17						

[RMS 93]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.19

[RMS 18]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.7

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 52]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 104]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 14]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 35]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	4 1691-04	4	1691-04		1
na=Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500 m dla dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=-17
jm=10 mb	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=-17	1	-17						

[RMS 93]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.34

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.51

[RMS 18]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.4

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 14]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 35]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 1691-04	4	1691-04		1
na=Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500 m dla dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=-17
jm=10 mb	000
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=-17	1	-17						

[RMS 93]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.34

[RMS 52]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.51

[RMS 18]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.4

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10.12	1	23*0,4*1,1						

[RMS 93]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4184

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3464

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7804

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 98]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1886

[RMS 88]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5

[RMS 62]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0275

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	40+40						

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.536

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=37.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50.6	1	50,6						
wo=-12.65	1	-2,53-10,12						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8917

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1613

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=37.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=37.95	1	37,95						

[RMS 93]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9695

[RMS 15]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.831

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	2,53+0,12						

[RMS 22]
nz=0.143	0	0,143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3789

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	2,65						

[RMS 81]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.469

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	2,65						

[RMS 81]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4708

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	4 2017-02	4	2017-02		1
na=Przejścia szczelne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=2.47	0	2,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 1012-0105	4	1012-01	05	1
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 90 mm, PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 16]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	4 0125-01	4	0125-01		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=7.12	0	7,12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.12

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 1106-02	4	1106-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe Fi 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 82]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 46]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 1106-02	4	1106-02		1
na=Zawór antyskażeniowy dn.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	4 0140-0502	4	0140-05	02	1
na=Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=0.91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45332200-5 , 45214200-2 Przyłącz kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=100
nu=2

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=28	0	28
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=36.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36.9	1	(3,0*3,0*3,0)+(1,5*1,0*3,3)+(1,5*1,0*3,3)	komory					

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5903

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1291

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	(3,0+3,0+3,0+3,0)*3,0	komory					
wo=16.5	1	(1,5+1,0+1,5+1,0)*3,3						
wo=16.5	1	(1,5+1,0+1,5+1,0)*3,3						

[RMS 93]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=46.575

[RMS 69]
nz=0.00068	0	0,00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0469

[RMS 61]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0725

[RMS 44]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0621

[RMS 31]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 1202-02	4	1202-02		1
na=Przeciski jednostopniowe do 30 m, Dn 150 mm, grunt kategorii III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 93]
nz=21.1	0	21,1
np=1
wa=0
wb=0
il=970.6

[RMS 8]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=46.92

[RMS 35]
nz=3.5	0	3,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 91]
nz=3.68	0	3,68
np=1
wa=0
wb=0
il=169.28

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=36.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36.9	1	36,9						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5903

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1291

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=36.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36.9	1	36,9						

[RMS 93]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.749

[RMS 15]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.642

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=215.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=215.46	1	(9,0*1,2*3,15)+(48*1,2*3,15)						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=61.837

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5931

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=359.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=359.1	1	(9,0*2*3,15)+(48*2*3,15)						

[RMS 93]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=242.3925

[RMS 69]
nz=0.00068	0	0,00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2442

[RMS 61]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3771

[RMS 44]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3232

[RMS 31]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=43.092

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	60+60						

[RMS 32]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.996

[RMS 85]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 70]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.828

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10.44	1	58*1,2*0,15						

[RMS 93]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.924

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7368

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0388

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	4 1701-07	4	1701-07		1
na=Włączenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=18.4	0	18,4
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[RMS 93]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=19.665

[RMS 57]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=58.14

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4731

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	4 1410-03	4	1410-03		1
na=Podłoża betonowe, grubość 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.296
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.296	1	0,15*1,2*1,2*6						

[RMS 93]
nz=7.03	0	7,03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1109

[RMS 90]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3219

[RMS 77]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1296

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	4 1413-0101	4	1413-01	01	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 93]
nz=21.3	0	21,3
np=1
wa=0
wb=0
il=85.2

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 25]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 67]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 48]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 29]
nz=3.73	0	3,73
np=1
wa=0
wb=0
il=14.92

[RMS 87]
nz=6.84	0	6,84
np=1
wa=0
wb=0
il=27.36

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=2.35	0	2,35
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 20]
nz=3.04	0	3,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.16

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	4 1413-02	4	1413-02		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 93]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 48]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 29]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 87]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 45]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 20]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	4 1413-0301	4	1413-03	01	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=27.2	0	27,2
np=1
wa=0
wb=0
il=54.4

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 25]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 67]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 48]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 29]
nz=4.4	0	4,4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 87]
nz=8.07	0	8,07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.14

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 20]
nz=3.88	0	3,88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.76

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=2.26	0	2,26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 48]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 29]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 87]
nz=1.61	0	1,61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 45]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 20]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=31.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31.32	1	58*1,2*0,45						

[RMS 93]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=57.0024

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=38.2104

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9844

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	60+60						

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.804

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=166.404
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=215.46	1	215,46						
wo=-49.056	1	-10,44-1,296-31,32-6						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=47.7579

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=5.092

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=166.404
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=166.404	1	166,404						

[RMS 93]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9448

[RMS 15]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9527

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=49.056
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=49.056	1	10,44+1,296+31,32+6						

[RMS 22]
nz=0.143	0	0,143
np=1
wa=0
wb=0
il=7.015

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=49.056
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=49.056	1	49,056						

[RMS 81]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6829

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=49.056
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=49.056	1	49,056						

[RMS 81]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2261

[ELEMENT 1]
na=CPV 45332200-5 , 45214200-2 Przyłącz kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=3

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=28	0	28
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	(110*1,5)	komory					
wo=60	1	12*2,5*2,0						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=64.575

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=6.885

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	25*2*2,0						
wo=52	1	(11+11+2+2)*2,0						

[RMS 93]
nz=0.675	0	0,675
np=1
wa=0
wb=0
il=102.6

[RMS 69]
nz=0.00068	0	0,00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1034

[RMS 61]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1596

[RMS 44]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1368

[RMS 31]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=18.24

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	150+150						

[RMS 32]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 85]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 70]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.28	1	2,4*11,5*0,3						

[RMS 93]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0696

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1016

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5476

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	4 1410-02	4	1410-02		1
na=Podłoża betonowe, grubość 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.588
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.588	1	2,4*11,5*0,13						

[RMS 93]
nz=9.58	0	9,58
np=1
wa=0
wb=0
il=34.373

[RMS 17]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6598

[RMS 77]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0538

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3588

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	2,4*11,5*0,05						

[RMS 93]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.898

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6836

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0626

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	4 1413-0501	4	1413-05	01	1
na=Zbiornik retencyjny prefabrykowany 9,5 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 29]
nz=5.4	0	5,4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 87]
nz=9.92	0	9,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=2.84	0	2,84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 20]
nz=4.29	0	4,29
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10.44	1	58*1,2*0,15						

[RMS 93]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.924

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7368

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0388

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	4 1701-07	4	1701-07		1
na=Włączenie do kanału i zbiornika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=18.4	0	18,4
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8

[RMS 36]
nz=25	0	25
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 93]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=7.59

[RMS 57]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1826

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[RMS 93]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5

[RMS 73]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=43.86

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4472

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	4 1308-05	4	1308-05		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 93]
nz=0.682	0	0,682
np=1
wa=0
wb=0
il=28.644

[RMS 42]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=42.84

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.0249	0	0,0249
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0458

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	4 1321-05	4	1321-05		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 93]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	4 1009-0402	4	1009-04	02	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), Fi 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 93]
nz=0.211	0	0,211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.633

[RMS 60]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 75]
nz=0.0325	0	0,0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0975

[RMS 20]
nz=0.0368	0	0,0368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1104

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	4 1011-0402	4	1011-04	02	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka HDPE 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 93]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	4 1304-06	4	1304-06		1
na=Odwodnienie liniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 93]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=59.04

[RMS 12]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=48.48

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=5.184

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 93]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	4 1424-03	4	1424-03		1
na=Studzienki ściekowe - wycieraczki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=8.15	0	8,15
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 102]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 92]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	4 0214-01	4	0214-01		1
na=Piony deszczowe z PVC Fi 160 mm, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 93]
nz=0.534	0	0,534
np=1
wa=0
wb=0
il=2.136

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 24]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 50]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 100]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 35]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	4 0222-03	4	0222-03		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	4 1410-03	4	1410-03		1
na=Podłoża betonowe, grubość 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.864
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.864	1	0,15*1,2*1,2*4						

[RMS 93]
nz=7.03	0	7,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0739

[RMS 90]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8813

[RMS 77]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNNR	4 1413-0101	4	1413-01	01	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=21.3	0	21,3
np=1
wa=0
wb=0
il=42.6

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 25]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 67]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 48]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 29]
nz=3.73	0	3,73
np=1
wa=0
wb=0
il=7.46

[RMS 87]
nz=6.84	0	6,84
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=2.35	0	2,35
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 20]
nz=3.04	0	3,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNR	4 1413-02	4	1413-02		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=-6
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=-6	1	-6						

[RMS 93]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-12.18

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-6

[RMS 48]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.06

[RMS 29]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=-0
il=-4.5

[RMS 87]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=-0
il=-8.16

[RMS 45]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-10.2

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 84]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.38

[RMS 20]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2.88

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNNR	4 1413-0301	4	1413-03	01	1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 93]
nz=27.2	0	27,2
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 25]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 67]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 48]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 29]
nz=4.4	0	4,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 87]
nz=8.07	0	8,07
np=1
wa=0
wb=0
il=8.07

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 20]
nz=3.88	0	3,88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=-2
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=-2	1	-2						

[RMS 93]
nz=2.26	0	2,26
np=1
wa=0
wb=-0
il=-4.52

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2

[RMS 48]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.02

[RMS 29]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.76

[RMS 87]
nz=1.61	0	1,61
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.22

[RMS 45]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.4

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 84]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.48

[RMS 20]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.06

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	4 1417-0101	4	1417-01	01	1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 93]
nz=3.21	0	3,21
np=1
wa=0
wb=0
il=6.42

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 56]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=31.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31.32	1	58*1,2*0,45						

[RMS 93]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=57.0024

[RMS 6]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=38.2104

[RMS 35]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9844

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	150+150						

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNNR	1 0210-0302	1	0210-03	02	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=139.628
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						
wo=-85.372	1	-9,5-8,28-3,588-1,38-10,44-0,864-31,32-10-10						

[RMS 93]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=40.0732

[RMS 22]
nz=0.0306	0	0,0306
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2726

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=139.628
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=139.628	1	139,628						

[RMS 93]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3219

[RMS 15]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=25.133

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=85.372
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=85.372	1	9,5+8,28+3,588+1,38+10,44+0,864+31,32+10+10						

[RMS 22]
nz=0.143	0	0,143
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2082

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=85.372
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=85.372	1	85,372						

[RMS 81]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1108

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
na=Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=85.372
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=85.372	1	85,372						

[RMS 81]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=47.3815

[SUMA KONTROLNA]
f5 e403f45583260f36af2 fb0df296a