SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Minimalne wymagane parametry** |
|  | Typ nadwozia | Zamknięte typu kombi lub van  8+1 miejscowy |
|  | Rok produkcji: | 2013 |
|  | Ilość miejsc dla pasażerów | Kanapa dwumiejscowa po stronie pasażera z przodu |
| Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie |
| Kanapa trzymiejscowa w III rzędzie |
|  | Lakier | Metalizowany |
|  | Tapicerka | Welurowa lub inna materiałowa albo skórzana albo łączona |
|  | Norma emisji CO2 | Nie więcej niż 210 g/km |
|  | Skrzynia biegów | Manualna sześciobiegowa |
|  | Silnik | Olej napędowy |
| Pojemność minimalna 1900 cm3 |
| Moc minimalna 110 KM |
| Minimalnymaksymalny moment obrotowy 295 NM przy min. 1400 obrotów |
|  | Przebieg | Maksymalny przebieg 20 km |
|  | Rozstaw osi | Minimalnie 3000 cm |
|  | Rozmiar kół | Minimalnie 16 cali |
|  | Drzwi tylne | Drzwi tylne z tylną wycieraczką |
|  | Felgi | Felgi ze stopów lekkich |
|  | Filtr | Filtr przeciwpyłkowy |
|  | Dodatkowe ogrzewanie | Ogrzewanie tylne z możliwością sterowania nawiewem |
|  | Klimatyzacja | Przednia i tylna z możliwością sterowania manualnego |
|  | Wyposażenie | Podłokietnik dla kierowcy |
| Komputer pokładowy |
| Czujnik deszczu |
| Koło zapasowe |
| Immobiliser |
| Centralny zamek |
| Elektryczna regulacja szyb |
| Zestaw multimedialny z:  - fabrycznie nowym radiem;  - fabrycznie nowym odtwarzaczem CD z możliwością odtwarzania plików w formacie MP3  - wejściem USB lub gniazdem kart pamięci  - minimum 4 głośniki |
| Ogrzewanie tylnej szyby |
| Fotel kierowcy regulowany |
| Wycieraczka szyby tylnej |
| ABS i elektroniczna stabilizacja toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |
| Wspomaganie układu kierowniczego |
| Kierownica wielofunkcyjna z regulacją radia |
| Zestaw głośnomówiący z Bluetooth |
| Komplet dywaników gumowych |
| Komplet dywaników welurowych |
|  | Koło zapasowe | Minimalna ilość: 1 |
|  | Hak holowniczy | Minimalna ilość: 1 |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | Minimalna ilość: 1 |
|  | Atestowana gaśnica | Minimalna ilość: 1 |
|  | Gwarancja | Na samochód z wyposażeniem co najmniej 24 miesiące |
| Na powłokę lakierniczą co najmniej 36 miesięcy |
| Na perforację nadwozia co najmniej 72 miesiące |

1. Wykonawca zapewnia możliwość serwisu i naprawy samochodu w co najmniej jednym autoryzowanym serwisie producenta na terenie miasta Katowic lub w miejscowości graniczącej.
2. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102. Koszt dostarczenia samochodu Wykonawca poniesie we własnym zakresie.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z samochodem dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji tj. kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancji, książkę przeglądów technicznych oraz fakturę zakupu i instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Dostarczony samochód musi spełniać wymogi określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.