Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Zamówień Publicznych,
             Mienia i Inwestycji

Warszawa, dnia  20 kwietnia 2007 r.

         BZ-I-280- 24( 5 )/07

                                                                                 Do uczestników postępowania                             

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 94 sztuk drukarek

W związku z pismem z dnia 17 kwietnia 2007 r. i pismem z dnia 18 kwietnia 2007 r. 
w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na pytania:

1.
„PYTANIE 1 
(Załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zam6wienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę 94 sztuk drukarek - Parametry techniczna drukarek (model 1-93 sztuki) 
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DRUKARKI LASEROWEJ - A4 
Czy dopuszczalne są modele drukarek posiadające technologię druku LED (laser cyfrowy), w której zwarty system optyczny głowicy drukującej LED składa się z szeregu diod świetlnych (LED - Light Emmiting Diodes) i soczewek, a spełniające 
i znacznie przewyższające inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego? 
W porównaniu z systemami optycznymi mechanizmów laserowych, diody zajmują mniej miejsca a światło pada bezpośrednio na bęben -co jest kluczowym czynnikiem zapewniającym zmniejszenie rozmiarów całego urządzenia i jakość wydruku laserowego. 
W załączeniu szczegółowy opis technologii laserowej – LED:

Drukarki Iaserowe OKI oparte są na technologii LED (Light Emitting Diode) ( tzw. laser cyfrowy) i stanowią podgrupę drukarek laserowych elektrofotograficznych, gdzie obraz wydruku tworzony jest na polaryzowanym falą elektromagnetyczną (światłem) obracającym się elemencie światłoczułym, a następnie przenoszony jest na papier przez proszek tonera i utrwalany jest na papierze termicznie i mechanicznie. 
W obydwu przypadkach źródło światła polaryzujące bęben światłoczuły odzwierciedla jedną horyzontalną linię obrazu jak również w obydwu przypadkach śwIatło poddawane jest obróbce optycznej. 
W drukarkach określanych potocznie jako laserowe źródłem energii jest dioda laserowa emitująca falę elektromagnetyczną w zakresie widzialnym (660 nm do 400nm). 
Drukarki określane potocznie jako LED-owe wykorzystują jako źródło energii listwę LED-ową, w której każda dioda emituje falę elektromagnetyczną w tym samym zakresie (660 nm do 400nm). 
Jedyną różnicą pomiędzy obydwoma grupami jest moc emitowanego światła, znacznie mniejsza dla pojedynczej diody będącej składnikiem listwy LED. 
Również w obydwu przypadkach światło poddawane jest obróbce optycznej. W drukarkach laserowych promień światła przechodzi przez soczewki i odbijając się od wirujących zwierciadeł wielobocznych kierowany jest na bęben światłoczuły. W drukarkach LED światło przechodząc przez ogniskujące soczewki bezpośrednio kierowane jest na bęben światłoczuły.”
 
zamawiający informuje, iż  w punkcie 3 załącznika 2a Zamawiający określił wymaganą technologię wydruku jako laserową. Zamawiający nie zmienia swych wymagań i nie dopuszcza zaoferowania urządzeń z technologią wydruku LED.

2.
„PYTANIE 2 
(Załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówlenla w postępowaniu o zamówienie publiczne W trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę 94 sztuk drukarek - Parametry techniczne drukarek (model 1-93 sztuki) 
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DRUKARKI LASEROWEJ-A4 
Czy dopuszczalne są modele drukarek posiadające normatywny cykl pracy 60 000 wydruków/miesiąc (mono), a spełniające i znacznie przewyższające inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego? 
Drukarki kolorowe, posiadające normatywny cykl pracy 100 000 wydruków/miesiąc (mono), są urządzeniami już w formacie A3, a to niemal 
trzykrotnie podraża cenę urządzenia. Zaś przy normatywnym cyklu pracy 60 000 wydruków/miesiąc (mono), dzienna ilość wydruków wynosi ok. 4000, co przy zastosowaniach biurowych druku w kolorze jest chyba liczbą wystarczającą i pozwoli Zamawiającemu znacznie obniżyć koszty zakupu urządzenia i poźniejszych kosztów eksploatacji, dużo niższych niż przy zakupie urządzenia w formacie A3”

zamawiający informuje, iż dokonał w wyżej wymienionym zakresie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.
„PYTANIE 3 
(Załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę 94 sztuk drukarek - Parametry techniczne drukarek (model  1-93 sztuki) 
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DRUKARKJ LASEROWEJ- A4 
Czy dopuszczalne są modele drukarek posiadające rozdzielczość Q1200 dpi, a spełniające i znacznie przewyższające inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego? 
Jak wiadomo, rozdzielczość jest pojęciem względnym i jest ustawiana w sterowniku urządzenia”

zamawiający informuje, iż w punkcie 4 załącznika 2a Zamawiający określił swe wymagania na jakość druku drukarki model 1 na 1200x1200 dpi. W materiałach reklamowych niektórych producentów stosuje się opis rozdzielczości ProQ1200 z wyjaśnieniem, że odpowiada to drukowaniu z rozdzielczością 2400x600 dpi. Zamawiający nie zmienia swych wymagań i nie dopuszcza zaoferowania urządzeń nie spełniających wymagań Zamawiającego w tym również drukujących z rozdzielczością 2400x600 dpi.
4.
„PYTANIE 4 
(Załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu o zamówienie publiczna w trybie  przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na dostawę 94 sztuk drukarek- Parametry techniczne drukarek (model 1-93 sztuki) 
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DRUKARKI LASEROwEJ -A4 
Czy dopuszczalne są modele drukarek nie posiadające portu równoległego IEEE 1284, a 

spełniające i znacznie przewyższające inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego? 
Większość renomowanych producentów urządzeń drukujących, od dawna już nie wyposaża swoich urządzeń w port równoległy IEEE 1284, zastępując ten port nowszym i znacznie szybszym portem USB 2.00”

zamawiający informuje, iż w punkcie 11 załącznika 2a Zamawiający określił swe wymagania na porty w które powinna być wyposażona drukarka (model 1). Wśród wymaganych portów jest również port równoległy IEEE 1284. Zamawiający nie zmienia swych wymagań i nie dopuszcza zaoferowania urządzenia bez portu równoległego IEEE 1284.

 5.
„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości w zakresie opisu parametrów technicznych drukarki laserowej - A4 Załącznik 2a do SIWZ. 
W punkcie 15 Tabeli specyfikującej Opis parametrów drukarki zawarty jest opis: 
	Obsługiwane języki: 	PCl6, Adobe® PostScript 3, PCL5c 
Czy obsługa języka PCL 5c ma być zagwarantowana w standardowej konfiguracji dostarczanej drukarki, czy jedynie drukarka ma posiadać możliwość zastosowania opcji rozszerzenia parametrów eksploatacyjnych i funkcjonalnych o możliwości obsługi języka PCL5c”

zamawiający informuje, iż w punkcie 15 załącznika nr 2a Zamawiający określił obsługiwane języki i oczekuje, że dostarczone drukarki będą tak skonfigurowane by standardowo obsługiwały wszystkie wymienione języki, w tym PCL 5c. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzeń
w wersji która nie obsługują języka PCL 5c, a obsługa tego języka jest jedynie opcją.